****

**Cotroceni Eroilor |BI\_675**

**Str. Iatropol n°19**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Emite spre** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **79** | Cotroceni | 110 | 36751 | SFH  H93 – H120 | 3\*1 | 2Ter 0 |
| **87** | Panduri | 26751 | SFH  H92 – H119 | 3\*1 | 2Ter 1 |
| **124** | Opera | 16751 | SFH  H91 – H118 | 3\*1 | 2Ter 0 |
| **585** | Panduri | 56751 | 4  H585, H598, H616, H633 | RAM 48  MB 0  BSIC 40  Barred |
| **595** | Cotroceni | 6751 | 4  H580, H595, H622, H635 |
| **619** | Opera | 46751 | 2  H619, H631 |



Celulele fara 2Ter nu au desigur celule DCS declarate în BA\_List-uri. Nu stiu dince motiv celula 87 are 2Ter-ul activ, însa în BA\_List (stand-by) aparent nu este declarata decât o singura celula DCS : BCCH 611 (este probabil vorba de noua celula de pe Mariott probabil, site-ul BI\_454 care nu este Barred…)

Jos în tarc avem doua MBO2-uri, un mic cabinet (clasic) de la Huawei, si un cabinet Antrice (redresori, baterii & co). RRU-urile sunt montate la baza pilonului (nu se vad decât 2, dar probabil al treilea ste fixat mai în spatele pilonetului). Pilonul este fconstruit de Camusat (dar nu se vede nicio data de constructie). MBO2-urile sunt protejate de un acoperis integral ; Antrice-ul si cabinetul Huawei sunt fiecare protejate de ice-breaker « gaurite »… deci defapt toul este protejat de spargatoare de gheata, în afara de RRU-uri. Pilonul ese vopsit în verde, gardul nefiind prea vospit (este gri), se usa de la intrarea în tarc pare sa fie totusi închisa cu un mic lacat…

|  |  |
| --- | --- |
| RAM |GSM | -109 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM |DCS | -48 dBm |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | 360 (TEMS) |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| GSM | EA C pe 79 |

|  |  |
| --- | --- |
| DCS | EA - 2Ter MB0 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CM  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM | 10 |