****

**Regie |2053**

**Splaiul Independentei, n°294**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **15** | Virtutii | 11110 | 20533 | 5  H2, H4, H15, H30, H47 | 2Ter |
| **33** | Crângasi | 20531 | 5  H12, H22, H33, H49, H54 |
| **37** | Regie | 20532 | 4  H8, H28, H37, H52 |



Acesta este primul site din lunga lista de BTS-uri puse pe caminele studentesti de la Regie (de pe Splaiul Independentei) atunci când vii dinspre statia de metrou Semanatoarea (Petrache Poenaru) si te duci spre Orhideea. Este oarecum în incinta INCDPM (*National Research and Development Institute for Environmental Protection Bucharest*), în blocul acela fiind mai precis sediul social al firmei ISTA (*anyway*)… Antenele sunt foarte foarte îngalbenite de timp, probabil este vorba de un site destul de vechisor…

Oarecum în fata (pe cealalta parte a Dâmbovitei) gasesti complexul SEMA Park – în care se pare ca s-a mutat si Kiss FM-ul (la sfârsitul lunii mai 2009 tot grupul SBS s-a mutat acolo, adica Kiss / Magic / si pe atunci OneFM). In dreapta mai în spate se gaseste si stadionul Sportul Studentesc. Iar daca continui pe strada Popovici Petre *qui longe* acest site vei ajunge exact în Crângasi (acolo unde am fost si eu iarna trecuta, la fostul MSC Orange)… distanta fiind chiar mica !

Sectorul care emite spre Sema Park este probabil cel care broadcasteaza Virtutii, pentru ca soseaua Virtutii trece exact prin zona aceea (pleaca de la Cora Lujerului si ajunge pe lânga Lacul Morii, si apoi continua spre Crângasi). Celelalte 2 sectoare emit în mod evident unul spre zona Crângasi, si celalalt spre complexele studentesti din Regie, de pe Splai…

Ca si configuratie HW, avem probabil doua RBS-uri 2106 ; nu este bine vizibil decât unul din sectoare (cel catre Sema Park, deci cu 5 TRX) pe care putem vedea ca Kathrein-ul K742 266 (XXPol Panel 824–960/1710–2180, 65°/65°, 17/18.5dBi, 0°–7°/0°–6°T)din stânga este conectat cu 2 feederi UMTS si doar unul GSM, iar cel din dreapta este utilizat doar pe partea GSM. Fata de februarie 2010, una din antenele de LINK (una mai mare asa, gri) a fost înlocuita cu un mai clasic LINK echipat cu ODU Nec…

Ca si DCS în BA\_List-uri, avem respectiv pe :

* BCCH 15 celulele 637 / 641 / 647 / 649
* BCCH 33 celulele 637
* BCCH 37 celulele 637 / 643 / 647 / 649

|  |  |
| --- | --- |
| RAM |GSM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | 240 (TEMS) |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| LAC 3G | 32022 |

|  |  |
| --- | --- |
| CM |GSM  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

