****

**America House |3363**

**± Microcell| Bd. Titulescu n°4-8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **5** | Piata Victoriei | 11132 | 33632 | 4  FH 5 / 27 / 38 / 41 | 2Ter – MB 2 |
| **VEST + EST** |



Cladirea de birouri America House a fost finalizata în anul 2005 (proiectul derulânduse în perioada 2004 / 2005), iar la putin timp dupa aceea – undeva pe durata primaverii 2006 – au ajuns si cei de la Vodafone cu acest site amplasat sus pe acoperis. De notat ca din data de 10 aprilie 2006 Cosmote si-a mutat aici sediul central am companiei.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA --- |  | LAC 32011 | CID 33630 | - | CID 209814366 | RNC id 3201 |
| WCDMA 5 | VEst | CID 33632 | Cells 27 + 1 | CID 209814368 |
| WCDMA 303 | est | CID 33634 | Cells 30 + 1 | CID209814370 |



*SW configuration*

Am impresia ca au fost facute niste modificari fata de ultima mea vizita aici (februarie 2010), pentru ca se pare ca Kathrein-ul care emitea catre Piata Victoriei a fost mutat de pe fatada „principala₺ a cladiri (cea de pe Titulescu) pe lateralul catre turnul BRD. Nu sunt absolut sigur de asta (pentru ca nu am facut poze foarte geniale aici) dar la o prima vedere asa pare.

*SW configuration*

Pe 2G pare sa fie vorba de o singura celula, emisa în 2 directii… însa unde o fi S1, oare *indoor* ? Pe 3G este ceva mai sectorizat, catre zona pietei Victoria emite S4, iar catre zona Doctor Felix emite S2… însa mai exista minim si un S0, care o fi unde, *indoor* ?

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 1 / 5 / 7 / 9 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 40 / 45 / 55 / 57 / 58 / 59 / 61 | 643 / 647 / 651 / 653 / 681 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter MB2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 1 | RLT 16 | EX |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |