****

**D4M Hanul lui Manuc |BI\_842**

 **Microcell| B-dul I.C. Bratianu n°44**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **89** | 100 | 18241 | 2H78, H89 | RAM -106 dBmNot Barred |
| **635** | 48241 | 2H586, H635 | RAM -48 dBmBarred |  **BCCH ascuns** |

Lans

At

Site lansat putin mai târziu – pe 22 iunie 2000, în spatele unui bloc de pe bulevardul I.C. Bratianu, si a fost instalat pentru a acoperi Hanul lui Manuc. Ca sa ajungi la el trebui sa urci nu foarte mult (trotuar stânga) pe bulevardul Bratianu, si la primul gang care intra catre stânga (acolo este si n°44) intri si antena e pe coltul blocului – vei iesi la intersectia „strazilor₺ Covaci / Sfântul Anton / Sepcari… acolo fiind centrul vechi deci numai ruine / santier…

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |GSM
* Kathrein 800 10046 | VVPol F-Panel 824–960 & 1710–2170MHz / 90° & 82° / 10 & 11dBi / Combiner

Nu se emite si pe 3G *(antena fiind doar Dualband, just saying...)*

|  |
| --- |
| BA\_List 89 |
| 65 / 67 / 71 / 73 / 76 / 79 / 82 / 86 / 87 / 88 / 124 | 611 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 3 / 27 | RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSMMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSMBS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSMCCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM | 10 |