****

**D3M Florescu |BI\_888**

 **Microcell| Str. General Florescu n°2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **86** | 100 | 8881 | 2H86, H124 | No EDGE | RAM -48 dBmBarred |



Microcell lansat pe 30 septembrie 1999, tot pe durata fazei de densificare D3M. Omnidirectionalul este montat pe coltul blocului din intersectia cu strada Sarmisegetusa (care coboara catre Biserica Sf. Gheorghe)

In departare vezi site-ul macrocelular BI\_565 Hristo Botev (BCCH 75 = CID 25651 fara 2Ter desi este DualBand)

In zona mai poti prinde si câte ceva de la macrocelularul BI\_662 D6\_3 Lipscani...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX
* Kathrein K75 15 64 7 | Omni 890-960 MHz / 360° / 5dBi

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 67 / 68 / 72 / 75 / 76 / 79 / 83 / 86 / 87 / 88 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 2 / RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |