****

**Sanofi Aventis Romania |BI\_454**

 **Strada Izvor n°80**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **69** | 100 | 14541 | 3H67, H69, H83 | RAM -109 dBm |
| **611** | 44541 | 4H579, H582, H611, H614 | No EDGE ! | RAM -109 dBmNot Barred |



Lans

At

Iata si acest mai recent site Orange din zona Ministerului Apararii, însa care este putin straniu pentru ca aparent de pe acoperis nu se emite decât celula 1800MHz ! La aceasta concluzie am ajuns eu pâna la urma : ca sectorul 900MHz este unul *indoor*, iar cel 1800Mhz este macrocell-ul de pe terasa !

Spun asta pentru ca sectoru' 900MHz se prinde cam doar atunci când treci prin fata cladirii (pe la maxim -75 dBm pe TEMS, cam asa ceva) asa ca pentru mine este aproape clar vorba de ceva *indoor* (din moment ce nici SFH nu are) !

|  |
| --- |
| BA\_List 69 |
| 65 / 66 / 71 / 79 / 84 / 85 / 87 / 89 / 122 / 124 | 611 |

|  |
| --- |
| BA\_List 611 |
| 575 / 577 / 580 / 581 / 583 / 585 / 587 / 589 / 603 / 609 / 619 / 623 | 65 / 66 / 67 / 69 / 71 / 73 / 74 / 79 / 84 / 85 / 87 / 89 / 122 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCSMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCSBS-AG-BLKS-RES | 3 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCSCCCH configuration | 0 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 102 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM |DCS | 8 6 |