————————————————————————————————
SYS.INFO.TYPE 11
————————————————————————————————

PSC 159  UMTS 900

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 28
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 159
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newIntraFreqCellList[1]
                intraFreqCellID : 1
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 60
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[2]
                intraFreqCellID : 2
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 84
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    maxAllowedUL-TX-Power : 21
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[3]
                intraFreqCellID : 3
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 408
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    maxAllowedUL-TX-Power : 21
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[4]
                intraFreqCellID : 4
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 304
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-RSCP
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-1-BestNeighbour
          interFreqMeasurementSysInfo
            interFreqCellInfoSI-List

PSC 159  UMTS 2100

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 8
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 159
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-RSCP
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-1-BestNeighbour
          interFreqMeasurementSysInfo
            interFreqCellInfoSI-List

————————————————————————————————

PSC 60  UMTS 900

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 33
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 60
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newIntraFreqCellList[1]
                intraFreqCellID : 1
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 84
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    maxAllowedUL-TX-Power : 21
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[2]
                intraFreqCellID : 2
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 408
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    maxAllowedUL-TX-Power : 21
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[3]
                intraFreqCellID : 3
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 159
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[4]
                intraFreqCellID : 5
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 407
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    maxAllowedUL-TX-Power : 21
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[5]
                intraFreqCellID : 6
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 304
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-RSCP
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-1-BestNeighbour
          interFreqMeasurementSysInfo
            interFreqCellInfoSI-List

PSC 60  UMTS 2100

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 8
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 60
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-RSCP
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-1-BestNeighbour
          interFreqMeasurementSysInfo
            interFreqCellInfoSI-List

————————————————————————————————

PSC 304  UMTS 900
              
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 33
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 304
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newIntraFreqCellList[1]
                intraFreqCellID : 1
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 360
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    maxAllowedUL-TX-Power : 21
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[2]
                intraFreqCellID : 2
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 60
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[3]
                intraFreqCellID : 3
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 159
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[4]
                intraFreqCellID : 4
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 84
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    maxAllowedUL-TX-Power : 21
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[5]
                intraFreqCellID : 5
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 408
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    maxAllowedUL-TX-Power : 21
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-RSCP
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-1-BestNeighbour
          interFreqMeasurementSysInfo
            interFreqCellInfoSI-List

PSC 304  UMTS 2100
              
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 8
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 304
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-RSCP
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-1-BestNeighbour
          interFreqMeasurementSysInfo
            interFreqCellInfoSI-List