———————————————————————————
LTE 1800
———————————————————————————

MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 66
  E-ARFCN : 1600
  SFN : 324
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 20 MHz (100)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 66
  E-ARFCN : 1600
  SFN : 21605
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 1
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : 4658(16 bits)
            cellIdentity : 02B03010(28 bits)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -64
          freqBandIndicator : 3
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf16
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf32
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
                SIB-MappingInfo[1]
                  SIB-Type : sibType7
          si-WindowLength : ms40
          systemInfoValueTag : 8

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 66
  E-ARFCN : 1600
  SFN : 0
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 12
  Message Length : 49
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n52
                        preamblesGroupAConfig
                          sizeOfRA-PreamblesGroupA : n28
                          messageSizeGroupA : b56
                          messagePowerOffsetGroupB : dB10
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB2
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-104
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 5
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf64
                      nB : oneT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 325
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 6
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 9
                        prach-FreqOffset : 6
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 18
                      p-b : 1
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 4
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 22
                        enable64QAM : true
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : false
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds1
                      nRB-CQI : 1
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 54
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                      setup
                        srs-BandwidthConfig : bw3
                        srs-SubframeConfig : sc7
                        ackNackSRS-SimultaneousTransmission : true
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -67
                      alpha : al07
                      p0-NominalPUCCH : -105
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF1
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
                      deltaPreambleMsg3 : 4
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                    pusch-ConfigCommon-v1270
                      enable64QAM-v1270 : true
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms200
                    t301 : ms200
                    t310 : ms1000
                    n310 : n10
                    t311 : ms10000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    ul-Bandwidth : n100
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : sf1920
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB2
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 31
                    threshServingLow : 2
                    cellReselectionPriority : 6
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -61
                    s-IntraSearch : 31
                    presenceAntennaPort1 : false
                    neighCellConfig : 40(2 bits)
                    t-ReselectionEUTRA : 1
                    t-ReselectionEUTRA-SF
                      sf-Medium : lDot0
                      sf-High : oDot75
                  s-IntraSearch-v920
                    s-IntraSearchP-r9 : 31
                    s-IntraSearchQ-r9 : 5
                  s-NonIntraSearch-v920
                    s-NonIntraSearchP-r9 : 31
                    s-NonIntraSearchQ-r9 : 4
                  q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 66
  E-ARFCN : 1600
  SFN : 0
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 37
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 2950
                      q-RxLevMin : -54
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-OffsetFreq : dB-10
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[1]
                      dl-CarrierFreq : 6350
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw50
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 5
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                    InterFreqCarrierFreqList[2]
                      dl-CarrierFreq : 1798
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[3]
                      dl-CarrierFreq : 6425
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw25
                      presenceAntennaPort1 : false
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18

———————————————————————————
LTE 2600
———————————————————————————

MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 66
  E-ARFCN : 2950
  SFN : 640
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 20 MHz (100)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 66
  E-ARFCN : 2950
  SFN : 26629
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 1
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : 4658(16 bits)
            cellIdentity : 02B03050(28 bits)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -64
          freqBandIndicator : 7
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf16
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf32
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
                SIB-MappingInfo[1]
                  SIB-Type : sibType7
          si-WindowLength : ms40
          systemInfoValueTag : 12

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 66
  E-ARFCN : 2950
  SFN : 26690
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 37
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 1600
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-OffsetFreq : dB10
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[1]
                      dl-CarrierFreq : 6350
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw50
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 5
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                    InterFreqCarrierFreqList[2]
                      dl-CarrierFreq : 1798
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[3]
                      dl-CarrierFreq : 6425
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw25
                      presenceAntennaPort1 : false
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 66
  E-ARFCN : 2950
  SFN : 18434
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 12
  Message Length : 49
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n52
                        preamblesGroupAConfig
                          sizeOfRA-PreamblesGroupA : n28
                          messageSizeGroupA : b56
                          messagePowerOffsetGroupB : dB10
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB2
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-104
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 5
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf64
                      nB : oneT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 325
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 6
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 9
                        prach-FreqOffset : 6
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 18
                      p-b : 1
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 4
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 22
                        enable64QAM : true
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : false
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds1
                      nRB-CQI : 1
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 54
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                      setup
                        srs-BandwidthConfig : bw3
                        srs-SubframeConfig : sc7
                        ackNackSRS-SimultaneousTransmission : true
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -67
                      alpha : al07
                      p0-NominalPUCCH : -105
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF1
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
                      deltaPreambleMsg3 : 4
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                    pusch-ConfigCommon-v1270
                      enable64QAM-v1270 : true
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms200
                    t301 : ms200
                    t310 : ms1000
                    n310 : n10
                    t311 : ms10000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    ul-Bandwidth : n100
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : sf1920
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB2
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 26
                    threshServingLow : 2
                    cellReselectionPriority : 6
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -61
                    s-IntraSearch : 31
                    presenceAntennaPort1 : false
                    neighCellConfig : 40(2 bits)
                    t-ReselectionEUTRA : 1
                    t-ReselectionEUTRA-SF
                      sf-Medium : lDot0
                      sf-High : oDot75
                  s-IntraSearch-v920
                    s-IntraSearchP-r9 : 31
                    s-IntraSearchQ-r9 : 5
                  s-NonIntraSearch-v920
                    s-NonIntraSearchP-r9 : 26
                    s-NonIntraSearchQ-r9 : 4
                  q-QualMin-r9 : -18

———————————————————————————
LTE 800
———————————————————————————

MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 82
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 968
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 10 MHz (50)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 82
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 31941
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 1
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : 2783(16 bits)
            cellIdentity : 02D0B0A0(28 bits)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -64
          freqBandIndicator : 20
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf16
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf32
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
                SIB-MappingInfo[1]
                  SIB-Type : sibType7
          si-WindowLength : ms40
          systemInfoValueTag : 20

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 82
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 32002
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 12
  Message Length : 49
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n52
                        preamblesGroupAConfig
                          sizeOfRA-PreamblesGroupA : n28
                          messageSizeGroupA : b56
                          messagePowerOffsetGroupB : dB10
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB2
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-104
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 5
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf64
                      nB : oneT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 486
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 3
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 11
                        prach-FreqOffset : 6
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 18
                      p-b : 1
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 4
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 22
                        enable64QAM : true
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : false
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds1
                      nRB-CQI : 3
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 54
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -67
                      alpha : al07
                      p0-NominalPUCCH : -115
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF1
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
                      deltaPreambleMsg3 : 4
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                    pusch-ConfigCommon-v1270
                      enable64QAM-v1270 : true
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms200
                    t301 : ms200
                    t310 : ms1000
                    n310 : n10
                    t311 : ms10000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    ul-Bandwidth : n50
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : infinity
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB2
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 7
                    threshServingLow : 5
                    cellReselectionPriority : 5
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -64
                    s-IntraSearch : 31
                    presenceAntennaPort1 : false
                    neighCellConfig : 40(2 bits)
                    t-ReselectionEUTRA : 1
                    t-ReselectionEUTRA-SF
                      sf-Medium : lDot0
                      sf-High : oDot75
                  s-IntraSearch-v920
                    s-IntraSearchP-r9 : 31
                    s-IntraSearchQ-r9 : 5
                  s-NonIntraSearch-v920
                    s-NonIntraSearchP-r9 : 7
                    s-NonIntraSearchQ-r9 : 4
                  q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 82
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 32322
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 41
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 1600
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw50
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[1]
                      dl-CarrierFreq : 2950
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[2]
                      dl-CarrierFreq : 1798
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[3]
                      dl-CarrierFreq : 6425
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw25
                      presenceAntennaPort1 : false
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18

———————————————————————————
UMTS
———————————————————————————

SYSTEM INFORMATION 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 216
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    fach-MeasurementOccasionInfo
      fACH-meas-occasion-coeff : 3
      inter-freq-FDD-meas-ind : true
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      intraFreqCellID : 0
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 6
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      intraFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 132
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      intraFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 139
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      intraFreqCellID : 3
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 411
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      intraFreqCellID : 4
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 390
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      intraFreqCellID : 5
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 185
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      intraFreqCellID : 6
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 318
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[7]
                      intraFreqCellID : 7
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 365
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[8]
                      intraFreqCellID : 8
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 190
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[9]
                      intraFreqCellID : 9
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 7
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[10]
                      intraFreqCellID : 10
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 8
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[11]
                      intraFreqCellID : 11
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 280
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[12]
                      intraFreqCellID : 12
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 283
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[13]
                      intraFreqCellID : 13
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 46
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[14]
                      intraFreqCellID : 14
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 47
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[15]
                      intraFreqCellID : 15
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 204
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[16]
                      intraFreqCellID : 16
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 48
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[17]
                      intraFreqCellID : 17
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 344
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[18]
                      intraFreqCellID : 18
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 27
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[19]
                      intraFreqCellID : 19
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 345
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[20]
                      intraFreqCellID : 20
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 346
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[21]
                      intraFreqCellID : 21
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 114
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[22]
                      intraFreqCellID : 22
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 11
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[23]
                      intraFreqCellID : 23
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 403
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[24]
                      intraFreqCellID : 24
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 404
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[25]
                      intraFreqCellID : 25
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 329
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[26]
                      intraFreqCellID : 26
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 408
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[27]
                      intraFreqCellID : 27
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 387
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[28]
                      intraFreqCellID : 28
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 184
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[29]
                      intraFreqCellID : 29
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 409
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[30]
                      intraFreqCellID : 30
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 413
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[31]
                      intraFreqCellID : 31
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 391
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-2-BestNeighbour
              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      interFreqCellID : 0
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-UL : 9788
                            uarfcn-DL : 10738
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 6
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      interFreqCellID : 1
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-UL : 9813
                            uarfcn-DL : 10763
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 6
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

          interRATMeasurementSysInfo
            interRATCellInfoList
              removedInterRATCellList
              newInterRATCellList
                NewInterRATCellList-B[0]
                  interRATCellID : 0
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 87
                NewInterRATCellList-B[1]
                  interRATCellID : 1
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 84
                NewInterRATCellList-B[2]
                  interRATCellID : 2
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 86
                NewInterRATCellList-B[3]
                  interRATCellID : 3
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 85
                NewInterRATCellList-B[4]
                  interRATCellID : 4
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 77
                NewInterRATCellList-B[5]
                  interRATCellID : 5
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 86
                NewInterRATCellList-B[6]
                  interRATCellID : 6
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 83
                NewInterRATCellList-B[7]
                  interRATCellID : 7
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 87
                NewInterRATCellList-B[8]
                  interRATCellID : 8
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 76
                NewInterRATCellList-B[9]
                  interRATCellID : 9
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 82
                NewInterRATCellList-B[10]
                  interRATCellID : 10
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 88
                NewInterRATCellList-B[11]
                  interRATCellID : 11
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 89
                NewInterRATCellList-B[12]
                  interRATCellID : 12
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 80
                NewInterRATCellList-B[13]
                  interRATCellID : 13
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 79
                NewInterRATCellList-B[14]
                  interRATCellID : 14
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 5
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 78

SYSTEM INFORMATION 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 15
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 4
        s-PrioritySearch1 : 2
        s-PrioritySearch2 : 2
        threshServingLow : 1
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 2950
        measurementBandwidth : mbw100
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 2
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 1600
        measurementBandwidth : mbw100
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 2
        eutraDetection : true