———————————————————————————
LTE 1800
———————————————————————————

MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 252
  E-ARFCN : 1798
  SFN : 752
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 20 MHz (100)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 252
  E-ARFCN : 1798
  SFN : 28453
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 3
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : B808(16 bits)
            cellIdentity : 00105010(28 bits)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -63
          freqBandIndicator : 3
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf8
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
            SchedulingInfoList[3]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType7
          si-WindowLength : ms10
          systemInfoValueTag : 4
          nonCriticalExtension
            nonCriticalExtension
              cellSelectionInfo-v920
                q-QualMin-r9 : -20

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 252
  E-ARFCN : 1798
  SFN : 28544
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 12
  Message Length : 37
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n52
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB4
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-110
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 4
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf32
                      nB : twoT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 725
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 3
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 12
                        prach-FreqOffset : 3
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 14
                      p-b : 0
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 1
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 0
                        enable64QAM : true
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : true
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds1
                      nRB-CQI : 1
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 32
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -100
                      alpha : al1
                      p0-NominalPUCCH : -115
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF0
                      deltaPreambleMsg3 : 6
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                    pusch-ConfigCommon-v1270
                      enable64QAM-v1270 : true
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms1000
                    t301 : ms400
                    t310 : ms2000
                    n310 : n20
                    t311 : ms10000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : infinity
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB4
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 10
                    threshServingLow : 4
                    cellReselectionPriority : 6
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -63
                    allowedMeasBandwidth : mbw100
                    presenceAntennaPort1 : false
                    neighCellConfig : 80(2 bits)
                    t-ReselectionEUTRA : 2

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 252
  E-ARFCN : 1798
  SFN : 28688
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 6425
                      q-RxLevMin : -63
                      t-ReselectionEUTRA : 2
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw25
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 5
                      neighCellConfig : 80(2 bits)
                    InterFreqCarrierFreqList[1]
                      dl-CarrierFreq : 3650
                      q-RxLevMin : -63
                      t-ReselectionEUTRA : 2
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw25
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 5
                      neighCellConfig : 80(2 bits)

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 252
  E-ARFCN : 1798
  SFN : 28704
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 64
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 10639
                      cellReselectionPriority : 3
                      threshX-High : 4
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10664
                      cellReselectionPriority : 3
                      threshX-High : 4
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                  t-ReselectionUTRA : 2

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 252
  E-ARFCN : 1798
  SFN : 28720
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 128
  Message Length : 61
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib7
                  t-ReselectionGERAN : 2
                  carrierFreqsInfoList
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[0]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 26
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 27
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 28
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 29
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 30
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 31
                            ExplicitListOfARFCNs[5]
                              ARFCN-ValueGERAN : 44
                            ExplicitListOfARFCNs[6]
                              ARFCN-ValueGERAN : 45
                            ExplicitListOfARFCNs[7]
                              ARFCN-ValueGERAN : 46
                            ExplicitListOfARFCNs[8]
                              ARFCN-ValueGERAN : 47
                            ExplicitListOfARFCNs[9]
                              ARFCN-ValueGERAN : 48
                            ExplicitListOfARFCNs[10]
                              ARFCN-ValueGERAN : 49
                            ExplicitListOfARFCNs[11]
                              ARFCN-ValueGERAN : 50
                            ExplicitListOfARFCNs[12]
                              ARFCN-ValueGERAN : 51
                            ExplicitListOfARFCNs[13]
                              ARFCN-ValueGERAN : 52
                            ExplicitListOfARFCNs[14]
                              ARFCN-ValueGERAN : 53
                            ExplicitListOfARFCNs[15]
                              ARFCN-ValueGERAN : 54
                            ExplicitListOfARFCNs[16]
                              ARFCN-ValueGERAN : 55
                            ExplicitListOfARFCNs[17]
                              ARFCN-ValueGERAN : 56
                            ExplicitListOfARFCNs[18]
                              ARFCN-ValueGERAN : 69
                            ExplicitListOfARFCNs[19]
                              ARFCN-ValueGERAN : 70
                            ExplicitListOfARFCNs[20]
                              ARFCN-ValueGERAN : 71
                            ExplicitListOfARFCNs[21]
                              ARFCN-ValueGERAN : 72
                            ExplicitListOfARFCNs[22]
                              ARFCN-ValueGERAN : 73
                            ExplicitListOfARFCNs[23]
                              ARFCN-ValueGERAN : 74
                            ExplicitListOfARFCNs[24]
                              ARFCN-ValueGERAN : 858
                            ExplicitListOfARFCNs[25]
                              ARFCN-ValueGERAN : 857
                            ExplicitListOfARFCNs[26]
                              ARFCN-ValueGERAN : 849
                            ExplicitListOfARFCNs[27]
                              ARFCN-ValueGERAN : 847
                            ExplicitListOfARFCNs[28]
                              ARFCN-ValueGERAN : 764
                            ExplicitListOfARFCNs[29]
                              ARFCN-ValueGERAN : 763
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 1
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 2
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 4
                        threshX-Low : 8

                    CarrierFreqsInfoListGERAN[1]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 859
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 860
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 861
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 862
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 863
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 1
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 2
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 4
                        threshX-Low : 8

———————————————————————————
UMTS
———————————————————————————

SYSTEM INFORMATION 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 213
  sysInfoType11
    sib12indicator : true
    fach-MeasurementOccasionInfo
      inter-freq-FDD-meas-ind : false
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 184
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 74
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 75
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 320
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 242
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 319
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 228
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[7]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 77
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[8]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 154
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[9]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 321
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[10]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 185
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[11]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 186
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[12]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 448
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[13]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 449
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[14]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 450
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[15]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 465
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[16]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 383
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[17]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 391
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[18]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 115
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[19]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 116
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[20]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 117
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[21]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 480
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[22]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 316
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[23]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 464
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

                intraFreqMeasQuantity
                  filterCoefficient : fc2
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqMeasQuantity-FDD : cpich-Ec-N0
                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentCell
                reportingInfoForCellDCH
                  intraFreqReportingQuantity
                    activeSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                    monitoredSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                    detectedSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                  measurementReportingMode
                    measurementReportTransferMode : acknowledgedModeRLC
                    periodicalOrEventTrigger : eventTrigger
                  reportCriteria
                    intraFreqReportingCriteria
                      eventCriteriaList
                        IntraFreqEventCriteriaList[0]
                          event
                            e1a
                              triggeringCondition : detectedSetAndMonitoredSetCells
                              reportingRange : 6
                              w : 0
                              reportDeactivationThreshold : t3
                              reportingAmount : ra-Infinity
                              reportingInterval : ri1
                          hysteresis : 0
                          timeToTrigger : tt320
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus3
                        IntraFreqEventCriteriaList[1]
                          event
                            e1b
                              triggeringCondition : activeSetCellsOnly
                              reportingRange : 10
                              w : 0
                          hysteresis : 0
                          timeToTrigger : ttt2560
                          reportingCellStatus
                            withinActiveSet : e4
                        IntraFreqEventCriteriaList[2]
                          event
                            e1c
                              replacementActivationThreshold : t4
                              reportingAmount : ra-Infinity
                              reportingInterval : ri1
                          hysteresis : 2
                          timeToTrigger : tt320
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus3
                        IntraFreqEventCriteriaList[3]
                          event
                          hysteresis : 15
                          timeToTrigger : ttt2560
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus1
              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-DL : 10639
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 184
                            primaryCPICH-TX-Power : 33
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 185
                            primaryCPICH-TX-Power : 33
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 186
                            primaryCPICH-TX-Power : 32
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-DL : 10689
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 184
                            primaryCPICH-TX-Power : 33
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 185
                            primaryCPICH-TX-Power : 33
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 186
                            primaryCPICH-TX-Power : 32
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

          interRATMeasurementSysInfo
            interRATCellInfoList
              removedInterRATCellList
              newInterRATCellList
                NewInterRATCellList-B[0]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 863
                NewInterRATCellList-B[1]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 44
                NewInterRATCellList-B[2]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 26
                NewInterRATCellList-B[3]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 70
                NewInterRATCellList-B[4]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 47
                NewInterRATCellList-B[5]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 28
                NewInterRATCellList-B[6]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 54
                NewInterRATCellList-B[7]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 44
                NewInterRATCellList-B[8]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 72
                NewInterRATCellList-B[9]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 74
                NewInterRATCellList-B[10]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 45
                NewInterRATCellList-B[11]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 56
                NewInterRATCellList-B[12]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 53
                NewInterRATCellList-B[13]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 47
                NewInterRATCellList-B[14]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 30
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 862
                NewInterRATCellList-B[15]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 48U21

SYSTEM INFORMATION 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 18
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 3
        s-PrioritySearch1 : 31
        threshServingLow : 8
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 6425
        priority : 5
        qRxLevMinEUTRA : -63
        threshXhigh : 7
        threshXlow : 3
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 3650
        priority : 5
        qRxLevMinEUTRA : -63
        threshXhigh : 7
        threshXlow : 3
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[2]
        earfcn : 1798
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -63
        threshXhigh : 6
        threshXlow : 3
        eutraDetection : true