———————————————————————————
LTE 1800
———————————————————————————

MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 46
  E-ARFCN : 1300
  SFN : 28
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 20 MHz (100)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 46
  E-ARFCN : 1300
  SFN : 16901
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 1
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : 5AAA(16 bits)
            cellIdentity : E10BF010(28 bits)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -62
          freqBandIndicator : 3
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf16
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf32
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
          si-WindowLength : ms40
          systemInfoValueTag : 1
          nonCriticalExtension
            nonCriticalExtension
              cellSelectionInfo-v920
                q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 46
  E-ARFCN : 1300
  SFN : 0
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 12
  Message Length : 49
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n52
                        preamblesGroupAConfig
                          sizeOfRA-PreamblesGroupA : n28
                          messageSizeGroupA : b56
                          messagePowerOffsetGroupB : dB10
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB2
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-104
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 5
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf64
                      nB : oneT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 552
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 6
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 11
                        prach-FreqOffset : 6
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 15
                      p-b : 0
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 4
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 22
                        enable64QAM : true
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : false
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds1
                      nRB-CQI : 2
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 132
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                      setup
                        srs-BandwidthConfig : bw3
                        srs-SubframeConfig : sc14
                        ackNackSRS-SimultaneousTransmission : true
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -67
                      alpha : al07
                      p0-NominalPUCCH : -105
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF1
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
                      deltaPreambleMsg3 : 4
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                    pusch-ConfigCommon-v1270
                      enable64QAM-v1270 : true
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms200
                    t301 : ms200
                    t310 : ms2000
                    n310 : n10
                    t311 : ms3000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    ul-Bandwidth : n100
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : sf5120
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB3
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 6
                    threshServingLow : 4
                    cellReselectionPriority : 6
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -62
                    p-Max : 23
                    s-IntraSearch : 29
                    allowedMeasBandwidth : mbw100
                    presenceAntennaPort1 : false
                    neighCellConfig : 40(2 bits)
                    t-ReselectionEUTRA : 1
                  s-IntraSearch-v920
                    s-IntraSearchP-r9 : 29
                    s-IntraSearchQ-r9 : 5
                  s-NonIntraSearch-v920
                    s-NonIntraSearchP-r9 : 6
                    s-NonIntraSearchQ-r9 : 2
                  q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 46
  E-ARFCN : 1300
  SFN : 0
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 6250
                      q-RxLevMin : -62
                      p-Max : 23
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 3
                      threshX-Low : 9
                      allowedMeasBandwidth : mbw50
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 5
                      neighCellConfig : 40(2 bits)

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 46
  E-ARFCN : 1300
  SFN : 0
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 64
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 10811
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 0
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10836
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 0
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                  t-ReselectionUTRA : 2

———————————————————————————
LTE 800
———————————————————————————

MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 337
  E-ARFCN : 6250
  SFN : 600
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 10 MHz (50)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 337
  E-ARFCN : 6250
  SFN : 25989
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 1
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : 5AAA(16 bits)
            cellIdentity : E10BF0D0(28 bits)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -62
          freqBandIndicator : 20
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf16
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf32
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
                SIB-MappingInfo[1]
                  SIB-Type : sibType7
          si-WindowLength : ms40
          systemInfoValueTag : 3
          nonCriticalExtension
            nonCriticalExtension
              cellSelectionInfo-v920
                q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 337
  E-ARFCN : 6250
  SFN : 0
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 12
  Message Length : 49
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n52
                        preamblesGroupAConfig
                          sizeOfRA-PreamblesGroupA : n28
                          messageSizeGroupA : b56
                          messagePowerOffsetGroupB : dB10
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB2
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-104
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 5
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf64
                      nB : oneT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 780
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 3
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 11
                        prach-FreqOffset : 5
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 15
                      p-b : 0
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 4
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 22
                        enable64QAM : true
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : false
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds2
                      nRB-CQI : 1
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 31
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                      setup
                        srs-BandwidthConfig : bw3
                        srs-SubframeConfig : sc3
                        ackNackSRS-SimultaneousTransmission : true
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -67
                      alpha : al07
                      p0-NominalPUCCH : -105
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF1
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
                      deltaPreambleMsg3 : 4
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                    pusch-ConfigCommon-v1270
                      enable64QAM-v1270 : true
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms200
                    t301 : ms200
                    t310 : ms2000
                    n310 : n10
                    t311 : ms3000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    ul-Bandwidth : n50
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : sf5120
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB3
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 17
                    threshServingLow : 5
                    cellReselectionPriority : 5
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -62
                    p-Max : 23
                    s-IntraSearch : 29
                    allowedMeasBandwidth : mbw50
                    presenceAntennaPort1 : false
                    neighCellConfig : 40(2 bits)
                    t-ReselectionEUTRA : 1
                  s-IntraSearch-v920
                    s-IntraSearchP-r9 : 29
                    s-IntraSearchQ-r9 : 5
                  s-NonIntraSearch-v920
                    s-NonIntraSearchP-r9 : 17
                    s-NonIntraSearchQ-r9 : 2
                  q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 337
  E-ARFCN : 6250
  SFN : 0
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 1300
                      q-RxLevMin : -62
                      p-Max : 23
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 3
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : 40(2 bits)

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 337
  E-ARFCN : 6250
  SFN : 0
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 192
  Message Length : 41
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 10811
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 0
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10836
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 0
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                  t-ReselectionUTRA : 2
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib7
                  t-ReselectionGERAN : 3
                  carrierFreqsInfoList
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[0]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 0
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 1020
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 1014
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 1001
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 980
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 657
                            ExplicitListOfARFCNs[5]
                              ARFCN-ValueGERAN : 655
                            ExplicitListOfARFCNs[6]
                              ARFCN-ValueGERAN : 645
                            ExplicitListOfARFCNs[7]
                              ARFCN-ValueGERAN : 636
                            ExplicitListOfARFCNs[8]
                              ARFCN-ValueGERAN : 634
                            ExplicitListOfARFCNs[9]
                              ARFCN-ValueGERAN : 628
                            ExplicitListOfARFCNs[10]
                              ARFCN-ValueGERAN : 623
                            ExplicitListOfARFCNs[11]
                              ARFCN-ValueGERAN : 617
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 3
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 7
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 0
                        threshX-Low : 0

———————————————————————————
UMTS
———————————————————————————

SYSTEM INFORMATION 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 335
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    fach-MeasurementOccasionInfo
      inter-freq-FDD-meas-ind : false
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqMeasurementID : 1
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      intraFreqCellID : 0
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 42
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      intraFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 229
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      intraFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 433
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      intraFreqCellID : 3
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 101
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      intraFreqCellID : 4
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 290
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      intraFreqCellID : 5
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 402
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      intraFreqCellID : 6
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 177
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[7]
                      intraFreqCellID : 7
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 80
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[8]
                      intraFreqCellID : 8
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 100
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[9]
                      intraFreqCellID : 9
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 411
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[10]
                      intraFreqCellID : 10
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 83
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[11]
                      intraFreqCellID : 11
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 249
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[12]
                      intraFreqCellID : 12
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 169
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[13]
                      intraFreqCellID : 13
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 335
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[14]
                      intraFreqCellID : 14
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 509
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -12
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[15]
                      intraFreqCellID : 15
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 510
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -12
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[16]
                      intraFreqCellID : 16
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 511
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -12
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[17]
                      intraFreqCellID : 17
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 208
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[18]
                      intraFreqCellID : 18
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 374
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[19]
                      intraFreqCellID : 19
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 50
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[20]
                      intraFreqCellID : 20
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 414
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[21]
                      intraFreqCellID : 21
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 396
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[22]
                      intraFreqCellID : 22
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 230
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[23]
                      intraFreqCellID : 23
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 369
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[24]
                      intraFreqCellID : 24
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 203
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[25]
                      intraFreqCellID : 25
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 387
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

                intraFreqMeasQuantity
                  filterCoefficient : fc3
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqMeasQuantity-FDD : cpich-Ec-N0
                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-2-BestNeighbour
                reportingInfoForCellDCH
                  intraFreqReportingQuantity
                    activeSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                    monitoredSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                  measurementReportingMode
                    measurementReportTransferMode : acknowledgedModeRLC
                    periodicalOrEventTrigger : eventTrigger
                  reportCriteria
                    intraFreqReportingCriteria
                      eventCriteriaList
                        IntraFreqEventCriteriaList[0]
                          event
                            e1a
                              triggeringCondition : monitoredSetCellsOnly
                              reportingRange : 6
                              w : 0
                              reportDeactivationThreshold : t2
                              reportingAmount : ra16
                              reportingInterval : ri4
                          hysteresis : 0
                          timeToTrigger : ttt0
                          reportingCellStatus
                            allActiveplusMonitoredSet : viactCellsPlus3
                        IntraFreqEventCriteriaList[1]
                          event
                          hysteresis : 8
                          timeToTrigger : ttt0
                          reportingCellStatus
                            allActiveplusMonitoredSet : viactCellsPlus3
              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      interFreqCellID : 0
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-UL : 9861
                            uarfcn-DL : 10811
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 42
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      interFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 374
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      interFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 208
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      interFreqCellID : 3
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-UL : 9836
                            uarfcn-DL : 10786
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 42
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      interFreqCellID : 4
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 208
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      interFreqCellID : 5
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 374
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

          interRATMeasurementSysInfo
            interRATCellInfoList
              removedInterRATCellList
              newInterRATCellList
                NewInterRATCellList-B[0]
                  interRATCellID : 0
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1020
                NewInterRATCellList-B[1]
                  interRATCellID : 1
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 991
                NewInterRATCellList-B[2]
                  interRATCellID : 2
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1016
                NewInterRATCellList-B[3]
                  interRATCellID : 3
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 647
                NewInterRATCellList-B[4]
                  interRATCellID : 4
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 621
                NewInterRATCellList-B[5]
                  interRATCellID : 5
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1015
                NewInterRATCellList-B[6]
                  interRATCellID : 6
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1005
                NewInterRATCellList-B[7]
                  interRATCellID : 7
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 996
                NewInterRATCellList-B[8]
                  interRATCellID : 8
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 999
                NewInterRATCellList-B[9]
                  interRATCellID : 9
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 660
                NewInterRATCellList-B[10]
                  interRATCellID : 10
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 645
                NewInterRATCellList-B[11]
                  interRATCellID : 11
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 636
                NewInterRATCellList-B[12]
                  interRATCellID : 12
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1021
                NewInterRATCellList-B[13]
                  interRATCellID : 13
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 980
                NewInterRATCellList-B[14]
                  interRATCellID : 14
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 5
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1001
                NewInterRATCellList-B[15]
                  interRATCellID : 15
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 978
                NewInterRATCellList-B[16]
                  interRATCellID : 16
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1014
                NewInterRATCellList-B[17]
                  interRATCellID : 17
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 638
                NewInterRATCellList-B[18]
                  interRATCellID : 18
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 990
                NewInterRATCellList-B[19]
                  interRATCellID : 19
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 998
                NewInterRATCellList-B[20]
                  interRATCellID : 20
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 634
                NewInterRATCellList-B[21]
                  interRATCellID : 21
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 628
                NewInterRATCellList-B[22]
                  interRATCellID : 22
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 655
                NewInterRATCellList-B[23]
                  interRATCellID : 23
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 623
                NewInterRATCellList-B[24]
                  interRATCellID : 24
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 5
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 656
                NewInterRATCellList-B[25]
                  interRATCellID : 25
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 5
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 653
                NewInterRATCellList-B[26]
                  interRATCellID : 26
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1023
                NewInterRATCellList-B[27]
                  interRATCellID : 27
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 999
                NewInterRATCellList-B[28]
                  interRATCellID : 28
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 975
                NewInterRATCellList-B[29]
                  interRATCellID : 29
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 980
                NewInterRATCellList-B[30]
                  interRATCellID : 30
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 1020

SYSTEM INFORMATION 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 15
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 4
        s-PrioritySearch1 : 31
        s-PrioritySearch2 : 2
        threshServingLow : 1
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 6250
        measurementBandwidth : mbw50
        priority : 5
        qRxLevMinEUTRA : -61
        threshXhigh : 5
        threshXlow : 2
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 1300
        measurementBandwidth : mbw100
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -61
        threshXhigh : 5
        threshXlow : 2
        eutraDetection : true

———————————————————————————
GSM
———————————————————————————

SYSTEM INFORMATION 2QuaTer
GSM RR Signaling Message
  Channel : 129
  Type : 7
  Length : 23
  Direction : 0
  Skip indicator : 0
  Protocol Discriminator : 6
  Message ID : 7
  System Information Type 2quater
    Si 2ter Quater Rest Octets
      Ba Ind : 0
      3g Ba Ind : 0
      Mp Change Mark : 0
      Si2quater Index : 3
      Si2quater Count : 3
      3G CCN Active : 1
      Priority and E-UTRAN Parameters Description
        E-UTRAN Parameters Description
          E-Utran CCN Active : 1
          E-Utran Start : 0
          E-Utran Stop : 1
          E-UTRAN Neighbour Cells[0]
            EARFCN : 6250
            E-UTRAN_PRIORITY : 6
            THRESH_E-UTRAN_high : 6
            THRESH_E-UTRAN_low : 2
            E-UTRAN_QRXLEVMIN : 9

SYSTEM INFORMATION 2QuaTer
GSM RR Signaling Message
  Channel : 129
  Type : 7
  Length : 23
  Direction : 0
  Skip indicator : 0
  Protocol Discriminator : 6
  Message ID : 7
  System Information Type 2quater
    Si 2ter Quater Rest Octets
      Ba Ind : 0
      3g Ba Ind : 0
      Mp Change Mark : 0
      Si2quater Index : 1
      Si2quater Count : 3
      3G Neighbour Cell Description
        Index Start 3g : 2
        UTRAN FDD Description
          FDD ARFCN : 10836
          FDD Indic0 : 0
          Nr Of Fdd Cells : 31
      3G Additional Measurement Parameters Description
        FDD Qmin Offset : 0
        FDD RSCP min : 2