SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 18
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 29477
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 3
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : BB8B(16 bits)
            cellIdentity : 00D8A150(28 bits)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -63
          p-Max : 23
          freqBandIndicator : 20
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf8
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
            SchedulingInfoList[3]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType7
          si-WindowLength : ms10
          systemInfoValueTag : 10
          nonCriticalExtension
            nonCriticalExtension
              cellSelectionInfo-v920
                q-QualMin-r9 : -20

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 18
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 29712
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 3650
                      q-RxLevMin : -63
                      t-ReselectionEUTRA : 2
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw25
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 5
                      neighCellConfig : 80(2 bits)
                    InterFreqCarrierFreqList[1]
                      dl-CarrierFreq : 1798
                      q-RxLevMin : -63
                      t-ReselectionEUTRA : 2
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : 80(2 bits)

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 18
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 29728
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 64
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 10664
                      cellReselectionPriority : 3
                      threshX-High : 4
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10639
                      cellReselectionPriority : 3
                      threshX-High : 4
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                  t-ReselectionUTRA : 2

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 18
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 29744
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 128
  Message Length : 55
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib7
                  t-ReselectionGERAN : 6
                  carrierFreqsInfoList
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[0]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 863
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 862
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 861
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 860
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 859
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 850
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 1
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 2
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 4
                        threshX-Low : 4
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[1]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 70
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 56
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 54
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 53
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 52
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 51
                            ExplicitListOfARFCNs[5]
                              ARFCN-ValueGERAN : 50
                            ExplicitListOfARFCNs[6]
                              ARFCN-ValueGERAN : 49
                            ExplicitListOfARFCNs[7]
                              ARFCN-ValueGERAN : 48
                            ExplicitListOfARFCNs[8]
                              ARFCN-ValueGERAN : 47
                            ExplicitListOfARFCNs[9]
                              ARFCN-ValueGERAN : 46
                            ExplicitListOfARFCNs[10]
                              ARFCN-ValueGERAN : 45
                            ExplicitListOfARFCNs[11]
                              ARFCN-ValueGERAN : 44
                            ExplicitListOfARFCNs[12]
                              ARFCN-ValueGERAN : 30
                            ExplicitListOfARFCNs[13]
                              ARFCN-ValueGERAN : 29
                            ExplicitListOfARFCNs[14]
                              ARFCN-ValueGERAN : 28
                            ExplicitListOfARFCNs[15]
                              ARFCN-ValueGERAN : 27
                            ExplicitListOfARFCNs[16]
                              ARFCN-ValueGERAN : 26
                            ExplicitListOfARFCNs[17]
                              ARFCN-ValueGERAN : 74
                            ExplicitListOfARFCNs[18]
                              ARFCN-ValueGERAN : 73
                            ExplicitListOfARFCNs[19]
                              ARFCN-ValueGERAN : 72
                            ExplicitListOfARFCNs[20]
                              ARFCN-ValueGERAN : 71
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 1
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 2
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 4
                        threshX-Low : 4