SYS.INFO.TYPE 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 160
  sysInfoType11
    sib12indicator : true
    fach-MeasurementOccasionInfo
      inter-freq-FDD-meas-ind : false
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 409
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 408
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 335
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 410
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 411
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 406
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 407
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[7]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 368
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[8]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 369
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[9]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 154
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[10]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 129
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[11]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 128
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[12]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 337
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[13]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 431
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

                intraFreqMeasQuantity
                  filterCoefficient : fc2
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqMeasQuantity-FDD : cpich-Ec-N0
                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentCell
                reportingInfoForCellDCH
                  intraFreqReportingQuantity
                    activeSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                    monitoredSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                    detectedSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                  measurementReportingMode
                    measurementReportTransferMode : acknowledgedModeRLC
                    periodicalOrEventTrigger : eventTrigger
                  reportCriteria
                    intraFreqReportingCriteria
                      eventCriteriaList
                        IntraFreqEventCriteriaList[0]
                          event
                            e1a
                              triggeringCondition : detectedSetAndMonitoredSetCells
                              reportingRange : 6
                              w : 0
                              reportDeactivationThreshold : t2
                              reportingAmount : ra-Infinity
                              reportingInterval : ri1
                          hysteresis : 0
                          timeToTrigger : tt320
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus3
                        IntraFreqEventCriteriaList[1]
                          event
                            e1b
                              triggeringCondition : activeSetCellsOnly
                              reportingRange : 10
                              w : 0
                          hysteresis : 0
                          timeToTrigger : ttt640
                          reportingCellStatus
                            withinActiveSet : e3
                        IntraFreqEventCriteriaList[2]
                          event
                            e1c
                              replacementActivationThreshold : t3
                              reportingAmount : ra-Infinity
                              reportingInterval : ri1
                          hysteresis : 2
                          timeToTrigger : tt320
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus3
                        IntraFreqEventCriteriaList[3]
                          event
                          hysteresis : 15
                          timeToTrigger : ttt2560
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus1
              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-DL : 10664
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 409
                            primaryCPICH-TX-Power : 35
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 410
                            primaryCPICH-TX-Power : 35
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 411
                            primaryCPICH-TX-Power : 35
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

          interRATMeasurementSysInfo
            interRATCellInfoList
              removedInterRATCellList
              newInterRATCellList
                NewInterRATCellList-B[0]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 48
                NewInterRATCellList-B[1]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 50
                NewInterRATCellList-B[2]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 28
                NewInterRATCellList-B[3]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 45
                NewInterRATCellList-B[4]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 47
                NewInterRATCellList-B[5]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 73
                NewInterRATCellList-B[6]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 56
                NewInterRATCellList-B[7]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 71
                NewInterRATCellList-B[8]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 72
                NewInterRATCellList-B[9]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 50
                NewInterRATCellList-B[10]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 73
                NewInterRATCellList-B[11]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 29
                NewInterRATCellList-B[12]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 26

SYS.INFO.TYPE 12
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 9
  sysInfoType12
    fach-MeasurementOccasionInfo
      inter-freq-FDD-meas-ind : false
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
      trafficVolumeMeasSysInfo
        trafficVolumeMeasurementObjectList
          TrafficVolumeMeasurementObjectList[0]
        trafficVolumeMeasQuantity
        trafficVolumeReportingQuantity
          rlc-RB-BufferPayload : true
          rlc-RB-BufferPayloadAverage : false
          rlc-RB-BufferPayloadVariance : false
        measurementValidity
          ue-State : all-But-Cell-DCH
        measurementReportingMode
          measurementReportTransferMode : acknowledgedModeRLC
          periodicalOrEventTrigger : eventTrigger
        reportCriteriaSysInf
          trafficVolumeReportingCriteria
            transChCriteriaList
              TransChCriteriaList[0]
                ul-transportChannelID
                eventSpecificParameters[0]
                  eventID : e4a
                  reportingThreshold : th64
                  pendingTimeAfterTrigger : ptat1

SYS.INFO.TYPE 18
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 7
  sysInfoType18
    idleModePLMNIdentities
      plmnsOfInterRATCellsList
        PLMNsOfInterRATCellsList[0]
          plmn-Identity
            mcc
              MCC[0]
                Digit : 2
              MCC[1]
                Digit : 2
              MCC[2]
                Digit : 6
            mnc
              MNC[0]
                Digit : 0
              MNC[1]
                Digit : 3
        PLMNsOfInterRATCellsList[1]
        PLMNsOfInterRATCellsList[2]
        PLMNsOfInterRATCellsList[3]
        PLMNsOfInterRATCellsList[4]
        PLMNsOfInterRATCellsList[5]
        PLMNsOfInterRATCellsList[6]
        PLMNsOfInterRATCellsList[7]
        PLMNsOfInterRATCellsList[8]
        PLMNsOfInterRATCellsList[9]
        PLMNsOfInterRATCellsList[10]
        PLMNsOfInterRATCellsList[11]
        PLMNsOfInterRATCellsList[12]

SYS.INFO.TYPE 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 14
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 3
        s-PrioritySearch1 : 8
        threshServingLow : 8
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 6425
        priority : 5
        qRxLevMinEUTRA : -63
        threshXhigh : 7
        threshXlow : 3
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 1798
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -63
        threshXhigh : 7
        threshXlow : 3
        eutraDetection : true

———————————————————————————
BLACKBERRY 9720
———————————————————————————

NEIGHBOUR CELLS 2G

Active RAT is GERAN
(2G) ARFCN Rssi C1 C2 CellId Bsic LAC RAC
SE  45  -47 63 63 34667 25 18000 1
 E  73  -70 40 40 34669 25 18000 1
 E  47  -87 30 30 34668 25 18000 1
 E  52  -90 19 19 30707 00 08090 1
* E  71 -105 12 12 34679 58 18000 1
 E  30 -100 10 10 30708 00 08090 1
* G  28 -110  3  3 34158 32 12010 -1
*    26 -109  0  0 65535 32 00000 -1
 E  55 -109  0  0 34228 10 18000 1

(3G) UARFCN  SC  RSSI  EcNo  Rscp
    10639  0x0199   -61   -11   -71
    10639  0x014f   -61  N/A  N/A
    10639  0x0081   -61  N/A  N/A
    10639  0x0080   -61  N/A  N/A
    10639  0x0196   -61  N/A  N/A
    10639  0x0170   -61  N/A  N/A
    10639  0x0151   -61  N/A  N/A
    10639  0x01af   -61  N/A  N/A
    10639  0x0198   -61  N/A  N/A
    10639  0x0197   -61  N/A  N/A
    10639  0x019b   -61  N/A  N/A
    10639  0x019a   -61  N/A  N/A