SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 28720
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 128
  Message Length : 55
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib7
                  t-ReselectionGERAN : 6
                  carrierFreqsInfoList
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[0]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 863
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 862
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 861
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 860
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 859
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 850
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 1
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 2
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 4
                        threshX-Low : 4

                    CarrierFreqsInfoListGERAN[1]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 51
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 50
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 49
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 48
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 47
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 46
                            ExplicitListOfARFCNs[5]
                              ARFCN-ValueGERAN : 45
                            ExplicitListOfARFCNs[6]
                              ARFCN-ValueGERAN : 44
                            ExplicitListOfARFCNs[7]
                              ARFCN-ValueGERAN : 30
                            ExplicitListOfARFCNs[8]
                              ARFCN-ValueGERAN : 29
                            ExplicitListOfARFCNs[9]
                              ARFCN-ValueGERAN : 28
                            ExplicitListOfARFCNs[10]
                              ARFCN-ValueGERAN : 27
                            ExplicitListOfARFCNs[11]
                              ARFCN-ValueGERAN : 26
                            ExplicitListOfARFCNs[12]
                              ARFCN-ValueGERAN : 74
                            ExplicitListOfARFCNs[13]
                              ARFCN-ValueGERAN : 73
                            ExplicitListOfARFCNs[14]
                              ARFCN-ValueGERAN : 72
                            ExplicitListOfARFCNs[15]
                              ARFCN-ValueGERAN : 71
                            ExplicitListOfARFCNs[16]
                              ARFCN-ValueGERAN : 70
                            ExplicitListOfARFCNs[17]
                              ARFCN-ValueGERAN : 56
                            ExplicitListOfARFCNs[18]
                              ARFCN-ValueGERAN : 54
                            ExplicitListOfARFCNs[19]
                              ARFCN-ValueGERAN : 53
                            ExplicitListOfARFCNs[20]
                              ARFCN-ValueGERAN : 52
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 1
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 2
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 4
                        threshX-Low : 4

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 28704
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 64
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 10664
                      cellReselectionPriority : 3
                      threshX-High : 4
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10639
                      cellReselectionPriority : 3
                      threshX-High : 4
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                  t-ReselectionUTRA : 2