MASTER INFORMATION BLOCK
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 25
  mib
    mib-ValueTag : 5
    plmn-Type
      gsm-MAP
        plmn-Identity
          mcc
            MCC[0]
              Digit : 2
            MCC[1]
              Digit : 2
            MCC[2]
              Digit : 6
          mnc
            MNC[0]
              Digit : 0
            MNC[1]
              Digit : 6
    sibSb-ReferenceList
      SIBSb-ReferenceList[0]
        sibSb-Type
          sysInfoTypeSB1 : 2
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep128 : 63
      SIBSb-ReferenceList[1]
        sibSb-Type
          sysInfoType1 : 3
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep32 : 2
      SIBSb-ReferenceList[2]
        sibSb-Type
          sysInfoType3 : 2
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep16 : 1
      SIBSb-ReferenceList[3]
        sibSb-Type
          sysInfoType5 : 2
        scheduling
          scheduling
            segCount : 3
            sib-Pos
              rep32 : 3
      SIBSb-ReferenceList[4]
        sibSb-Type
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep16 : 1
      SIBSb-ReferenceList[5]
        sibSb-Type
          sysInfoType11 : 4
        scheduling
          scheduling
            segCount : 10
            sib-Pos
              rep128 : 10
            sib-PosOffsetInfo
              SibOFF-List[0]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[1]
                SibOFF : so4
              SibOFF-List[2]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[3]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[4]
                SibOFF : so22
              SibOFF-List[5]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[6]
                SibOFF : so4
              SibOFF-List[7]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[8]
                SibOFF : so2

SYS.INFO.TYPE SB1
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 13
  sysInfoSB1
    sib-ReferenceList
      SIB-ReferenceList[0]
        sib-Type
          sysInfoType2 : 2
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep128 : 59
      SIB-ReferenceList[1]
        sib-Type
          sysInfoType12 : 2
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep32 : 7
      SIB-ReferenceList[2]
        sib-Type
          sysInfoType18 : 2
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep128 : 59
    v6b0NonCriticalExtensions
      sysInfoTypeSB1-v6b0ext
      v860NonCriticalExtensions
        sysInfoTypeSB1-v860ext
          extSIBTypeInfoSchedulingInfo-List
            ExtSIBTypeInfoSchedulingInfo-List2[0]
              extensionSIB-Type2
              schedulingInfo
                scheduling
                  sib-Pos
                    rep128 : 61
              valueTagInfo
                cellValueTag : 2

SYS.INFO.TYPE 1
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 19
  sysInfoType1
    cn-CommonGSM-MAP-NAS-SysInfo : 1F4B(16 bits)
    cn-DomainSysInfoList
      CN-DomainSysInfoList[0]
        cn-DomainIdentity : cs-domain
        cn-Type
          gsm-MAP : 2801(16 bits)
        cn-DRX-CycleLengthCoeff : 6
      CN-DomainSysInfoList[1]
        cn-DomainIdentity : ps-domain
        cn-Type
          gsm-MAP : 0301(16 bits)
        cn-DRX-CycleLengthCoeff : 6
    ue-ConnTimersAndConstants
      t-302 : ms1000
      n-302 : 7
      t-308 : ms40
      t-309 : 6
      t-313 : 2
      n-313 : s100
      t-314 : s6
      t-315 : s0
    ue-IdleTimersAndConstants
      t-300 : ms2000
      n-300 : 5
      t-312 : 10
      n-312 : s1
    v3a0NonCriticalExtensions
      sysInfoType1-v3a0ext
        ue-ConnTimersAndConstants-v3a0ext
        ue-IdleTimersAndConstants-v3a0ext
      v860NonCriticalExtentions
        sysInfoType1-v860ext
          ue-ConnTimersAndConstants
            t-323 : s5

SYS.INFO.TYPE 2
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 4
  sysInfoType2
    ura-IdentityList
      URA-IdentityList[0]
        URA-Identity : 1FA8(16 bits)

SYS.INFO.TYPE 3
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 16
  sysInfoType3
    sib4indicator : false
    cellIdentity : 05187750(28 bits)
    cellSelectReselectInfo
      cellSelectQualityMeasure
        cpich-Ec-N0
      modeSpecificInfo
        fdd
          s-Intersearch : 5
          rat-List
            RAT-FDD-InfoList[0]
              rat-Identifier : gsm
              s-SearchRAT : 2
              s-HCS-RAT : -53
              s-Limit-SearchRAT : 0
          q-QualMin : -18
          q-RxlevMin : -58
      q-Hyst-l-S : 2
      t-Reselection-S : 2
      maxAllowedUL-TX-Power : 24
    cellAccessRestriction
      cellBarred
      cellReservedForOperatorUse : notReserved
      cellReservationExtension : notReserved
    v4b0NonCriticalExtensions
      sysInfoType3-v4b0ext
      v590NonCriticalExtension
        sysInfoType3-v590ext
        v5c0NoncriticalExtension
          sysInfoType3-v5c0ext
          v670NonCriticalExtension
            sysInfoType3-v670ext
            v770NonCriticalExtension
              sysInfoType3-v770ext
                deferredMeasurementControlReadingSupport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqMeasQuantity-FDD : cpich-Ec-N0

SYS.INFO.TYPE 5
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 71
  sysInfoType5
    sib6indicator : false
    pich-PowerOffset : -7
    modeSpecificInfo
      fdd
        aich-PowerOffset : -6
    primaryCCPCH-Info
      fdd
        tx-DiversityIndicator : false
    prach-SystemInformationList
      PRACH-SystemInformationList[0]
        prach-RACH-Info
          modeSpecificInfo
            fdd
              availableSignatures : FFFF(16 bits)
              availableSF : sfpr64
              preambleScramblingCodeWordNumber : 0
              puncturingLimit : pl1
              availableSubChannelNumbers : FFF0(12 bits)
        transportChannelIdentity : 3
        rach-TransportFormatSet
          commonTransChTFS
            tti
              tti20
                CommonDynamicTF-InfoList[0]
                  rlc-Size
                    fdd
                      octetModeRLC-SizeInfoType2
                        sizeType1 : 15
                  numberOfTbSizeList[0]
                  logicalChannelList
                CommonDynamicTF-InfoList[1]
                  rlc-Size
                    fdd
                      octetModeRLC-SizeInfoType2
                        sizeType2 : 3
                  numberOfTbSizeList[0]
                  logicalChannelList
            semistaticTF-Information
              channelCodingType
                convolutional : half
              rateMatchingAttribute : 1
              crc-Size : crc16
        rach-TFCS
          normalTFCI-Signalling
            complete
              ctfcSize
                ctfc2Bit[0]
                  ctfc2 : 0
                  powerOffsetInformation
                    gainFactorInformation
                      signalledGainFactors
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            gainFactorBetaC : 11
                        gainFactorBetaD : 15
                    powerOffsetPp-m : 0
                ctfc2Bit[1]
                  ctfc2 : 1
                  powerOffsetInformation
                    gainFactorInformation
                      signalledGainFactors
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            gainFactorBetaC : 10
                        gainFactorBetaD : 15
                    powerOffsetPp-m : 0
        prach-Partitioning
          fdd[0]
        ac-To-ASC-MappingTable
          AC-To-ASC-MappingTable[0]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[1]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[2]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[3]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[4]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[5]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[6]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
        modeSpecificInfo
          fdd
            primaryCPICH-TX-Power : 35
            constantValue : -27
            prach-PowerOffset
              powerRampStep : 2
              preambleRetransMax : 16
            rach-TransmissionParameters
              mmax : 16
              nb01Min : 0
              nb01Max : 0
            aich-Info
              channelisationCode256 : 2
              sttd-Indicator : false
              aich-TransmissionTiming : e1
    sCCPCH-SystemInformationList
      SCCPCH-SystemInformationList[0]
        secondaryCCPCH-Info
          modeSpecificInfo
            fdd
              dummy1 : mayBeUsed
              sttd-Indicator : false
              sf-AndCodeNumber
                sf128 : 4
              pilotSymbolExistence : false
              tfci-Existence : false
              positionFixedOrFlexible : fixed
              timingOffset : 20
        tfcs
          normalTFCI-Signalling
            complete
              ctfcSize
                ctfc2Bit[0]
                  ctfc2 : 0
                ctfc2Bit[1]
                  ctfc2 : 1
        fach-PCH-InformationList
          FACH-PCH-InformationList[0]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType1 : 24
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                    convolutional : half
                  rateMatchingAttribute : 230
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 4
            ctch-Indicator : false
        pich-Info
          fdd
            channelisationCode256 : 3
            pi-CountPerFrame : e18
            sttd-Indicator : false
      SCCPCH-SystemInformationList[1]
        secondaryCCPCH-Info
          modeSpecificInfo
            fdd
              dummy1 : mayBeUsed
              sttd-Indicator : false
              sf-AndCodeNumber
                sf64 : 1
              pilotSymbolExistence : false
              tfci-Existence : true
              positionFixedOrFlexible : flexible
        tfcs
          normalTFCI-Signalling
            complete
              ctfcSize
                ctfc2Bit[0]
                  ctfc2 : 0
                ctfc2Bit[1]
                  ctfc2 : 1
                ctfc2Bit[2]
                  ctfc2 : 2
                ctfc2Bit[3]
                  ctfc2 : 3
        fach-PCH-InformationList
          FACH-PCH-InformationList[0]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType1 : 15
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      numberOfTbSizeList[2]
                        small : 2
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                    convolutional : half
                  rateMatchingAttribute : 220
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 1
            ctch-Indicator : false
          FACH-PCH-InformationList[1]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType2 : 3
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                  rateMatchingAttribute : 130
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 2
            ctch-Indicator : false
    v4b0NonCriticalExtensions
      sysInfoType5-v4b0ext
        frequencyBandIndicator : fdd2100
      v590NonCriticalExtensions
        v650NonCriticalExtensions
          v680NonCriticalExtensions
            sysInfoType5-v680ext
              hsdpa-CellIndicator : hsdpa-CapableCell
            v690NonCriticalExtensions
              sysInfoType5-v690ext
                edch-CellIndicator : edch-CapableCell

SYS.INFO.TYPE 7
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 4
  sysInfoType7
    modeSpecificInfo
      fdd
        ul-Interference : -106
    prach-Information-SIB5-List
      DynamicPersistenceLevelList[0]
        DynamicPersistenceLevel : 1

SYS.INFO.TYPE 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 261
  sysInfoType11
    sib12indicator : true
    fach-MeasurementOccasionInfo
      inter-freq-FDD-meas-ind : false
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 408
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 337
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 239
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 354
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 28
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 29
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 409
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[7]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 410
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[8]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 411
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[9]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 406
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[10]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 407
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[11]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 367
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[12]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 368
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[13]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 369
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[14]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 154
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[15]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 127
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[16]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 129
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[17]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 128
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[18]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 495
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

                intraFreqMeasQuantity
                  filterCoefficient : fc2
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqMeasQuantity-FDD : cpich-Ec-N0
                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentCell
                reportingInfoForCellDCH
                  intraFreqReportingQuantity
                    activeSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                    monitoredSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                    detectedSetReportingQuantities
                      dummy : noReport
                      cellIdentity-reportingIndicator : false
                      cellSynchronisationInfoReportingIndicator : true
                      modeSpecificInfo
                        fdd
                          cpich-Ec-N0-reportingIndicator : true
                          cpich-RSCP-reportingIndicator : true
                          pathloss-reportingIndicator : false
                  measurementReportingMode
                    measurementReportTransferMode : acknowledgedModeRLC
                    periodicalOrEventTrigger : eventTrigger
                  reportCriteria
                    intraFreqReportingCriteria
                      eventCriteriaList
                        IntraFreqEventCriteriaList[0]
                          event
                            e1a
                              triggeringCondition : detectedSetAndMonitoredSetCells
                              reportingRange : 6
                              w : 0
                              reportDeactivationThreshold : t2
                              reportingAmount : ra-Infinity
                              reportingInterval : ri1
                          hysteresis : 0
                          timeToTrigger : tt320
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus3
                        IntraFreqEventCriteriaList[1]
                          event
                            e1b
                              triggeringCondition : activeSetCellsOnly
                              reportingRange : 10
                              w : 0
                          hysteresis : 0
                          timeToTrigger : ttt640
                          reportingCellStatus
                            withinActiveSet : e3
                        IntraFreqEventCriteriaList[2]
                          event
                            e1c
                              replacementActivationThreshold : t3
                              reportingAmount : ra-Infinity
                              reportingInterval : ri1
                          hysteresis : 2
                          timeToTrigger : tt320
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus3
                        IntraFreqEventCriteriaList[3]
                          event
                          hysteresis : 15
                          timeToTrigger : ttt2560
                          reportingCellStatus
                            allActivePlusMonitoredAndOrDetectedSet : viactCellsPlus1

              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-DL : 10664
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 406
                            primaryCPICH-TX-Power : 35
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 407
                            primaryCPICH-TX-Power : 35
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 408
                            primaryCPICH-TX-Power : 35
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

          interRATMeasurementSysInfo
            interRATCellInfoList
              removedInterRATCellList
              newInterRATCellList
                NewInterRATCellList-B[0]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 54
                NewInterRATCellList-B[1]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 54
                NewInterRATCellList-B[2]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 48
                NewInterRATCellList-B[3]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 50
                NewInterRATCellList-B[4]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 28
                NewInterRATCellList-B[5]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 72
                NewInterRATCellList-B[6]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 70
                NewInterRATCellList-B[7]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 55
                NewInterRATCellList-B[8]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 5
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 47
                NewInterRATCellList-B[9]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 73
                NewInterRATCellList-B[10]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 73
                NewInterRATCellList-B[11]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 52
                NewInterRATCellList-B[12]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 29
                NewInterRATCellList-B[13]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 70
                NewInterRATCellList-B[14]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 26
                NewInterRATCellList-B[15]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 29
                NewInterRATCellList-B[16]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 45
                NewInterRATCellList-B[17]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 47
                NewInterRATCellList-B[18]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 73
                NewInterRATCellList-B[19]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 56
                NewInterRATCellList-B[20]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 54
                NewInterRATCellList-B[21]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 71
                NewInterRATCellList-B[22]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 53
                NewInterRATCellList-B[23]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 72
                NewInterRATCellList-B[24]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 50
                NewInterRATCellList-B[25]
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 7
                        maxAllowedUL-TX-Power : 33
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -54
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 44

SYS.INFO.TYPE 12
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 9
  sysInfoType12
    fach-MeasurementOccasionInfo
      inter-freq-FDD-meas-ind : false
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
      trafficVolumeMeasSysInfo
        trafficVolumeMeasurementObjectList
          TrafficVolumeMeasurementObjectList[0]
        trafficVolumeMeasQuantity
        trafficVolumeReportingQuantity
          rlc-RB-BufferPayload : true
          rlc-RB-BufferPayloadAverage : false
          rlc-RB-BufferPayloadVariance : false
        measurementValidity
          ue-State : all-But-Cell-DCH
        measurementReportingMode
          measurementReportTransferMode : acknowledgedModeRLC
          periodicalOrEventTrigger : eventTrigger
        reportCriteriaSysInf
          trafficVolumeReportingCriteria
            transChCriteriaList
              TransChCriteriaList[0]
                ul-transportChannelID
                eventSpecificParameters[0]
                  eventID : e4a
                  reportingThreshold : th64
                  pendingTimeAfterTrigger : ptat1

SYS.INFO.TYPE 18
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 9
  sysInfoType18
    idleModePLMNIdentities
      plmnsOfInterRATCellsList
        PLMNsOfInterRATCellsList[0]
          plmn-Identity
            mcc
              MCC[0]
                Digit : 2
              MCC[1]
                Digit : 2
              MCC[2]
                Digit : 6
            mnc
              MNC[0]
                Digit : 0
              MNC[1]
                Digit : 3
        PLMNsOfInterRATCellsList[1]
        PLMNsOfInterRATCellsList[2]
        PLMNsOfInterRATCellsList[3]
        PLMNsOfInterRATCellsList[4]
        PLMNsOfInterRATCellsList[5]
        PLMNsOfInterRATCellsList[6]
        PLMNsOfInterRATCellsList[7]
        PLMNsOfInterRATCellsList[8]
        PLMNsOfInterRATCellsList[9]
        PLMNsOfInterRATCellsList[10]
        PLMNsOfInterRATCellsList[11]
        PLMNsOfInterRATCellsList[12]
        PLMNsOfInterRATCellsList[13]
        PLMNsOfInterRATCellsList[14]
        PLMNsOfInterRATCellsList[15]
        PLMNsOfInterRATCellsList[16]
        PLMNsOfInterRATCellsList[17]
        PLMNsOfInterRATCellsList[18]
        PLMNsOfInterRATCellsList[19]
        PLMNsOfInterRATCellsList[20]
        PLMNsOfInterRATCellsList[21]
        PLMNsOfInterRATCellsList[22]
        PLMNsOfInterRATCellsList[23]
        PLMNsOfInterRATCellsList[24]
        PLMNsOfInterRATCellsList[25]

SYS.INFO.TYPE 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 14
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 3
        s-PrioritySearch1 : 8
        threshServingLow : 8
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 6425
        priority : 5
        qRxLevMinEUTRA : -63
        threshXhigh : 7
        threshXlow : 3
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 1798
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -63
        threshXhigh : 7
        threshXlow : 3
        eutraDetection : true