MASTER INFORMATION BLOCK
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 22
  mib
    mib-ValueTag : 5
    plmn-Type
      gsm-MAP
        plmn-Identity
          mcc
            MCC[0]
              Digit : 2
            MCC[1]
              Digit : 2
            MCC[2]
              Digit : 6
          mnc
            MNC[0]
              Digit : 1
            MNC[1]
              Digit : 0
    sibSb-ReferenceList
      SIBSb-ReferenceList[0]
        sibSb-Type
          sysInfoTypeSB1 : 4
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep8 : 1
      SIBSb-ReferenceList[1]
        sibSb-Type
          sysInfoType5 : 4
        scheduling
          scheduling
            segCount : 3
            sib-Pos
              rep32 : 2
            sib-PosOffsetInfo
              SibOFF-List[0]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[1]
                SibOFF : so6
      SIBSb-ReferenceList[2]
        sibSb-Type
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep8 : 1
      SIBSb-ReferenceList[3]
        sibSb-Type
          sysInfoType11 : 4
        scheduling
          scheduling
            segCount : 4
            sib-Pos
              rep64 : 14
            sib-PosOffsetInfo
              SibOFF-List[0]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[1]
                SibOFF : so30
              SibOFF-List[2]
                SibOFF : so2
    v690NonCriticalExtensions
      masterInformationBlock-v690ext
      v6b0NonCriticalExtensions
        masterInformationBlock-v6b0ext
        v860NonCriticalExtensions
          masterInformationBlock-v860ext
            extSIBTypeInfoSchedulingInfo-List
              ExtSIBTypeInfoSchedulingInfo-List2[0]
                extensionSIB-Type2
                schedulingInfo
                  scheduling
                    sib-Pos
                      rep32 : 7
                valueTagInfo
                  cellValueTag : 1

SYS.INFO.TYPE SB1
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 9
  sysInfoSB1
    sib-ReferenceList
      SIB-ReferenceList[0]
        sib-Type
          sysInfoType1 : 12
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep64 : 11
      SIB-ReferenceList[1]
        sib-Type
          sysInfoType2 : 4
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep8 : 1
      SIB-ReferenceList[2]
        sib-Type
          sysInfoType3 : 4
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep32 : 10

SYS.INFO.TYPE 1
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 20
  sysInfoType1
    cn-CommonGSM-MAP-NAS-SysInfo : '05BE'H (1470)
    cn-DomainSysInfoList
      CN-DomainSysInfoList[0]
        cn-DomainIdentity : cs-domain
        cn-Type
          gsm-MAP : '2801'H (10241)
        cn-DRX-CycleLengthCoeff : 7
      CN-DomainSysInfoList[1]
        cn-DomainIdentity : ps-domain
        cn-Type
          gsm-MAP : '9301'H (37633)
        cn-DRX-CycleLengthCoeff : 7
    ue-ConnTimersAndConstants
      t-302 : ms3000
      n-304 : 3
      t-308 : ms40
      t-310 : ms40
      n-310 : 0
      t-311 : ms250
      t-312 : 6
      n-313 : s50
      t-315 : s30
      t-317 : infinity2
    ue-IdleTimersAndConstants
      t-300 : ms2000
      n-300 : 3
      t-312 : 6
      n-312 : s1
    v3a0NonCriticalExtensions
      sysInfoType1-v3a0ext
        ue-ConnTimersAndConstants-v3a0ext
        ue-IdleTimersAndConstants-v3a0ext
      v860NonCriticalExtentions
        sysInfoType1-v860ext
          ue-ConnTimersAndConstants
            t-323 : s5

SYS.INFO.TYPE 2
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 4
  sysInfoType2
    ura-IdentityList
      URA-IdentityList[0]
        URA-Identity : '0001'H (1)

SYS.INFO.TYPE 3
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 19
  sysInfoType3
    sib4indicator : false
    cellIdentity : '51ACDC3'H (85642691)
    cellSelectReselectInfo
      cellSelectQualityMeasure
        cpich-Ec-N0
          q-HYST-2-S : 1
      modeSpecificInfo
        fdd
          s-Intrasearch : 5
          s-Intersearch : 4
          rat-List
            RAT-FDD-InfoList[0]
              rat-Identifier : gsm
              s-SearchRAT : 1
              s-Limit-SearchRAT : 0
          q-QualMin : -16
          q-RxlevMin : -58
      q-Hyst-l-S : 2
      t-Reselection-S : 1
      maxAllowedUL-TX-Power : 24
    cellAccessRestriction
      cellBarred
      cellReservedForOperatorUse : notReserved
      cellReservationExtension : notReserved
      accessClassBarredList
        AccessClassBarredList[0]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[1]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[2]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[3]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[4]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[5]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[6]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[7]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[8]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[9]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[10]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[11]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[12]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[13]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[14]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[15]
          AccessClassBarred : notBarred
    v4b0NonCriticalExtensions
      sysInfoType3-v4b0ext
      v590NonCriticalExtension
        sysInfoType3-v590ext
        v5c0NoncriticalExtension
          sysInfoType3-v5c0ext
          v670NonCriticalExtension
            sysInfoType3-v670ext
              domainSpecificAccessRestrictionParametersForPLMNOfMIB
                cSDomainSpecificAccessRestriction
                pSDomainSpecificAccessRestriction
            v770NonCriticalExtension
              sysInfoType3-v770ext
                deferredMeasurementControlReadingSupport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqMeasQuantity-FDD : cpich-Ec-N0

SYS.INFO.TYPE 5
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 69
  sysInfoType5
    sib6indicator : false
    pich-PowerOffset : -7
    modeSpecificInfo
      fdd
        aich-PowerOffset : -6
    primaryCCPCH-Info
      fdd
        tx-DiversityIndicator : false
    prach-SystemInformationList
      PRACH-SystemInformationList[0]
        prach-RACH-Info
          modeSpecificInfo
            fdd
              availableSignatures : '00FF'H (255)
              availableSF : sfpr32
              preambleScramblingCodeWordNumber : 0
              puncturingLimit : pl1
              availableSubChannelNumbers : 'FFF'H (4095)
        transportChannelIdentity : 1
        rach-TransportFormatSet
          commonTransChTFS
            tti
              tti20
                CommonDynamicTF-InfoList[0]
                  rlc-Size
                    fdd
                      octetModeRLC-SizeInfoType2
                        sizeType1 : 15
                  numberOfTbSizeList[0]
                  logicalChannelList
                CommonDynamicTF-InfoList[1]
                  rlc-Size
                    fdd
                      octetModeRLC-SizeInfoType2
                        sizeType2 : 3
                  numberOfTbSizeList[0]
                  logicalChannelList
            semistaticTF-Information
              channelCodingType
                convolutional : half
              rateMatchingAttribute : 1
              crc-Size : crc16
        rach-TFCS
          normalTFCI-Signalling
            complete
              ctfcSize
                ctfc2Bit[0]
                  ctfc2 : 0
                  powerOffsetInformation
                    gainFactorInformation
                      signalledGainFactors
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            gainFactorBetaC : 13
                        gainFactorBetaD : 15
                    powerOffsetPp-m : -3
                ctfc2Bit[1]
                  ctfc2 : 1
                  powerOffsetInformation
                    gainFactorInformation
                      signalledGainFactors
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            gainFactorBetaC : 10
                        gainFactorBetaD : 15
                    powerOffsetPp-m : -2
        prach-Partitioning
          fdd[0]
            accessServiceClass-FDD
              availableSignatureStartIndex : 0
              availableSignatureEndIndex : 7
              assignedSubChannelNumber : 'F'H (15)
        ac-To-ASC-MappingTable
          AC-To-ASC-MappingTable[0]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[1]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[2]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[3]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[4]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[5]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[6]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
        modeSpecificInfo
          fdd
            primaryCPICH-TX-Power : 36
            constantValue : -20
            prach-PowerOffset
              powerRampStep : 2
              preambleRetransMax : 20
            rach-TransmissionParameters
              mmax : 8
              nb01Min : 0
              nb01Max : 0
            aich-Info
              channelisationCode256 : 2
              sttd-Indicator : false
              aich-TransmissionTiming : e1
    sCCPCH-SystemInformationList
      SCCPCH-SystemInformationList[0]
        secondaryCCPCH-Info
          modeSpecificInfo
            fdd
              dummy1 : mayBeUsed
              sttd-Indicator : false
              sf-AndCodeNumber
                sf64 : 1
              pilotSymbolExistence : false
              tfci-Existence : true
              positionFixedOrFlexible : flexible
              timingOffset : 50
        tfcs
          normalTFCI-Signalling
            complete
              ctfcSize
                ctfc4Bit[0]
                  ctfc4 : 0
                ctfc4Bit[1]
                  ctfc4 : 1
                ctfc4Bit[2]
                  ctfc4 : 2
                ctfc4Bit[3]
                  ctfc4 : 3
                ctfc4Bit[4]
                  ctfc4 : 4
                ctfc4Bit[5]
                  ctfc4 : 6
        fach-PCH-InformationList
          FACH-PCH-InformationList[0]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType1 : 24
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                    convolutional : half
                  rateMatchingAttribute : 230
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 3
            ctch-Indicator : false
          FACH-PCH-InformationList[1]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType1 : 15
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      numberOfTbSizeList[2]
                        small : 2
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                    convolutional : half
                  rateMatchingAttribute : 220
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 4
            ctch-Indicator : false
          FACH-PCH-InformationList[2]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType2 : 3
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                  rateMatchingAttribute : 130
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 5
            ctch-Indicator : false
        pich-Info
          fdd
            channelisationCode256 : 3
            pi-CountPerFrame : e36
            sttd-Indicator : false
    v4b0NonCriticalExtensions
      sysInfoType5-v4b0ext
        frequencyBandIndicator : fdd2100
      v590NonCriticalExtensions
        v650NonCriticalExtensions
          v680NonCriticalExtensions
            sysInfoType5-v680ext
              hsdpa-CellIndicator : hsdpa-CapableCell
            v690NonCriticalExtensions
              sysInfoType5-v690ext
                edch-CellIndicator : edch-CapableCell

SYS.INFO.TYPE 7
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 4
  sysInfoType7
    modeSpecificInfo
      fdd
        ul-Interference : -107
    prach-Information-SIB5-List
      DynamicPersistenceLevelList[0]
        DynamicPersistenceLevel : 1

SYS.INFO.TYPE 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 111
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    fach-MeasurementOccasionInfo
      fACH-meas-occasion-coeff : 3
      inter-freq-FDD-meas-ind : true
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      intraFreqCellID : 0
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 275
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      intraFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 41
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      intraFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 42
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      intraFreqCellID : 3
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 196
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      intraFreqCellID : 4
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 179
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      intraFreqCellID : 5
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 96
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18

                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-2-BestNeighbour
              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      interFreqCellID : 0
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-UL : 9763
                            uarfcn-DL : 10713
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 275
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      interFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 54
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      interFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 274
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      interFreqCellID : 3
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 55
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      interFreqCellID : 4
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 56
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      interFreqCellID : 5
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 195
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      interFreqCellID : 6
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 86
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

          interRATMeasurementSysInfo
            interRATCellInfoList
              removedInterRATCellList
              newInterRATCellList
                NewInterRATCellList-B[0]
                  interRATCellID : 0
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 81
                NewInterRATCellList-B[1]
                  interRATCellID : 1
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 78
                NewInterRATCellList-B[2]
                  interRATCellID : 2
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 88
                NewInterRATCellList-B[3]
                  interRATCellID : 3
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 85
                NewInterRATCellList-B[4]
                  interRATCellID : 4
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 79
                NewInterRATCellList-B[5]
                  interRATCellID : 5
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 76
                NewInterRATCellList-B[6]
                  interRATCellID : 6
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 77
                NewInterRATCellList-B[7]
                  interRATCellID : 7
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 89

SYS.INFO.TYPE 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 20
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 4
        s-PrioritySearch1 : 2
        s-PrioritySearch2 : 2
        threshServingLow : 1
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 1600
        measurementBandwidth : mbw75
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 2950
        measurementBandwidth : mbw100
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[2]
        earfcn : 6350
        measurementBandwidth : mbw50
        priority : 5
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true