MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 208
  E-ARFCN : 103
  SFN : 80
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 10 MHz (50)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 208
  E-ARFCN : 103
  SFN : 17669
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 5
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : '02C3'H (707)
            cellIdentity : '33D4216'H (54346262)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -64
          p-Max : 23
          freqBandIndicator : 1
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf16
              sib-MappingInfo
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf32
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf16
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
          si-WindowLength : ms20
          systemInfoValueTag : 1

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 208
  E-ARFCN : 103
  SFN : 17921
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 4
  Message Length : 28
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n40
                        preamblesGroupAConfig
                          sizeOfRA-PreamblesGroupA : n32
                          messageSizeGroupA : b144
                          messagePowerOffsetGroupB : dB10
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB2
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-96
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 5
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf128
                      nB : quarterT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 470
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 3   ——>   Preamble Format 0 = 14Km
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 12
                        prach-FreqOffset : 4
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 26    —>    RRU 60W daca 1T2R sau 120W daca 2T2R
                      p-b : 3
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 1
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 6
                        enable64QAM : false
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : false
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds2
                      nRB-CQI : 2
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 36
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -80
                      alpha : al08
                      p0-NominalPUCCH : -116
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF1
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF0
                      deltaPreambleMsg3 : 1
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms400
                    t301 : ms400
                    t310 : ms2000
                    n310 : n10
                    t311 : ms5000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    ul-CarrierFreq : 18103
                    ul-Bandwidth : n50
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : sf10240

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 208
  E-ARFCN : 103
  SFN : 17728
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 64
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 2988
                      cellReselectionPriority : 5
                      threshX-High : 0
                      threshX-Low : 0
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10564
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 5
                      threshX-Low : 0
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[2]
                      carrierFreq : 10589
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 5
                      threshX-Low : 0
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                  t-ReselectionUTRA : 1
                  t-ReselectionUTRA-SF
                    sf-Medium : lDot0
                    sf-High : lDot0

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 208
  E-ARFCN : 103
  SFN : 17952
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 8
  Message Length : 9
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB2
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 6
                    threshServingLow : 5
                    cellReselectionPriority : 6
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -64
                    p-Max : 23
                    s-IntraSearch : 31
                    presenceAntennaPort1 : true
                    neighCellConfig : '00'B (0)
                    t-ReselectionEUTRA : 1
                    t-ReselectionEUTRA-SF
                      sf-Medium : oDot5
                      sf-High : oDot5