MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 81
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 604
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 10 MHz (50)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 81
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 26053
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 1
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : '396D'H (14701)
            cellIdentity : '0CC5109'H (13390089)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -64
          freqBandIndicator : 20
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf16
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf32
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
                SIB-MappingInfo[1]
                  SIB-Type : sibType7
          si-WindowLength : ms40
          systemInfoValueTag : 11

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 81
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 26114
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 12
  Message Length : 49
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n28
                        preamblesGroupAConfig
                          sizeOfRA-PreamblesGroupA : n16
                          messageSizeGroupA : b56
                          messagePowerOffsetGroupB : dB10
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB2
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-104
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 5
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf64
                      nB : oneT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 0
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 3
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 14
                        prach-FreqOffset : 6
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 21   —>    RRU 75W (2T2R)
                      p-b : 1
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 4
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 22
                        enable64QAM : true
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : false
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds1
                      nRB-CQI : 1
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 18
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                      setup
                        srs-BandwidthConfig : bw3
                        srs-SubframeConfig : sc7
                        ackNackSRS-SimultaneousTransmission : true
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -67
                      alpha : al07
                      p0-NominalPUCCH : -115
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF1
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
                      deltaPreambleMsg3 : 4
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                    pusch-ConfigCommon-v1270
                      enable64QAM-v1270 : true
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms200
                    t301 : ms200
                    t310 : ms1000
                    n310 : n10
                    t311 : ms10000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    ul-Bandwidth : n50
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : sf1920
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB2
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 6
                    threshServingLow : 4
                    cellReselectionPriority : 5
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -64
                    s-IntraSearch : 31
                    presenceAntennaPort1 : false
                    neighCellConfig : '01'B (1)
                    t-ReselectionEUTRA : 1
                    t-ReselectionEUTRA-SF
                      sf-Medium : lDot0
                      sf-High : oDot75
                  s-IntraSearch-v920
                    s-IntraSearchP-r9 : 31
                    s-IntraSearchQ-r9 : 5
                  s-NonIntraSearch-v920
                    s-NonIntraSearchP-r9 : 6
                    s-NonIntraSearchQ-r9 : 4
                  q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 81
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 26178
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 1600
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : '01'B (1)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[1]
                      dl-CarrierFreq : 2950
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : '01'B (1)
                      q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 81
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 26754
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 192
  Message Length : 61
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 3083
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 2
                      threshX-Low : 2
                      q-RxLevMin : -60
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -16
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10713
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 2
                      threshX-Low : 2
                      q-RxLevMin : -60
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -16
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[2]
                      carrierFreq : 10639
                      threshX-High : 2
                      threshX-Low : 2
                      q-RxLevMin : -60
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -16
                  t-ReselectionUTRA : 2
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib7
                  t-ReselectionGERAN : 7
                  carrierFreqsInfoList
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[0]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 75
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 115
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 110
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 99
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 97
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 94
                            ExplicitListOfARFCNs[5]
                              ARFCN-ValueGERAN : 89
                            ExplicitListOfARFCNs[6]
                              ARFCN-ValueGERAN : 88
                            ExplicitListOfARFCNs[7]
                              ARFCN-ValueGERAN : 87
                            ExplicitListOfARFCNs[8]
                              ARFCN-ValueGERAN : 86
                            ExplicitListOfARFCNs[9]
                              ARFCN-ValueGERAN : 85
                            ExplicitListOfARFCNs[10]
                              ARFCN-ValueGERAN : 84
                            ExplicitListOfARFCNs[11]
                              ARFCN-ValueGERAN : 83
                            ExplicitListOfARFCNs[12]
                              ARFCN-ValueGERAN : 82
                            ExplicitListOfARFCNs[13]
                              ARFCN-ValueGERAN : 81
                            ExplicitListOfARFCNs[14]
                              ARFCN-ValueGERAN : 80
                            ExplicitListOfARFCNs[15]
                              ARFCN-ValueGERAN : 79
                            ExplicitListOfARFCNs[16]
                              ARFCN-ValueGERAN : 78
                            ExplicitListOfARFCNs[17]
                              ARFCN-ValueGERAN : 77
                            ExplicitListOfARFCNs[18]
                              ARFCN-ValueGERAN : 76
                      commonInfo
                        ncc-Permitted : 'FF'H (255)
                        q-RxLevMin : 0
                        threshX-High : 7
                        threshX-Low : 7