Dupa 2 zile de cautari foarte intense, hai sa încercam sa punem în scris si sa analizam chestiile despre RRU-urile Huawei utilizate în RO de ORO & VDF, referindu-ne mai precis la BTS-ul nostru din Titulesti.

900MHz

Odata cu swap-ul Nortel / Ericsson catre distributed-BTS (DBS) Huawei pentru UMTS900 rollout din toamna 2009, VODAFONE a instalat RRU 3908v1 - utilizate în mod G+U900. Aceste RRU-uri sunt 900 & 1800MHz, capabile de GSM (6 TRX), UMTS900 (4 carrier) si eventual si LTE1800 (1 carrier). Au o putere de emisie de 2x40W (2T2R).

Pe vremea aceea vad ca pe 2G aveam câte 3 TRX per cell pe aici pe la noi (2 MAIO pentru un acelasi HSN, deci 3 TRX) ceea ce da o putere de emisie de 10W per carrier 2G si 30W pe purtatoarea de U900. Numai ca VDF obisnuia sa puna si câte 2 RRU-uri pe sector (inclusiv la Titulesti) pentru a creste puterea de emisie : ne-am regasi asadar cu 2x80W (RRU-urile 2T2R au 2 PA-uri, fiecare de 40W în cazul de fata), ceea ce ar fi suficient pentru a caza 3 TRX-uri de 20W pe un RRU si de ce nu o purtatoare U900 de pâna la 40W pe celalalt RRU.

Când s-a trecut la EGSM este posibil sa fi swapuit cu RRU 3908v2 (cel putin la Movileni, odata cu relocarea de pe pilonul CST pe cel ORO, titpul de RRU-uri a fost schimbat din V1 catre V2). Vad ca de când suntem pe EGSM nu am mai avea decât 2 TRX-uri per cell : cu un singur RRU v2 si aceasta configuratie poti avea 20W per TRX 2G si 40W pe carrier-ul UMTS.

Acum : Vodafone utilizeaza RRU-uri mai noi, blade (asa denumite dupa forma lor îngusta) RRU 3936 : 1T2R de 80W, suport GSM (8 TRX) / UMTS (6 carrier) /LTE (2 carrier) pe 900 & 1800MHz. Vad ca pe aici pe la noi nu mai avem decât 2 TRX per cell 2G, asa ca în aceasta configuratie poti scoate 20W per TRX si 40W pe purtatoarea UMTS900… exact cum aveai si în anii trecuti cu vechile RRU-uri asadar.

Yblu îmi spunea ca pentru RAN-Sharing, pentru a nu schimba antenele au facut un artificiu si au pus RRU-uri la 2x60W sau chiar 2x80W (RRU de tip 1TX2RX, deci pui doua pentru a avea 80+80W) : asadar portul de RX ramâne în gol si se pune un cablu de cross-conect între ele (astfel main de la un RRU devine DIV de la celalalt, si invers ; poti face si cross cu FO - adica bagi un CPRI între 2 RRU-uri, asta numai când nu mai au port liber în BBU pe UBBP/LBBP/WBBP).

La Titulesti de exemplu, au bagat antene noi quand-band (porturi 2x low & 2x high) doar pe S1 Dobrotesti si S3 Crâmpoia, asa ca S2 Valeni a ramas cu vechea configuratie Kathrein Dual + Jaybeam single 900. Pe S1 si S3 au bagat deci câte un singur RRU 3936 configurat pe GSM + UMTS900 si conectat direct în antena, pe când pe S2 au facut ca mai sus : 2x RRU3936 cross-connect între ele (deci iesi în total cu 2 jumperi) conectati la antena Jaybeam single (pe Kathreinul Dual ai de-o parte RRU-ul GSM ORO bagat în diplexorul 800/900 cu RRU-ul de LTE800 si de acolo din combiner pleci cu 2 jumperi în antena, iar pe celalat port ai RRU-ul UMTS2100).

Vad ca chestia cu cele 2 RRU pe S2 a venit însa abia dupa upgrade-ul LTE, pentru ca înainte aveai un singur RRU pentru VDF (G+U pe 2 feederi conectati direct în Jaybeam, pe când Kathrein-ul Dual era cu Orange GSM + U2100). Aveau nevoie de mai multa putere / au mai multe TRX-uri pe 2G pe acest sector ?? Daca bagi 3 TRX atunci puterea ramâne la 20W dar UMTS-ul scade la maxim 20W în loc de 40W (si daca ai 4 TRX atunci ai 12W pe 2G si 20W pe UMTS), asa ca daca vrei 3 sau 4 TRX trebuie sa bagi 2 RRU-uri (un RRU cu 4 TRX @ 20W, si al doilea pentru UMTS @ maxim 80W). Poate asta o fi explicatia… oricum când bagi 2 RRU este o chestiune de putere de emisie - care ar fi însuficienta în cazul unui singur modul.

ORANGE se pare ca ar fi pornit din start cu RRU 3908v2 (2x40W 2T2R, pâna la 8 TRX pe 2G). Aceste RRU-uri pierd compatibilitatea 1800MHz fata de v1, asa ca Orange nu le poate utiliza decât pe GSM 900 (stiu ele si LTE, dar nu ai ce face cu el în Band 8 ; VDF poate utiliza aceste RRU-uri 900MHZ atât în 2G cât si în 3G). Ca si puteri de emisie este simplu : 40W pentru 1-2 TRX si 20W pentru 3-4TRX, apoi scade. Orange fiind o « retea 4 TRX », no problem deci. Cam peste tot vad ca utilizeaza aceste RRU-uri pe 2G (înca de la începuturi, de la swap-ul Alcatelului cu HUA).

Pe unele site-uri (de exemplu Dobrotesti, unde au ramas cu vechile antene - adica una singura Dual pe fiecare sector ; fiind vorba de un pilon VDF se vede ca ai au facut lucrarile - dupa placutele pe feederi, deci au utilizat echipamentele lor de exemplu blade RRU-uri inclusiv pe UMTS, pe când pe pilonii Orange ei au facut lucrarile si vad ca tind sa-si pastreze vechile RRU-uri proprii) s-au bagat 2x RRU3936 (pentru partea 900MHz) si un RRU3826 (pentru partea U2100).

	▪	RRU 3936 sunt cross-connect între ele (prin port) si au 4 Fibre (ceea ce m-i se pare cam mult, 3 ar fi fost suficient - adica una GSM VDF / una UMTS VDF / una GSM ORO). Trebuie deci sa cazezi toate TRX-urile VDF+ORO, plus purtatoarea UMTS. Pentru a putea pastra puterile de emisie de 20W pe 2G si 30/40W pe UMTS, poti caza pâna la 4+2 TRX cred (4 TRX VDF pe un RRU si 2 TRX ORO pe celalalt RRU - care are si UMTS 40W). Si ca sa nu schimbe antenele, ori bagau un combiner (ca 2 RRU = 4 jumperi), ori cross-connect între RRU si iesi deci doar cu 2 jumperi.

	▪	RRU 3826 nu are decât o fibra în el (vad ca pe UMTS se merge cu o singura FO pentru ambii operatori, chestia asta fiind probabil legata de tehnologie - adica un CPRI pentru fiecare tehnolgie : daca vrei RRU cu G+U900 trebui 2 CPRI)

RDS utilizeaza pentru U900 aceleasi RRU 3936 (1T2R de 80W) ca si Vodafone, deci avem o putere de pâna la 80W pentru carrier-ul lor UMTS. Pentru LTE2100 au bagat RRU-uri Nokia (nu am analizat aceste modele), iar jos în tarc a aparut un nou modul sistem : un FSMF.

2100MHz

Pe aici prin apropiere avem piloni ORANGE, asa ca e mai simplu de detaliat de la ei. Baietii utilizeaza în continuare istoricele RRU 3804 care au fost introduse odata cu rollout-ul U2100 de prin 2012 : este vorba de un RRU 1T2R de 60W (fata de mai noul RRU 3808 care este 2T2R si 2x40W), 2100MHz only, pâna la 4 purtatoare, cu puteri de emisie de 60W pentru 1 carrier / 30W pentru 2 carrier / 20W pentru 3 carrier. Simplu.

Inainte si dupa RAN-Sharing am avut deci aceste RRU-uri, pe care Orange le utiliza probabil la 30W pentru singura lor purtatoare din rural (Freq.10713 adica 2142.6MHz). In vara 2017 a început însa si Vodafone sa activeze U2100 în rural, asa ca acest RRU este utilizat acum la capacitatea sa maxima : o purtatoare ORO @ 30W si o purtatoare VDF @ 30W. In configuratia actuala nu vom vedea deci niciodata ORO sau VDF sa-si activeze si a doua purtatoare (pentru ca atunci ar scadea tot sistemul la 20W).

Exemplul tipic al acestei reguli este la Movileni : în primavara 2018 am vazut ca VDF a introdus U2100 doar pe S1 (catre noi), pe când ORO si-a activat ce-a de-a doua purtatoare doar pe S2 (catre Potcoava) ! Totul se explica asadar foarte simplu acum : daca vor sa ramâna la 30+30W nu poti activa mai mult de 2 purtatoare per RRU.

Cât despre RRU 3826 utilizat de VODAFONE (tot 1T2R în 2100MHz only, dar cu o putere de 80W) poti însa face si 3 carrier : daca bagi o purtatoare ai maxim 80W, daca bagi 2 ai pâna la 40, iar la 3 carrier ramâi cu 26W… ceea ce este aproape de 30W, asa ca VDF îsi permite pe aceste RRU sa bage 3 purtatoare (o fac cel putin pe Valea Prahovei, de exemplu la Sorica unde ai un singur RRU si toate cele 3 purtatoarele active).

LTE 800

VODAFONE pe Valea Prahovei utilizeaza blade RRU 3268, un RRU care stie LTE în banda 800MHz, dar si 2600MHz (Band 7 - deci doar FDD-LTE 2600MHz pentru ORO, ca Vodafone are 2600-le în TDD deci Banda 38). Este un 2T2R de 2x40W, care stie deci 2x40W pentru un carrier, si 2x20W daca ai 2 carrier. In afara de mai noul RRU 5309 (2T2R de 2x60W) lansat în 2017 nu par sa existe pentru moment alte RRU-uri de 800MHz (daca ne referim la roadmap-ul lor din 2016). Foarte probabil atât ORO câts i VDF utilizeaza deci acest « vechi » RRU 3268 pentru 800MHz în tara.

Se pare ca pentru moment nu s-ar face RAN-Sharing pe LTE. Asa credea Yblu, iar cel putin pe aici prin Olt nu am gasit niciun site care sa aiba LTE la ambii operatori (de exemplu la Mirosi VDF are LTE pe siloz si este în RS 2G/3G cu ORO BE_1370, iar ORO si-a pastrat vechiul site BE_0370 din imediata apropiere doar pentru LTE-only - ceea ce este demn de semnalat ; în celelalte locatii rurale cu LTE VDF - adica doar Icoana si Radomiresti defapt - ORO nu are LTE ; iar pe multitudinea de site-uri ORO cu LTE ei bine nu este nici urma de VDF).

Fiecare vine deci cu un RRU, utilizat la capacitatile sale maxime - din câte se pare. Din câte vad se poate calcula the total power of an LTE RRU pe situl lui Pedroc (LINK), cu ajutorul informatiilor obtinute din System Information Block 2 (—> în NSG este trecut ca System Information, nu vezi ce tip de block este ; de remarcat faptul ca ORO/VDF/RDS transmit 3 ecrane cu System Information diferite, iar TLK chiar 4) ; informatia se gaseste în mesajul cel mai lung, cel care nu detalieaza frecventele UMTS / LTE sau GERAN adiacente.

Trebuie asadar sa te uiti la « rubrica » pdsch-ConfigCommon si sa iei ReferenceSignalPower si P-B, apoi le introduci pe site, selectezi Bandwidth-ul (10MHz pe L800 ORO si VDF / 10MHz pe L2100 RDS / 5MHz pe L800 TLK) si la Number of ports probabil (presupun…) pui 1 daca este vorba de un RRU 1T2R, 2 daca RRU 2T2R sau 4 daca RRU 4T4R.

La Orange obtinem deci un 75.5W (deci probabil rotunjit la 80W) pe toata sectoarele, daca avem un RRU 2T2R (daca ar fi un 1T2R am avea doar 40W), însa vad ca la Movileni avem doar 37.8W (deci 40W). Nu prea stiu de ce aceasta diferenta... La Vodafone Icoana si Mirosi avem tot 40W (în cazul de RRU 2T2R). Problema ar fi ca aceasta valoare pare sa fie puterea totala a RRU-ului, deci daca înteleg eu bine Orange ar baga 2x40W la Titulesti, însa la Movileni (si mai larg în cazul celor de la VDF) nu s-ar baga decât 2x20W pentru LTE - ceea ce pare cam putin ! Hmmmm :-/

O nota despre IBW (Instantaneous bandwidth) : atât RRU 3268 cât si cel mai nou 5309 au un IBW de 20MHz : asta înseamna ca pot primi ambii operatori din RO în RAN-Sharing pe el, pentru ca baietii îsi au benzile 800MHz adiacente —> VDF are pe downlink LTE-ul în Band 20 între 796 si 806MHz (10MHz) iar Orange între 806 si 816MHz (10MHz) ; între cele 2 extreme ale benzii avem asadar 20MHz, ceea ce este perfect. Insa de exmeplu daca aveam intercalat cei 5MHz Telekom între VDF si ORO, atunci pa - IBW-ul era depasit si acest RRU nu îi poate primi pe amândoi operatorii.

Ca sa vezi chestiile astea, ori mergi aici si te servesti, ori le calculezi singur : VDF are eARFCN 6250 ceea ce corespunde la 801MHz (calculezi aici sau te uiti direct în NSG) asa ca 10MHz bandwidth cât au ei în L800 înseamna 801MHz +/- 5MHz = 796 / 806MHz. Idem cu eARFCN 6350 Orange (median 811MHz, deci 806 / 816MHz).

Pentre 1800MHz este mai greut :

	▪	Vodafone are 30MHz în total în banda 1800, portiune cuprinsa între 1805 / 1835MHz (DL). Cu al lor eARFCN 1300, frecventa centrala la nivel de DL este la 1815MHz, deci cu un bandwidth de 20MHz obtinem emisie între 1805 - 1825MHz. Mai ramân 10MHz pe care sau îi utilizeaza pentru a face CA_IntrBand (vezi mai jos), sau pastreaza vreo 7-8MHz pentru DCS (la Sinaia avem de exemplu un singur carrier LTE de 20MHz, cu DCS care are BCCH cuprinse între 612 la 653 - ceea ce corespunde dupa calcule la o banda de frecvente cumrpinsa între 1825.2 - 1833.4MHz)

	▪	Orange are 20MHz în total în banda 1800, portiune cuprinsa în portiunea 1835 / 1855MHz. Cu al lor eARFCN 1600, frecventa centrala este la 1845MHz, deci cu un bandwidth de 20MHz (cât se utilizeaza în general, acum ca au zburat DCS-ul maide peste tot) obtinem asadar o emisie între 1835 - 1855MHz

In dispozitia actuala a benzii, avem asadar o emisie « combinata » de la 1805 la 1855MHz (cu un BW de 20MHz la ambii) deci un IBW al RRU-ului care ar trebui sa fie de 50MHz pentru a-i acoperi pe amândoi ! Iar pentru moment nu exista asa ceva, de exemplu RRU3959 si cele mai noi RRU5909 (din 2017) nu pot decât pâna la 45MHz de IBW. « Problema » este deci ca granzii si-au pus LTE-ul la extremele blocului de 50MHz (bine, ORO nici nu prea avea unde, ei având doar 20MHz ; problema este VDF, care nu si-a lipit primul bloc de 20MHz la sfârsitul spectrului, preferând deci sa faca 20 + 10MHz în loc de 10 + 20MHz).

Nu stiu exact ce IBW au RRU3926 si RRU3928 (ORO), dar vad ca de exemplu RRU3938 are un IBW 35MHz… ceea ce ar merge daca VDF si-ar muta spectrul la sfârsit si ar baga doar 15MHz (ORO pastrând 20MHz). Clar este ca nu putem avea câte 20MHz la amandoi, cineva trebuie sacrificat (sau swap de RRU-uri cu ceva la minim 40MHz IBW) : rosiii ar trebui sa îsi faca refarming la nivel national (LTE dar si DCS) si sa mute LTE-ul mai aproape de portocala…

De remarcat ca pentru a face CA_IntraBand pe B3 VDF utilizeaza în orasele mari 2 eARFCN : clasicul 1300, dar si eARFCN 1444 (care era se pare mai întai 1450, si a fost trecut pe 1444 prin martie 2019?). Pe acest eARFCN 1444 frecventa centrala la nivel de DL este la 1829.4MHz, si cum utilizeaza aici un bandwidth de doar 10MHz (cum pe eARFCN 1300 baga 20MHz nu mai ramân decât 10MHZ din cei 30MHz pe care îi au în 1800MHz) obtinem emisie între 1824.4MHz - 1834.4MHz.

Per final, în momentul de fata spectrul 1800MHz este împartit asa : VDF eRFCN 1300 (20MHz) + eARFCN 1444 (10MHz)  &  ORO eARFCN 1600 (20MHz).

In concluzie, fara modificari HW (probabil noi RRU-uri) nu cred ca vom vedea asa, peste noapte, LTE de la Vodafone aici în zona (chiar daca la ei pe harta absolut toata zona Titulesti / Movileni este trecuta ca acoperita de aproape 1 an !) ; probabil vom vedea RRU-uri noi si probabil si ceva antene noi.

Probabil ca în curând vom avea totusi un LTE_CA pe Telekom în Titulesti (exista deja 1800 pe situri - antene si RRU-uri, totul deja pus pe pilon, asa ca upgrade-ul ar fi extrem de facil), fiind necesara aceasta densificare atunci când vezi cât de tare gafâie LTE-ul 800 actual (de Paste a fost haos complet, la toti operatorii).

POINTS FORTS

	✓	Ca si putere de emisie, normele în România cred ca ar fi urmatoarele :
	⁃	20W per TRX 2G
	⁃	30W pentru UMTS 2100 si poate 40W pentru U900
	⁃	20 sau 40W pentru LTE 800

	✓	Daca într-un RRU intra 2 CPRI (fibre) înseamna ca este vorba de un RRU multi-standard (un RRU Huawei are 3 porturi sistem : unul pentru alimentare, si pâna la 2 CPRI care îl leaga de BBU sau eventual daisy-chain cu un alt RRU). Daca vrei sa faci GSM + UMTS 900MHz, trebuie sa tragi 2 CPRI din BBU.