MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 612
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 5 MHz (25)

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 26213
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 2
  Message Length : 22
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformationBlockType1
          cellAccessRelatedInfo
            plmn-IdentityList
              PLMN-IdentityList[0]
                plmn-Identity
                  mcc
                    MCC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 2
                    MCC[2]
                      MCC-MNC-Digit : 6
                  mnc
                    MNC[0]
                      MCC-MNC-Digit : 0
                    MNC[1]
                      MCC-MNC-Digit : 3
                cellReservedForOperatorUse : notReserved
            trackingAreaCode : 'BB8B'H (48011)
            cellIdentity : '00D8B17'H (887575)
            cellBarred : notBarred
            intraFreqReselection : allowed
            csg-Indication : false
          cellSelectionInfo
            q-RxLevMin : -63
          p-Max : 23
          freqBandIndicator : 20
          schedulingInfoList
            SchedulingInfoList[0]
              si-Periodicity : rf8
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType3
            SchedulingInfoList[1]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType5
            SchedulingInfoList[2]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType6
            SchedulingInfoList[3]
              si-Periodicity : rf64
              sib-MappingInfo
                SIB-MappingInfo[0]
                  SIB-Type : sibType7
          si-WindowLength : ms10
          systemInfoValueTag : 30
          nonCriticalExtension
            nonCriticalExtension
              cellSelectionInfo-v920
                q-QualMin-r9 : -20

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 26240
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 12
  Message Length : 37
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib2
                  radioResourceConfigCommon
                    rach-ConfigCommon
                      preambleInfo
                        numberOfRA-Preambles : n52
                      powerRampingParameters
                        powerRampingStep : dB4
                        preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-110
                      ra-SupervisionInfo
                        preambleTransMax : n10
                        ra-ResponseWindowSize : sf10
                        mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                      maxHARQ-Msg3Tx : 4
                    bcch-Config
                      modificationPeriodCoeff : n2
                    pcch-Config
                      defaultPagingCycle : rf32
                      nB : twoT
                    prach-Config
                      rootSequenceIndex : 145
                      prach-ConfigInfo
                        prach-ConfigIndex : 4    ——>    Preamble format = 0  //  cell radius 14Km
                        highSpeedFlag : false
                        zeroCorrelationZoneConfig : 12
                        prach-FreqOffset : 2
                    pdsch-ConfigCommon
                      referenceSignalPower : 18   ——>    RRU 37W  daca 2T2R
                      p-b : 0
                    pusch-ConfigCommon
                      pusch-ConfigBasic
                        n-SB : 1
                        hoppingMode : interSubFrame
                        pusch-HoppingOffset : 0
                        enable64QAM : true
                      ul-ReferenceSignalsPUSCH
                        groupHoppingEnabled : true
                        groupAssignmentPUSCH : 0
                        sequenceHoppingEnabled : false
                        cyclicShift : 0
                    pucch-ConfigCommon
                      deltaPUCCH-Shift : ds1
                      nRB-CQI : 1
                      nCS-AN : 0
                      n1PUCCH-AN : 0
                    soundingRS-UL-ConfigCommon
                    uplinkPowerControlCommon
                      p0-NominalPUSCH : -100
                      alpha : al1
                      p0-NominalPUCCH : -115
                      deltaFList-PUCCH
                        deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                        deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF0
                        deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF0
                      deltaPreambleMsg3 : 6
                    ul-CyclicPrefixLength : len1
                    pusch-ConfigCommon-v1270
                      enable64QAM-v1270 : true
                  ue-TimersAndConstants
                    t300 : ms1000
                    t301 : ms400
                    t310 : ms2000
                    n310 : n20
                    t311 : ms10000
                    n311 : n1
                  freqInfo
                    additionalSpectrumEmission : 1
                  timeAlignmentTimerCommon : infinity
              sib-TypeAndInfo[1]
                sib3
                  cellReselectionInfoCommon
                    q-Hyst : dB4
                  cellReselectionServingFreqInfo
                    s-NonIntraSearch : 13
                    threshServingLow : 6
                    cellReselectionPriority : 5
                  intraFreqCellReselectionInfo
                    q-RxLevMin : -63
                    allowedMeasBandwidth : mbw25
                    presenceAntennaPort1 : false
                    neighCellConfig : '10'B (2)
                    t-ReselectionEUTRA : 2

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 26640
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 3650
                      q-RxLevMin : -63
                      t-ReselectionEUTRA : 2
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw25
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 5
                      neighCellConfig : '10'B (2)
                    InterFreqCarrierFreqList[1]
                      dl-CarrierFreq : 1798
                      q-RxLevMin : -63
                      t-ReselectionEUTRA : 2
                      threshX-High : 6
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : '10'B (2)

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 26656
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 64
  Message Length : 15
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 10664
                      cellReselectionPriority : 3
                      threshX-High : 4
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10639
                      cellReselectionPriority : 3
                      threshX-High : 4
                      threshX-Low : 4
                      q-RxLevMin : -58
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -18
                  t-ReselectionUTRA : 2

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 26672
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 128
  Message Length : 55
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib7
                  t-ReselectionGERAN : 6
                  carrierFreqsInfoList
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[0]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 859
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 860
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 861
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 862
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 863
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 1
                        ncc-Permitted : 'FF'H (255)
                        q-RxLevMin : 2
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 4
                        threshX-Low : 6
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[1]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 26
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 27
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 28
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 29
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 30
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 31
                            ExplicitListOfARFCNs[5]
                              ARFCN-ValueGERAN : 44
                            ExplicitListOfARFCNs[6]
                              ARFCN-ValueGERAN : 45
                            ExplicitListOfARFCNs[7]
                              ARFCN-ValueGERAN : 46
                            ExplicitListOfARFCNs[8]
                              ARFCN-ValueGERAN : 47
                            ExplicitListOfARFCNs[9]
                              ARFCN-ValueGERAN : 48
                            ExplicitListOfARFCNs[10]
                              ARFCN-ValueGERAN : 49
                            ExplicitListOfARFCNs[11]
                              ARFCN-ValueGERAN : 50
                            ExplicitListOfARFCNs[12]
                              ARFCN-ValueGERAN : 51
                            ExplicitListOfARFCNs[13]
                              ARFCN-ValueGERAN : 52
                            ExplicitListOfARFCNs[14]
                              ARFCN-ValueGERAN : 53
                            ExplicitListOfARFCNs[15]
                              ARFCN-ValueGERAN : 54
                            ExplicitListOfARFCNs[16]
                              ARFCN-ValueGERAN : 55
                            ExplicitListOfARFCNs[17]
                              ARFCN-ValueGERAN : 56
                            ExplicitListOfARFCNs[18]
                              ARFCN-ValueGERAN : 69
                            ExplicitListOfARFCNs[19]
                              ARFCN-ValueGERAN : 70
                            ExplicitListOfARFCNs[20]
                              ARFCN-ValueGERAN : 71
                            ExplicitListOfARFCNs[21]
                              ARFCN-ValueGERAN : 72
                            ExplicitListOfARFCNs[22]
                              ARFCN-ValueGERAN : 73
                            ExplicitListOfARFCNs[23]
                              ARFCN-ValueGERAN : 74
                      commonInfo
                        cellReselectionPriority : 1
                        ncc-Permitted : 'FF'H (255)
                        q-RxLevMin : 2
                        p-MaxGERAN : 33
                        threshX-High : 4
                        threshX-Low : 6

UE CAPABILITY ENQUIRY
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 1
  Physical Cell ID : 149
  E-ARFCN : 6425
  SFN : 10401
  Channel : 6
  Bitmask of SIBS : 0
  Message Length : 8
  dl-dcch
    message
      c1
        ueCapabilityEnquiry
          rrc-TransactionIdentifier : 0
          criticalExtensions
            c1
              ueCapabilityEnquiry-r8
                ue-CapabilityRequest
                  UE-CapabilityRequest[0]
                    RAT-Type : eutra
                  UE-CapabilityRequest[1]
                    RAT-Type : utra
                  UE-CapabilityRequest[2]
                    RAT-Type : geran-cs
                nonCriticalExtension
                  nonCriticalExtension
                    requestedFrequencyBands-r11[0]
                      FreqBandIndicator-r11 : 20
                    requestedFrequencyBands-r11[1]
                      FreqBandIndicator-r11 : 8
                    requestedFrequencyBands-r11[2]
                      FreqBandIndicator-r11 : 3