————————————————————————————————
PSC 310  -  Cucueti ?
————————————————————————————————

SYS.INFO.TYPE 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 17
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 310
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newIntraFreqCellList[1]
                intraFreqCellID : 1
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 39
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
              newIntraFreqCellList[2]
                intraFreqCellID : 2
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 266
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
                  cellSelectionReselectionInfo
                    modeSpecificInfo -> fdd
                      q-QualMin : -18
            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-RSCP
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-1-BestNeighbour
          interFreqMeasurementSysInfo
            interFreqCellInfoSI-List