MASTER INFORMATION BLOCK
LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 340
  E-ARFCN : 6250
  SFN : 660
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 10 MHz

SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1
LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 340
  freq : 6250
  sfn : 26981
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 2
  msgLen : 22
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformationBlockType1
      cellAccessRelatedInfo
        plmn-IdentityList[0]
          plmn-Identity
            mcc[0] : 2
            mcc[1] : 2
            mcc[2] : 6
            mnc[0] : 0
            mnc[1] : 1
          cellReservedForOperatorUse : notReserved
        trackingAreaCode : '00110011 00000101'B(13061)
        cellIdentity : '11100001 10000011 01010000 1110'B(236467470)
        cellBarred : notBarred
        intraFreqReselection : allowed
        csg-Indication : false
      cellSelectionInfo
        q-RxLevMin : -62
      freqBandIndicator : 20
      schedulingInfoList[0]
        si-Periodicity : rf16
        sib-MappingInfo[0] : sibType3
      schedulingInfoList[1]
        si-Periodicity : rf32
        sib-MappingInfo[0] : sibType5
      schedulingInfoList[2]
        si-Periodicity : rf64
        sib-MappingInfo[0] : sibType6
        sib-MappingInfo[1] : sibType7
      si-WindowLength : ms40
      systemInfoValueTag : 18
      nonCriticalExtension
        nonCriticalExtension
          cellSelectionInfo-v920
            q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 340
  freq : 6250
  sfn : 27138
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 12
  msgLen : 49
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib2
            radioResourceConfigCommon
              rach-ConfigCommon
                preambleInfo
                  numberOfRA-Preambles : n16
                  preamblesGroupAConfig
                    sizeOfRA-PreamblesGroupA : n8
                    messageSizeGroupA : b56
                    messagePowerOffsetGroupB : dB10
                powerRampingParameters
                  powerRampingStep : dB2
                  preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-104
                ra-SupervisionInfo
                  preambleTransMax : n10
                  ra-ResponseWindowSize : sf10
                  mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                maxHARQ-Msg3Tx : 5
              bcch-Config
                modificationPeriodCoeff : n2
              pcch-Config
                defaultPagingCycle : rf64
                nB : oneT
              prach-Config
                rootSequenceIndex : 80
                prach-ConfigInfo
                  prach-ConfigIndex : 35
                  highSpeedFlag : false
                  zeroCorrelationZoneConfig : 14
                  prach-FreqOffset : 6
              pdsch-ConfigCommon
                referenceSignalPower : 18
                p-b : 1
              pusch-ConfigCommon
                pusch-ConfigBasic
                  n-SB : 4
                  hoppingMode : interSubFrame
                  pusch-HoppingOffset : 22
                  enable64QAM : true
                ul-ReferenceSignalsPUSCH
                  groupHoppingEnabled : false
                  groupAssignmentPUSCH : 0
                  sequenceHoppingEnabled : false
                  cyclicShift : 0
              pucch-ConfigCommon
                deltaPUCCH-Shift : ds1
                nRB-CQI : 1
                nCS-AN : 0
                n1PUCCH-AN : 54
              soundingRS-UL-ConfigCommon -> setup
                srs-BandwidthConfig : bw3
                srs-SubframeConfig : sc7
                ackNackSRS-SimultaneousTransmission : true
              uplinkPowerControlCommon
                p0-NominalPUSCH : -67
                alpha : al07
                p0-NominalPUCCH : -105
                deltaFList-PUCCH
                  deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                  deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF3
                  deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF1
                  deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
                  deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
                deltaPreambleMsg3 : 4
              ul-CyclicPrefixLength : len1
              pusch-ConfigCommon-v1270
                enable64QAM-v1270 : true
            ue-TimersAndConstants
              t300 : ms200
              t301 : ms200
              t310 : ms2000
              n310 : n10
              t311 : ms3000
              n311 : n1
            freqInfo
              ul-Bandwidth : n50
              additionalSpectrumEmission : 1
            timeAlignmentTimerCommon : sf5120
            voiceServiceCauseIndication-r12 : true
        sib-TypeAndInfo[1]
          sib3
            cellReselectionInfoCommon
              q-Hyst : dB2
            cellReselectionServingFreqInfo
              s-NonIntraSearch : 17
              threshServingLow : 3
              cellReselectionPriority : 5
            intraFreqCellReselectionInfo
              q-RxLevMin : -62
              p-Max : 23
              s-IntraSearch : 29
              allowedMeasBandwidth : mbw50
              presenceAntennaPort1 : false
              neighCellConfig : '01'B(1)
              t-ReselectionEUTRA : 2
            s-IntraSearch-v920
              s-IntraSearchP-r9 : 29
              s-IntraSearchQ-r9 : 5
            s-NonIntraSearch-v920
              s-NonIntraSearchP-r9 : 17
              s-NonIntraSearchQ-r9 : 2
            q-QualMin-r9 : -18

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 340
  freq : 6250
  sfn : 27202
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 32
  msgLen : 15
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib5
            interFreqCarrierFreqList[0]
              dl-CarrierFreq : 1300
              q-RxLevMin : -62
              p-Max : 23
              t-ReselectionEUTRA : 1
              threshX-High : 7
              threshX-Low : 3
              allowedMeasBandwidth : mbw100
              presenceAntennaPort1 : false
              cellReselectionPriority : 6
              neighCellConfig : '01'B(1)

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 340
  freq : 6250
  sfn : 27778
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 192
  msgLen : 32
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib6
            carrierFreqListUTRA-FDD[0]
              carrierFreq : 2938
              cellReselectionPriority : 4
              threshX-High : 0
              threshX-Low : 0
              q-RxLevMin : -55
              p-MaxUTRA : 24
              q-QualMin : -16
            t-ReselectionUTRA : 2
        sib-TypeAndInfo[1]
          sib7
            t-ReselectionGERAN : 3
            carrierFreqsInfoList[0]
              carrierFreqs
                startingARFCN : 0
                bandIndicator : dcs1800
                followingARFCNs -> explicitListOfARFCNs[0] : 1023
                explicitListOfARFCNs[1] : 1022
                explicitListOfARFCNs[2] : 1021
                explicitListOfARFCNs[3] : 1020
                explicitListOfARFCNs[4] : 1019
                explicitListOfARFCNs[5] : 1018
                explicitListOfARFCNs[6] : 1017
                explicitListOfARFCNs[7] : 1016
                explicitListOfARFCNs[8] : 1015
                explicitListOfARFCNs[9] : 1014
                explicitListOfARFCNs[10] : 1013
              commonInfo
                cellReselectionPriority : 3
                ncc-Permitted : '11111111'B(255)
                q-RxLevMin : 7
                p-MaxGERAN : 33
                threshX-High : 0
                threshX-Low : 0