---------------------------------------------------------------------------------------
MASTER INFO BLOCK
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 258
  E-ARFCN : 103
  SFN : 628
  Num TX Antennas : 2
  DL Bandwidth : 10 MHz



---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFO BLOCK TYPE 1
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 258
  freq : 103
  sfn : 26469
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 2
  msgLen : 22
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformationBlockType1
      cellAccessRelatedInfo
        plmn-IdentityList[0]
          plmn-Identity
            mcc[0] : 2
            mcc[1] : 2
            mcc[2] : 6
            mnc[0] : 0
            mnc[1] : 5
          cellReservedForOperatorUse : notReserved
        trackingAreaCode : '00011011 01100000'B(7008)
        cellIdentity : '00110011 11010100 10010001 1000'B(54348056)
        cellBarred : notBarred
        intraFreqReselection : allowed
        csg-Indication : false
      cellSelectionInfo
        q-RxLevMin : -64
      p-Max : 23
      freqBandIndicator : 1
      schedulingInfoList[0]
        si-Periodicity : rf16
      schedulingInfoList[1]
        si-Periodicity : rf16
        sib-MappingInfo[0] : sibType3
      schedulingInfoList[2]
        si-Periodicity : rf32
        sib-MappingInfo[0] : sibType5
      schedulingInfoList[3]
        si-Periodicity : rf16
        sib-MappingInfo[0] : sibType6
      si-WindowLength : ms20
      systemInfoValueTag : 0



---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFORMATION
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 258
  freq : 103
  sfn : 26625
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 4
  msgLen : 32
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib2
            radioResourceConfigCommon
              rach-ConfigCommon
                preambleInfo
                  numberOfRA-Preambles : n40
                  preamblesGroupAConfig
                    sizeOfRA-PreamblesGroupA : n32
                    messageSizeGroupA : b144
                    messagePowerOffsetGroupB : dB10
                powerRampingParameters
                  powerRampingStep : dB2
                  preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-96
                ra-SupervisionInfo
                  preambleTransMax : n10
                  ra-ResponseWindowSize : sf10
                  mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                maxHARQ-Msg3Tx : 5
              bcch-Config
                modificationPeriodCoeff : n2
              pcch-Config
                defaultPagingCycle : rf128
                nB : quarterT
              prach-Config
                rootSequenceIndex : 120
                prach-ConfigInfo
                  prach-ConfigIndex : 3
                  highSpeedFlag : false
                  zeroCorrelationZoneConfig : 12
                  prach-FreqOffset : 4
              pdsch-ConfigCommon
                referenceSignalPower : 21
                p-b : 1
              pusch-ConfigCommon
                pusch-ConfigBasic
                  n-SB : 1
                  hoppingMode : interSubFrame
                  pusch-HoppingOffset : 6
                  enable64QAM : false
                ul-ReferenceSignalsPUSCH
                  groupHoppingEnabled : false
                  groupAssignmentPUSCH : 0
                  sequenceHoppingEnabled : false
                  cyclicShift : 0
              pucch-ConfigCommon
                deltaPUCCH-Shift : ds2
                nRB-CQI : 2
                nCS-AN : 0
                n1PUCCH-AN : 36
              soundingRS-UL-ConfigCommon -> release : null
              uplinkPowerControlCommon
                p0-NominalPUSCH : -80
                alpha : al08
                p0-NominalPUCCH : -116
                deltaFList-PUCCH
                  deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                  deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF1
                  deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF0
                  deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF0
                  deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF0
                deltaPreambleMsg3 : 1
              ul-CyclicPrefixLength : len1
            ue-TimersAndConstants
              t300 : ms1000
              t301 : ms400
              t310 : ms1000
              n310 : n10
              t311 : ms5000
              n311 : n1
            freqInfo
              ul-CarrierFreq : 18103
              ul-Bandwidth : n50
              additionalSpectrumEmission : 1
            timeAlignmentTimerCommon : sf10240
            ac-BarringSkipForMMTELVoice-r12 : true
            ac-BarringSkipForMMTELVideo-r12 : true
            ac-BarringSkipForSMS-r12 : true







---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFORMATION
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 258
  freq : 103
  sfn : 26656
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 8
  msgLen : 9
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib3
            cellReselectionInfoCommon
              q-Hyst : dB4
            cellReselectionServingFreqInfo
              s-NonIntraSearch : 5
              threshServingLow : 3
              cellReselectionPriority : 6
            intraFreqCellReselectionInfo
              q-RxLevMin : -64
              p-Max : 23
              s-IntraSearch : 31
              presenceAntennaPort1 : true
              neighCellConfig : '00'B(0)
              t-ReselectionEUTRA : 1
              t-ReselectionEUTRA-SF
                sf-Medium : oDot5
                sf-High : oDot5




---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFORMATION
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 258
  freq : 103
  sfn : 26688
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 32
  msgLen : 15
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib5
            interFreqCarrierFreqList[0]
              dl-CarrierFreq : 37950
              q-RxLevMin : -64
              t-ReselectionEUTRA : 1
              threshX-High : 8
              threshX-Low : 7
              allowedMeasBandwidth : mbw100
              presenceAntennaPort1 : false
              cellReselectionPriority : 7
              neighCellConfig : '00'B(0)
            interFreqCarrierFreqList[1]
              dl-CarrierFreq : 3578
              q-RxLevMin : -64
              t-ReselectionEUTRA : 1
              threshX-High : 10
              threshX-Low : 10
              allowedMeasBandwidth : mbw15
              presenceAntennaPort1 : true
              cellReselectionPriority : 5
              neighCellConfig : '00'B(0)



---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFORMATION
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 258
  freq : 103
  sfn : 26720
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 64
  msgLen : 15
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib6
            carrierFreqListUTRA-FDD[0]
              carrierFreq : 10564
              cellReselectionPriority : 4
              threshX-High : 5
              threshX-Low : 3
              q-RxLevMin : -58
              p-MaxUTRA : 23
              q-QualMin : -18
            t-ReselectionUTRA : 1
            t-ReselectionUTRA-SF
              sf-Medium : lDot0
              sf-High : lDot0

