---------------------------------------------------------------------------------------
MASTER INFO BLOCK
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE MIB Message
  Version : 2
  Physical Cell ID : 216
  E-ARFCN : 3578
  SFN : 684
  Num TX Antennas : 1
  DL Bandwidth : 3 MHz



---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFO BLOCK TYPE 1
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 216
  freq : 3578
  sfn : 28709
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 2
  msgLen : 22
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformationBlockType1
      cellAccessRelatedInfo
        plmn-IdentityList[0]
          plmn-Identity
            mcc[0] : 2
            mcc[1] : 2
            mcc[2] : 6
            mnc[0] : 0
            mnc[1] : 5
          cellReservedForOperatorUse : notReserved
        trackingAreaCode : '00011011 01100000'B(7008)
        cellIdentity : '00110011 11010100 10010011 0110'B(54348086)
        cellBarred : notBarred
        intraFreqReselection : allowed
        csg-Indication : false
      cellSelectionInfo
        q-RxLevMin : -64
      p-Max : 23
      freqBandIndicator : 8
      schedulingInfoList[0]
        si-Periodicity : rf16
      schedulingInfoList[1]
        si-Periodicity : rf16
        sib-MappingInfo[0] : sibType3
      schedulingInfoList[2]
        si-Periodicity : rf32
        sib-MappingInfo[0] : sibType5
      schedulingInfoList[3]
        si-Periodicity : rf32
        sib-MappingInfo[0] : sibType7
      si-WindowLength : ms20
      systemInfoValueTag : 1





---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFORMATION
---------------------------------------------------------------------------------------



LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 216
  freq : 3578
  sfn : 28673
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 4
  msgLen : 32
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib2
            radioResourceConfigCommon
              rach-ConfigCommon
                preambleInfo
                  numberOfRA-Preambles : n40
                  preamblesGroupAConfig
                    sizeOfRA-PreamblesGroupA : n32
                    messageSizeGroupA : b144
                    messagePowerOffsetGroupB : dB10
                powerRampingParameters
                  powerRampingStep : dB2
                  preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-96
                ra-SupervisionInfo
                  preambleTransMax : n10
                  ra-ResponseWindowSize : sf10
                  mac-ContentionResolutionTimer : sf64
                maxHARQ-Msg3Tx : 5
              bcch-Config
                modificationPeriodCoeff : n2
              pcch-Config
                defaultPagingCycle : rf64
                nB : oneT
              prach-Config
                rootSequenceIndex : 620
                prach-ConfigInfo
                  prach-ConfigIndex : 3
                  highSpeedFlag : false
                  zeroCorrelationZoneConfig : 12
                  prach-FreqOffset : 4
              pdsch-ConfigCommon
                referenceSignalPower : 20
                p-b : 0
              pusch-ConfigCommon
                pusch-ConfigBasic
                  n-SB : 1
                  hoppingMode : interSubFrame
                  pusch-HoppingOffset : 6
                  enable64QAM : false
                ul-ReferenceSignalsPUSCH
                  groupHoppingEnabled : false
                  groupAssignmentPUSCH : 0
                  sequenceHoppingEnabled : false
                  cyclicShift : 0
              pucch-ConfigCommon
                deltaPUCCH-Shift : ds1
                nRB-CQI : 1
                nCS-AN : 0
                n1PUCCH-AN : 24
              soundingRS-UL-ConfigCommon -> release : null
              uplinkPowerControlCommon
                p0-NominalPUSCH : -80
                alpha : al08
                p0-NominalPUCCH : -116
                deltaFList-PUCCH
                  deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
                  deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF1
                  deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF0
                  deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF0
                  deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF0
                deltaPreambleMsg3 : 1
              ul-CyclicPrefixLength : len1
            ue-TimersAndConstants
              t300 : ms1000
              t301 : ms400
              t310 : ms1000
              n310 : n10
              t311 : ms5000
              n311 : n1
            freqInfo
              ul-CarrierFreq : 21578
              ul-Bandwidth : n15
              additionalSpectrumEmission : 1
            timeAlignmentTimerCommon : sf10240
            ac-BarringSkipForMMTELVoice-r12 : true
            ac-BarringSkipForMMTELVideo-r12 : true
            ac-BarringSkipForSMS-r12 : true





---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFORMATION
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 216
  freq : 3578
  sfn : 28705
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 8
  msgLen : 9
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib3
            cellReselectionInfoCommon
              q-Hyst : dB2
            cellReselectionServingFreqInfo
              s-NonIntraSearch : 5
              threshServingLow : 3
              cellReselectionPriority : 5
            intraFreqCellReselectionInfo
              q-RxLevMin : -64
              p-Max : 23
              s-IntraSearch : 31
              presenceAntennaPort1 : true
              neighCellConfig : '00'B(0)
              t-ReselectionEUTRA : 1
              t-ReselectionEUTRA-SF
                sf-Medium : oDot5
                sf-High : oDot5



---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFORMATION
---------------------------------------------------------------------------------------

LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 216
  freq : 3578
  sfn : 28737
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 32
  msgLen : 17
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib5
            interFreqCarrierFreqList[0]
              dl-CarrierFreq : 37950
              q-RxLevMin : -64
              p-Max : 23
              t-ReselectionEUTRA : 1
              threshX-High : 8
              threshX-Low : 7
              allowedMeasBandwidth : mbw100
              presenceAntennaPort1 : false
              cellReselectionPriority : 7
              neighCellConfig : '00'B(0)
            interFreqCarrierFreqList[1]
              dl-CarrierFreq : 103
              q-RxLevMin : -64
              p-Max : 23
              t-ReselectionEUTRA : 1
              threshX-High : 8
              threshX-Low : 7
              allowedMeasBandwidth : mbw50
              presenceAntennaPort1 : true
              cellReselectionPriority : 6
              neighCellConfig : '00'B(0)




---------------------------------------------------------------------------------------
SYSTEM INFORMATION
---------------------------------------------------------------------------------------



LTE RRC OTA Packet
  version : 15
  rrcRelNum : 13
  rrcVerNum : 21
  rbId : 0
  phyCellId : 216
  freq : 3578
  sfn : 28769
  pduNum : 2
  sibMaskInSi : 128
  msgLen : 15
  Channel : 2
  bcch-dl-sch
    message -> c1 -> systemInformation
      criticalExtensions -> systemInformation-r8
        sib-TypeAndInfo[0]
          sib7
            t-ReselectionGERAN : 1
            carrierFreqsInfoList[0]
              carrierFreqs
                startingARFCN : 1
                bandIndicator : dcs1800
                followingARFCNs -> variableBitMapOfARFCNs : '11111000 00000000 00001110'B(16252942)
              commonInfo
                cellReselectionPriority : 2
                ncc-Permitted : '11111111'B(255)
                q-RxLevMin : 0
                p-MaxGERAN : 33
                threshX-High : 3
                threshX-Low : 0



