--------------------------------------------------------------------------------------
MASTER INFO BLOCK
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 19
  mib
    mib-ValueTag : 5
    plmn-Type -> gsm-MAP
      plmn-Identity
        mcc[0] : 2
        mcc[1] : 2
        mcc[2] : 6
        mnc[0] : 0
        mnc[1] : 5
    sibSb-ReferenceList[0]
      sibSb-Type -> sysInfoType1 : 24
      scheduling
        scheduling
          segCount : 2
          sib-Pos -> rep8 : 0
    sibSb-ReferenceList[1]
      sibSb-Type -> sysInfoType3 : 1
      scheduling
        scheduling
          sib-Pos -> rep64 : 6
    sibSb-ReferenceList[2]
      sibSb-Type -> sysInfoType4 : 1
      scheduling
        scheduling
          segCount : 2
          sib-Pos -> rep64 : 6
    sibSb-ReferenceList[3]
      sibSb-Type -> sysInfoType6 : 2
      scheduling
        scheduling
          sib-Pos -> rep16 : 2
    sibSb-ReferenceList[4]
      sibSb-Type -> sysInfoType7 : null
      scheduling
        scheduling
          sib-Pos -> rep8 : 0
    sibSb-ReferenceList[5]
      sibSb-Type -> sysInfoTypeSB1 : 4
      scheduling
        scheduling
          sib-Pos -> rep32 : 3


---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info SB 1
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 21
  sysInfoSB1
    sib-ReferenceList[0]
      sib-Type -> sysInfoType5 : 1
      scheduling
        scheduling
          segCount : 4
          sib-Pos -> rep64 : 7
          sib-PosOffsetInfo[0] : so8
          sib-PosOffsetInfo[1] : so6
          sib-PosOffsetInfo[2] : so16
    sib-ReferenceList[1]
      sib-Type -> sysInfoType11 : 3
      scheduling
        scheduling
          segCount : 2
          sib-Pos -> rep64 : 22
    v6b0NonCriticalExtensions
      sysInfoTypeSB1-v6b0ext
        extSIBTypeInfoSchedulingInfo-List[0]
          extensionSIB-Type -> systemInfoType11bis : null
          schedulingInfo
            scheduling
              segCount : 6
              sib-Pos -> rep128 : 15
              sib-PosOffsetInfo[0] : so30
              sib-PosOffsetInfo[1] : so2
              sib-PosOffsetInfo[2] : so32
              sib-PosOffsetInfo[3] : so30
              sib-PosOffsetInfo[4] : so2
          valueTagInfo -> cellValueTag : 4
      v860NonCriticalExtensions
        sysInfoTypeSB1-v860ext
          extSIBTypeInfoSchedulingInfo-List[0]
            extensionSIB-Type2 -> systemInfoType19 : null
            schedulingInfo
              scheduling
                segCount : 2
                sib-Pos -> rep64 : 23
                sib-PosOffsetInfo[0] : so8
            valueTagInfo -> cellValueTag : 4



---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 1
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 18
  sysInfoType1
    cn-CommonGSM-MAP-NAS-SysInfo : '00011011 01100000'B(7008)
    cn-DomainSysInfoList[0]
      cn-DomainIdentity : cs-domain
      cn-Type -> gsm-MAP : '00011110 00000001'B(7681)
      cn-DRX-CycleLengthCoeff : 6
    cn-DomainSysInfoList[1]
      cn-DomainIdentity : ps-domain
      cn-Type -> gsm-MAP : '10110100 00000001'B(46081)
      cn-DRX-CycleLengthCoeff : 6
    ue-ConnTimersAndConstants
      t-302 : ms2000
      n-302 : 7
      t-309 : 8
      t-314 : s20
    ue-IdleTimersAndConstants
      t-300 : ms3000
      n-300 : 3
      t-312 : 6
      n-312 : s1
    v3a0NonCriticalExtensions
      sysInfoType1-v3a0ext
        ue-ConnTimersAndConstants-v3a0ext
          n-312 : s4
        ue-IdleTimersAndConstants-v3a0ext
          n-312 : s4
      v860NonCriticalExtentions
        sysInfoType1-v860ext
          ue-ConnTimersAndConstants
            t-323 : s20



---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 2
---------------------------------------------------------------------------------------




---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 3
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 21
  sysInfoType3
    sib4indicator : true
    cellIdentity : '00101100 01000101 10011011 1110'B(46422462)
    cellSelectReselectInfo
      cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
        q-HYST-2-S : 1
      modeSpecificInfo -> fdd
        s-Intrasearch : 6
        s-Intersearch : 5
        s-SearchHCS : -1
        rat-List[0]
          rat-Identifier : gsm
          s-SearchRAT : 2
          s-HCS-RAT : -1
          s-Limit-SearchRAT : 1
        q-QualMin : -20
        q-RxlevMin : -58
      q-Hyst-l-S : 0
      t-Reselection-S : 2
      maxAllowedUL-TX-Power : 24
    cellAccessRestriction
      cellBarred -> notBarred : null
      cellReservedForOperatorUse : notReserved
      cellReservationExtension : notReserved
      accessClassBarredList[0] : notBarred
      accessClassBarredList[1] : notBarred
      accessClassBarredList[2] : notBarred
      accessClassBarredList[3] : notBarred
      accessClassBarredList[4] : notBarred
      accessClassBarredList[5] : notBarred
      accessClassBarredList[6] : notBarred
      accessClassBarredList[7] : notBarred
      accessClassBarredList[8] : notBarred
      accessClassBarredList[9] : notBarred
      accessClassBarredList[10] : notBarred
      accessClassBarredList[11] : notBarred
      accessClassBarredList[12] : notBarred
      accessClassBarredList[13] : notBarred
      accessClassBarredList[14] : notBarred
      accessClassBarredList[15] : notBarred
    v4b0NonCriticalExtensions
      sysInfoType3-v4b0ext
      v590NonCriticalExtension
        sysInfoType3-v590ext
        v5c0NoncriticalExtension
          sysInfoType3-v5c0ext
            cellSelectReselectInfoTreselectionScaling-v5c0ext
              speedDependentScalingFactor : 7
              interFrequencyTreselectionScalingFactor : 4
              interRATTreselectionScalingFactor : 4



---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 5
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 72
  sysInfoType5
    sib6indicator : true
    pich-PowerOffset : -8
    modeSpecificInfo -> fdd
      aich-PowerOffset : -3
    primaryCCPCH-Info -> fdd
      tx-DiversityIndicator : false
    prach-SystemInformationList[0]
      prach-RACH-Info
        modeSpecificInfo -> fdd
          availableSignatures : '00000000 00001111'B(15)
          availableSF : sfpr32
          preambleScramblingCodeWordNumber : 0
          puncturingLimit : pl1
          availableSubChannelNumbers : '11111111 1111'B(4095)
      transportChannelIdentity : 1
      rach-TransportFormatSet -> commonTransChTFS
        tti -> tti20[0]
          rlc-Size -> fdd
            octetModeRLC-SizeInfoType2 -> sizeType1 : 15
          numberOfTbSizeList[0]
            one : null
          logicalChannelList -> configured : null
        tti20[1]
          rlc-Size -> fdd
            octetModeRLC-SizeInfoType2 -> sizeType2 : 3
          numberOfTbSizeList[0]
            one : null
          logicalChannelList -> configured : null
        semistaticTF-Information
          channelCodingType -> convolutional : half
          rateMatchingAttribute : 1
          crc-Size : crc16
      rach-TFCS -> normalTFCI-Signalling -> complete
        ctfcSize -> ctfc2Bit[0]
          ctfc2 : 0
          powerOffsetInformation
            gainFactorInformation -> signalledGainFactors
              modeSpecificInfo -> fdd
                gainFactorBetaC : 12
              gainFactorBetaD : 15
            powerOffsetPp-m : -3
        ctfc2Bit[1]
          ctfc2 : 1
          powerOffsetInformation
            gainFactorInformation -> signalledGainFactors
              modeSpecificInfo -> fdd
                gainFactorBetaC : 11
              gainFactorBetaD : 15
            powerOffsetPp-m : -3
      prach-Partitioning -> fdd[0]
        accessServiceClass-FDD
          availableSignatureStartIndex : 0
          availableSignatureEndIndex : 3
          assignedSubChannelNumber : '1111'B(15)
      ac-To-ASC-MappingTable[0] : 0
      ac-To-ASC-MappingTable[1] : 0
      ac-To-ASC-MappingTable[2] : 0
      ac-To-ASC-MappingTable[3] : 0
      ac-To-ASC-MappingTable[4] : 0
      ac-To-ASC-MappingTable[5] : 0
      ac-To-ASC-MappingTable[6] : 0
      modeSpecificInfo -> fdd
        primaryCPICH-TX-Power : 33
        constantValue : -25
        prach-PowerOffset
          powerRampStep : 3
          preambleRetransMax : 16
        rach-TransmissionParameters
          mmax : 4
          nb01Min : 25
          nb01Max : 50
        aich-Info
          channelisationCode256 : 2
          sttd-Indicator : false
          aich-TransmissionTiming : e1
    sCCPCH-SystemInformationList[0]
      secondaryCCPCH-Info
        modeSpecificInfo -> fdd
          dummy1 : mayBeUsed
          sttd-Indicator : false
          sf-AndCodeNumber -> sf128 : 2
          pilotSymbolExistence : false
          tfci-Existence : false
          positionFixedOrFlexible : fixed
          timingOffset : 30
      tfcs -> normalTFCI-Signalling -> complete
        ctfcSize -> ctfc2Bit[0]
          ctfc2 : 0
        ctfc2Bit[1]
          ctfc2 : 1
      fach-PCH-InformationList[0]
        transportFormatSet -> commonTransChTFS
          tti -> tti10[0]
            rlc-Size -> fdd
              octetModeRLC-SizeInfoType2 -> sizeType1 : 24
            numberOfTbSizeList[0]
              zero : null
            numberOfTbSizeList[1]
              one : null
            logicalChannelList -> allSizes : null
          semistaticTF-Information
            channelCodingType -> convolutional : half
            rateMatchingAttribute : 210
            crc-Size : crc16
        transportChannelIdentity : 5
        ctch-Indicator : false
      pich-Info -> fdd
        channelisationCode256 : 3
        pi-CountPerFrame : e72
        sttd-Indicator : false
    sCCPCH-SystemInformationList[1]
      secondaryCCPCH-Info
        modeSpecificInfo -> fdd
          dummy1 : mayBeUsed
          sttd-Indicator : false
          sf-AndCodeNumber -> sf128 : 3
          pilotSymbolExistence : false
          tfci-Existence : true
          positionFixedOrFlexible : flexible
          timingOffset : 90
      tfcs -> normalTFCI-Signalling -> complete
        ctfcSize -> ctfc2Bit[0]
          ctfc2 : 0
        ctfc2Bit[1]
          ctfc2 : 1
        ctfc2Bit[2]
          ctfc2 : 2
      fach-PCH-InformationList[0]
        transportFormatSet -> commonTransChTFS
          tti -> tti10[0]
            rlc-Size -> fdd
              octetModeRLC-SizeInfoType2 -> sizeType1 : 15
            numberOfTbSizeList[0]
              zero : null
            numberOfTbSizeList[1]
              one : null
            logicalChannelList -> allSizes : null
          semistaticTF-Information
            channelCodingType -> convolutional : third
            rateMatchingAttribute : 200
            crc-Size : crc16
        transportChannelIdentity : 19
        ctch-Indicator : false
      fach-PCH-InformationList[1]
        transportFormatSet -> commonTransChTFS
          tti -> tti10[0]
            rlc-Size -> fdd
              octetModeRLC-SizeInfoType2 -> sizeType1 : 15
            numberOfTbSizeList[0]
              zero : null
            numberOfTbSizeList[1]
              one : null
            logicalChannelList -> allSizes : null
          semistaticTF-Information
            channelCodingType -> convolutional : third
            rateMatchingAttribute : 200
            crc-Size : crc16
        transportChannelIdentity : 20
        ctch-Indicator : true
    cbs-DRX-Level1Information
      ctch-AllocationPeriod : 6
      cbs-FrameOffset : 0
    v4b0NonCriticalExtensions


---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 6
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 25
  sysInfoType6
    pich-PowerOffset : -8
    modeSpecificInfo -> fdd
      aich-PowerOffset : -3
    sCCPCH-SystemInformationList[0]
      secondaryCCPCH-Info
        modeSpecificInfo -> fdd
          dummy1 : mayBeUsed
          sttd-Indicator : false
          sf-AndCodeNumber -> sf64 : 2
          pilotSymbolExistence : false
          tfci-Existence : true
          positionFixedOrFlexible : flexible
          timingOffset : 0
      tfcs -> normalTFCI-Signalling -> complete
        ctfcSize -> ctfc4Bit[0]
          ctfc4 : 0
        ctfc4Bit[1]
          ctfc4 : 1
        ctfc4Bit[2]
          ctfc4 : 2
        ctfc4Bit[3]
          ctfc4 : 3
      fach-PCH-InformationList[0]
        transportFormatSet -> commonTransChTFS
          tti -> tti10[0]
            rlc-Size -> fdd
              octetModeRLC-SizeInfoType2 -> sizeType1 : 15
            numberOfTbSizeList[0]
              zero : null
            numberOfTbSizeList[1]
              one : null
            numberOfTbSizeList[2]
              small : 2
            logicalChannelList -> allSizes : null
          semistaticTF-Information
            channelCodingType -> convolutional : half
            rateMatchingAttribute : 200
            crc-Size : crc16
        transportChannelIdentity : 7
        ctch-Indicator : false
      fach-PCH-InformationList[1]
        transportFormatSet -> commonTransChTFS
          tti -> tti10[0]
            rlc-Size -> fdd
              octetModeRLC-SizeInfoType2 -> sizeType2 : 3
            numberOfTbSizeList[0]
              zero : null
            numberOfTbSizeList[1]
              one : null
            logicalChannelList -> allSizes : null
          semistaticTF-Information
            channelCodingType -> turbo : null
            rateMatchingAttribute : 110
            crc-Size : crc16
        transportChannelIdentity : 10
        ctch-Indicator : false



---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 7
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 4
  sysInfoType7
    modeSpecificInfo -> fdd
      ul-Interference : -106
    prach-Information-SIB5-List[0] : 1



---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 11
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 30
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 378
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-RSCP
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-1-BestNeighbour
        interRATMeasurementSysInfo
          interRATCellInfoList
            removedInterRATCellList -> removeNoInterRATCells : null
            newInterRATCellList[0]
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -51
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 5
                  bcc : 2
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 1
            newInterRATCellList[1]
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -51
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 4
                  bcc : 1
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 4
            newInterRATCellList[2]
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -51
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 0
                  bcc : 4
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 23
            newInterRATCellList[3]
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -51
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 5
                  bcc : 1
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 24



---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 19
---------------------------------------------------------------------------------------

WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 142
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 6
        s-PrioritySearch1 : 28
        s-PrioritySearch2 : 4
        threshServingLow : 4
    gsm-PriorityInfoList[0]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 385
        bandIndicator : dcs1800
        followingARFCNs -> explicitListOfARFCNs[0] : 209
        explicitListOfARFCNs[1] : 81
      priority : 7
      qRxLevMinGSM : -54
      threshXhigh : 1
      threshXlow : 3
    gsm-PriorityInfoList[1]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 281
        bandIndicator : dcs1800
        followingARFCNs -> variableBitMapOfARFCNs : '01110100 00001000 11010010'B(7604434)
      priority : 0
      qRxLevMinGSM : -17
      threshXhigh : 4
      threshXlow : 20
    gsm-PriorityInfoList[2]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 35
        bandIndicator : dcs1800
        followingARFCNs -> variableBitMapOfARFCNs : '00101011 00101011 00000010 00110100 11000101 00100111'B
      priority : 7
      qRxLevMinGSM : -58
      threshXhigh : 17
      threshXlow : 20
    gsm-PriorityInfoList[3]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 917
        bandIndicator : dcs1800
        followingARFCNs -> continuousRangeOfARFCNs
          endingARFCN : 464
      priority : 1
      qRxLevMinGSM : -52
      threshXhigh : 20
      threshXlow : 2
    gsm-PriorityInfoList[4]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 723
        bandIndicator : pcs1900
        followingARFCNs -> variableBitMapOfARFCNs : '01000110'B(70)
      priority : 5
      qRxLevMinGSM : -49
      threshXhigh : 10
      threshXlow : 6
    gsm-PriorityInfoList[5]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 140
        bandIndicator : dcs1800
        followingARFCNs -> continuousRangeOfARFCNs
          endingARFCN : 582
      priority : 5
      qRxLevMinGSM : -41
      threshXhigh : 8
      threshXlow : 26
    gsm-PriorityInfoList[6]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 908
        bandIndicator : dcs1800
        followingARFCNs -> continuousRangeOfARFCNs
          endingARFCN : 582
      priority : 5
      qRxLevMinGSM : -33
      threshXhigh : 8
      threshXlow : 31
    gsm-PriorityInfoList[7]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 129
        bandIndicator : dcs1800
        followingARFCNs -> explicitListOfARFCNs[0] : 778
        explicitListOfARFCNs[1] : 579
        explicitListOfARFCNs[2] : 99
        explicitListOfARFCNs[3] : 582
        explicitListOfARFCNs[4] : 722
        explicitListOfARFCNs[5] : 687
        explicitListOfARFCNs[6] : 258
        explicitListOfARFCNs[7] : 215
        explicitListOfARFCNs[8] : 80
        explicitListOfARFCNs[9] : 104
        explicitListOfARFCNs[10] : 70
        explicitListOfARFCNs[11] : 754
        explicitListOfARFCNs[12] : 686
        explicitListOfARFCNs[13] : 280
        explicitListOfARFCNs[14] : 913
        explicitListOfARFCNs[15] : 704
        explicitListOfARFCNs[16] : 685
        explicitListOfARFCNs[17] : 448
        explicitListOfARFCNs[18] : 566
        explicitListOfARFCNs[19] : 149
        explicitListOfARFCNs[20] : 302
        explicitListOfARFCNs[21] : 17
        explicitListOfARFCNs[22] : 712
        explicitListOfARFCNs[23] : 673
        explicitListOfARFCNs[24] : 704
        explicitListOfARFCNs[25] : 566
      priority : 3
      qRxLevMinGSM : -48
      threshXhigh : 30
      threshXlow : 15
    gsm-PriorityInfoList[8]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 99
        bandIndicator : pcs1900
        followingARFCNs -> explicitListOfARFCNs[0] : 720
        explicitListOfARFCNs[1] : 644
        explicitListOfARFCNs[2] : 832
        explicitListOfARFCNs[3] : 566
        explicitListOfARFCNs[4] : 660
        explicitListOfARFCNs[5] : 958
        explicitListOfARFCNs[6] : 17
        explicitListOfARFCNs[7] : 728
        explicitListOfARFCNs[8] : 668
        explicitListOfARFCNs[9] : 320
        explicitListOfARFCNs[10] : 566
        explicitListOfARFCNs[11] : 917
        explicitListOfARFCNs[12] : 918
        explicitListOfARFCNs[13] : 199
        explicitListOfARFCNs[14] : 141
        explicitListOfARFCNs[15] : 773
        explicitListOfARFCNs[16] : 495
      priority : 4
      qRxLevMinGSM : -56
      threshXhigh : 6
      threshXlow : 28
    gsm-PriorityInfoList[9]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 597
        bandIndicator : pcs1900
        followingARFCNs -> explicitListOfARFCNs[0] : 17
        explicitListOfARFCNs[1] : 752
      priority : 5
      qRxLevMinGSM : -28
      threshXhigh : 5
      threshXlow : 0
    gsm-PriorityInfoList[10]
      gsmCellGroup
        startingARFCN : 283
        bandIndicator : pcs1900
        followingARFCNs -> variableBitMapOfARFCNs : '51F811BE284F18E46FCA'H 
      priority : 2
      qRxLevMinGSM : -33
      threshXhigh : 16
      threshXlow : 4




---------------------------------------------------------------------------------------
Sys_Info 19
---------------------------------------------------------------------------------------



WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 21
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 4
        s-PrioritySearch1 : 7
        threshServingLow : 1
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
      earfcn : 37950
      measurementBandwidth : mbw100
      priority : 7
      qRxLevMinEUTRA : -64
      threshXhigh : 9
      threshXlow : 2
      eutraDetection : false
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
      earfcn : 3578
      measurementBandwidth : mbw15
      priority : 5
      qRxLevMinEUTRA : -64
      threshXhigh : 9
      threshXlow : 2
      eutraDetection : false
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList[2]
      earfcn : 103
      measurementBandwidth : mbw50
      priority : 6
      qRxLevMinEUTRA : -64
      threshXhigh : 9
      threshXlow : 2
      eutraDetection : false
    v920NonCriticalExtensions
      sysInfoType19-v920ext
        utra-PriorityInfoList-v920ext
        eutra-FrequencyAndPriorityInfoList-v920ext[0]
        eutra-FrequencyAndPriorityInfoList-v920ext[1]
        eutra-FrequencyAndPriorityInfoList-v920ext[2]








