****

**Hotel Orizont |406**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **62** | Predeal | 11128 | 14061 | 4  FH 42 / 52 / 62 ± 64 | RAM -105 dBm  EAHC B – 2Ter 0  PRP 2 / DSF 45  BSIC 39  CRH 6 |
| **Nord + Vest| Timisu de Sus + 3 Brazi** |
| **48** | Predeal | 14062 | 4  FH 31 / 48 / 66 ± 33 |
| **Est| Hotel Belvedere** |
| **60** | Predeal | 14063 | 5  FH 26 / 29 / 38 / 40 ± 60 |
| **Sud| Centru Predeal** |



Numerotarea sectoarelor : 1 – 2 – 3 – 1 CNX // 1 – 2 – X – 3 ORO

Deci se pare ca noul site Orange de aici nu are niciun sector catre centrul Predealului, iar cele 3 Kathrein ”scurte” catre Sud (doua din ele fiind conectate GSM only) sa fie deci ale Vodafone-ului. Sau altfel spus, toate antenele ”scurte” ar fi VDF, iar cele 3 ”lungi” ar fi Orange ! De meditat... Acum de ce VDF a ales sa bage 3 antene pentru 5 TRX, de ce ORO prefera sa introduca un sector drept catre Cioplea BR\_098 si sa nu densifice deloc catre centru... subsista înca puncte de umbra ! Insa ca la o prima vedere cam asta ar fi situatia.

*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 62 | 30 / 34 / 36 / 37 / 44 / 46 / 48 / 50 / 58 / 60 / 69 *same in call* |
| BCCH 48 | 30 / 36 / 43 / 44 / 46 / 50 / 52 / 58 / 60 / 62 / 69 *same in call* |
| BCCH 60 | 30 / 34 / 35 / 36 / 43 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 58 / 62 *same in call* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 456 | N + V | Timis + 3 Brazi | LAC 31117 | CID 14061 | Cells 13 + 2 + 1 | F. 10836 / 10786 / 10811 |
| WCDMA 464 | **Est** | **Cioplea** | CID 14062 |  |
| WCDMA 472 | **Sud** | **Predeal centru** | CID 14063 | Cells 13 + 2 + 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| FH | Hopping on SDCC |

****

**Strada Mânastirii |4419**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **52** | Predeal | 11128 | 44191 | 3  FH 42 / 52 / 63 | RAM -105 dBm  EAHC B – 2Ter 0  PRP 2 / DSF 45  BSIC 37  CRH 6 |
| **Nord| Predeal centru** |
| **45** | Predeal | 44192 | 4  FH 45 / 55 / 60 / 73 |
| **Sud| Azuga** |
| **34** | Predeal | 44193 | 2  FH 34 / 48 |
| **Vest| Pârâul rece** |



La Hotel Orizont esti la TA 6 de acest site…

*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 52 | 27 / 30 / 34 / 36 / 43 / 44 / 45 / 46 / 48 / 50 / 58 / 60 |
| BCCH 45 | 26 / 34 / 36 / 43 / 50 / 52 / 57 *same in call* |
| BCCH 34 | 36 / 45 / 50 / 52 *same in call* [BCCH 50 este CID 29821, si BCCH 36 este CID 14132] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 480 | Nord | Predeal centru | LAC 31117 | CID 44191 | Cells 12 + 2 + 1 | F. 10836 / 10786 / 10811 |
| WCDMA 488 | **Est** | **Azuga** | CID 44192 | Cells 14 + 2 + 1 |
| WCDMA 496 | **Sud** | **Pârâul Rece** | CID 44193 | Cells 14 + 2 + 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| FH | Hopping on SDCC |

****

**NEW| BRD |2188**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **46** | - | 11128 | 21881 | 4  FH 35 / 46 / 54 / 68 | RAM -105 dBm  EAHC B – 2Ter 0  PRP 2 / DSF 45  BSIC 36  CRH 6 |
| ***Nord| Timisu de Sus*** |
| **30** | - | 21882 | 4  FH 25 / 30 / 65 / 73 |
| ***Sud-Est| Clabucet*** *±* ***iesire Azuga*** |
| **43** | - | 21883 | 3  FH 27 / 43 / 71 |
| ***Sud-Vest| Cartier case în spatele BRD*** |



*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 46 | 30 / 36 / 43 / 44 / 48 / 50 / 52 / 58 / 60 / 62 *same in call* |
| BCCH 30 | 36 / 43 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 58 / 60 *same in call* |
| BCCH 43 | 30 / 36 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 58 / 60 / 62 *same in call* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 331 | Nord | LAC 31117 | CID 21881 | Cells 11 + 1 | F. 10786 / 10811 ?! |
| WCDMA 338 | **Sud-Est** | CID 21882 | Cells 12 + 1 |
| WCDMA 346 | **Sud-Vest** | CID 21883 | Cells 12 + 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| FH | Hopping on SDCC |

****

**NEW| Hotel Belvedere |2982**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **50** | Predeal | 11128 | 29821 | 3  FH 32 / 50 / 72 | RAM -105 dBm  EAHC B – 2Ter 0  PRP 2 / DSF 45  BSIC 39  CRH 6 |
| ***Sud-Vest| Predeal centru / Clabucet*** |
| **58** | Predeal | 29822 | 3  FH 56 / 58 / 74 |
| ***Vest| hotel Orizont*** |
| **44** | Predeal | 29823 | 2  FH 44 / 67 |
| ***Nord| Timisu de Sus*** |



*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 50 | 30 / 34 / 36 / 43 / 44 / 45 / 46 / 48 / 52 / 58 / 60 / 62 *same in call* |
| BCCH 58 | 30 / 33 / 36 / 43 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 60 / 62 *same in call* |
| BCCH 44 | 30 / 34 / 36 / 43 / 46 / 48 / 50 / 52 / 58 / 59 / 60 / 62 / 69 *same in call* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 230 | S-V | Centru / clabucet | LAC 31117 | CID 29821 | Cells 14 + 2 + 1 | - |
| WCDMA 238 | **Vest** | **Hotel Orizont** | CID 29822 | Cells 15 + 2 + 1 |
| WCDMA 246 | **Nord** | **Timisu de Sus** | CID 29823 | Cells 17 + 2 + 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| FH | Hopping on SDCC |

****

**Postavaru DRTv |413**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **34** | TIMIS-Predeal | 11128 | 14131 | 2  FH 34 / 53 | RAM -105 dBm  EAHC B – 2Ter 0  PRP 2 / DSF 45  BSIC 34  CRH 6 |
| **36** | Predeal | 14132 | 4  FH 28 / 36 / 39 / 41 |



In Predeal esti la TA 15…

*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 34 | 26 / 28 / 29 / 31 / 36 / 39 / 44 / 46 / 48 / 49 / 50 / 57 / 58 / 59 / 60 / 62 / 64 / 69 *same in call* |
| BCCH 36 | 26 / 30 / 32 / 34 / 43 / 44 / 45 / 46 / 48 / 50 / 52 / 53 / 55 / 56 / 57 / 58 / 60 / 62 / 64 *same in call* |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| FH | Hopping on SDCC |

****

**Timisu de Sus |6309**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **69** | Timisu de sus | 11128 | 63092 | 2  FH 30 / 69 | PRP 2 / DSF 45  BSIC 37  CRH 6 | RAM -105 dBm  EAHC B – 2Ter 0 |



In Predeal esti la TA 10…

*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 69 | 26 / 34 / 44 / 48 / 59 / 62 *same in call* |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| FH | Hopping on SDCC |