SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 82
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 31874
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 192
  Message Length : 87
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib6
                  carrierFreqListUTRA-FDD
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[0]
                      carrierFreq : 3083
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 2
                      threshX-Low : 2
                      q-RxLevMin : -60
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -16
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[1]
                      carrierFreq : 10713
                      cellReselectionPriority : 4
                      threshX-High : 2
                      threshX-Low : 2
                      q-RxLevMin : -60
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -16
                    CarrierFreqListUTRA-FDD[2]
                      carrierFreq : 10639
                      threshX-High : 2
                      threshX-Low : 2
                      q-RxLevMin : -60
                      p-MaxUTRA : 24
                      q-QualMin : -16
                  t-ReselectionUTRA : 2
              sib-TypeAndInfo[1]

                sib7
                  t-ReselectionGERAN : 7
                  carrierFreqsInfoList
                    CarrierFreqsInfoListGERAN[0]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 25
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 74
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 73
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 72
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 71
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 70
                            ExplicitListOfARFCNs[5]
                              ARFCN-ValueGERAN : 56
                            ExplicitListOfARFCNs[6]
                              ARFCN-ValueGERAN : 55
                            ExplicitListOfARFCNs[7]
                              ARFCN-ValueGERAN : 54
                            ExplicitListOfARFCNs[8]
                              ARFCN-ValueGERAN : 53
                            ExplicitListOfARFCNs[9]
                              ARFCN-ValueGERAN : 52
                            ExplicitListOfARFCNs[10]
                              ARFCN-ValueGERAN : 51
                            ExplicitListOfARFCNs[11]
                              ARFCN-ValueGERAN : 50
                            ExplicitListOfARFCNs[12]
                              ARFCN-ValueGERAN : 49
                            ExplicitListOfARFCNs[13]
                              ARFCN-ValueGERAN : 48
                            ExplicitListOfARFCNs[14]
                              ARFCN-ValueGERAN : 47
                            ExplicitListOfARFCNs[15]
                              ARFCN-ValueGERAN : 46
                            ExplicitListOfARFCNs[16]
                              ARFCN-ValueGERAN : 45
                            ExplicitListOfARFCNs[17]
                              ARFCN-ValueGERAN : 44
                            ExplicitListOfARFCNs[18]
                              ARFCN-ValueGERAN : 30
                            ExplicitListOfARFCNs[19]
                              ARFCN-ValueGERAN : 29
                            ExplicitListOfARFCNs[20]
                              ARFCN-ValueGERAN : 28
                            ExplicitListOfARFCNs[21]
                              ARFCN-ValueGERAN : 27
                            ExplicitListOfARFCNs[22]
                              ARFCN-ValueGERAN : 26
                      commonInfo
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 0
                        threshX-High : 15
                        threshX-Low : 15

                    CarrierFreqsInfoListGERAN[1]
                      carrierFreqs
                        startingARFCN : 75
                        bandIndicator : dcs1800
                        followingARFCNs
                          explicitListOfARFCNs
                            ExplicitListOfARFCNs[0]
                              ARFCN-ValueGERAN : 115
                            ExplicitListOfARFCNs[1]
                              ARFCN-ValueGERAN : 110
                            ExplicitListOfARFCNs[2]
                              ARFCN-ValueGERAN : 99
                            ExplicitListOfARFCNs[3]
                              ARFCN-ValueGERAN : 97
                            ExplicitListOfARFCNs[4]
                              ARFCN-ValueGERAN : 94
                            ExplicitListOfARFCNs[5]
                              ARFCN-ValueGERAN : 89
                            ExplicitListOfARFCNs[6]
                              ARFCN-ValueGERAN : 88
                            ExplicitListOfARFCNs[7]
                              ARFCN-ValueGERAN : 87
                            ExplicitListOfARFCNs[8]
                              ARFCN-ValueGERAN : 86
                            ExplicitListOfARFCNs[9]
                              ARFCN-ValueGERAN : 85
                            ExplicitListOfARFCNs[10]
                              ARFCN-ValueGERAN : 84
                            ExplicitListOfARFCNs[11]
                              ARFCN-ValueGERAN : 83
                            ExplicitListOfARFCNs[12]
                              ARFCN-ValueGERAN : 82
                            ExplicitListOfARFCNs[13]
                              ARFCN-ValueGERAN : 81
                            ExplicitListOfARFCNs[14]
                              ARFCN-ValueGERAN : 80
                            ExplicitListOfARFCNs[15]
                              ARFCN-ValueGERAN : 79
                            ExplicitListOfARFCNs[16]
                              ARFCN-ValueGERAN : 78
                            ExplicitListOfARFCNs[17]
                              ARFCN-ValueGERAN : 77
                            ExplicitListOfARFCNs[18]
                              ARFCN-ValueGERAN : 76
                      commonInfo
                        ncc-Permitted : FF(8 bits)
                        q-RxLevMin : 0
                        threshX-High : 7
                        threshX-Low : 7

SYSTEM INFORMATION
LTE RRC Signaling Messages
  Version : 15
  RRC Release Number : 13
  RRC Version Minor : 1
  RRC Version Major : 2
  RB ID : 0
  Physical Cell ID : 82
  E-ARFCN : 6350
  SFN : 31810
  Channel : 2
  Bitmask of SIBS : 32
  Message Length : 41
  bcch-dl-sch
    message
      c1
        systemInformation
          criticalExtensions
            systemInformation-r8
              sib-TypeAndInfo[0]
                sib5
                  interFreqCarrierFreqList
                    InterFreqCarrierFreqList[0]
                      dl-CarrierFreq : 2950
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 7
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[1]
                      dl-CarrierFreq : 1600
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 9
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw75
                      presenceAntennaPort1 : false
                      cellReselectionPriority : 6
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[2]
                      dl-CarrierFreq : 1798
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw100
                      presenceAntennaPort1 : false
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18
                    InterFreqCarrierFreqList[3]
                      dl-CarrierFreq : 6425
                      q-RxLevMin : -64
                      t-ReselectionEUTRA : 1
                      threshX-High : 7
                      threshX-Low : 7
                      allowedMeasBandwidth : mbw25
                      presenceAntennaPort1 : false
                      neighCellConfig : 40(2 bits)
                      q-QualMin-r9 : -18