MASTER INFORMATION BLOCK
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 21
  mib
    mib-ValueTag : 1
    plmn-Type
      gsm-MAP
        plmn-Identity
          mcc
            MCC[0]
              Digit : 2
            MCC[1]
              Digit : 2
            MCC[2]
              Digit : 6
          mnc
            MNC[0]
              Digit : 0
            MNC[1]
              Digit : 5
    sibSb-ReferenceList
      SIBSb-ReferenceList[0]
        sibSb-Type
          sysInfoTypeSB1 : 1
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep8 : 1
      SIBSb-ReferenceList[1]
        sibSb-Type
          sysInfoType5 : 3
        scheduling
          scheduling
            segCount : 3
            sib-Pos
              rep32 : 2
            sib-PosOffsetInfo
              SibOFF-List[0]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[1]
                SibOFF : so6
      SIBSb-ReferenceList[2]
        sibSb-Type
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep8 : 1
      SIBSb-ReferenceList[3]
        sibSb-Type
          sysInfoType11 : 4
        scheduling
          scheduling
            segCount : 4
            sib-Pos
              rep32 : 7
            sib-PosOffsetInfo
              SibOFF-List[0]
                SibOFF : so6
              SibOFF-List[1]
                SibOFF : so2
              SibOFF-List[2]
                SibOFF : so6
    v690NonCriticalExtensions
      masterInformationBlock-v690ext
      v6b0NonCriticalExtensions
        masterInformationBlock-v6b0ext
        v860NonCriticalExtensions
          masterInformationBlock-v860ext
            extSIBTypeInfoSchedulingInfo-List
              ExtSIBTypeInfoSchedulingInfo-List2[0]
                extensionSIB-Type2
                schedulingInfo
                  scheduling
                    sib-Pos
                      rep32 : 14
                valueTagInfo
                  cellValueTag : 4

SYS.INFO.TYPE SB1
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 9
  sysInfoSB1
    sib-ReferenceList
      SIB-ReferenceList[0]
        sib-Type
          sysInfoType1 : 202
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep64 : 31
      SIB-ReferenceList[1]
        sib-Type
          sysInfoType2 : 4
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep8 : 1
      SIB-ReferenceList[2]
        sib-Type
          sysInfoType3 : 3
        scheduling
          scheduling
            sib-Pos
              rep64 : 15

SYS.INFO.TYPE 1
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 20
  sysInfoType1
    cn-CommonGSM-MAP-NAS-SysInfo : 02C3(16 bits)
    cn-DomainSysInfoList
      CN-DomainSysInfoList[0]
        cn-DomainIdentity : cs-domain
        cn-Type
          gsm-MAP : 1E01(16 bits)
        cn-DRX-CycleLengthCoeff : 6
      CN-DomainSysInfoList[1]
        cn-DomainIdentity : ps-domain
        cn-Type
          gsm-MAP : 6B01(16 bits)
        cn-DRX-CycleLengthCoeff : 6
    ue-ConnTimersAndConstants
      t-302 : ms1600
      n-304 : 3
      t-307 : s50
      t-308 : ms40
      t-309 : 8
      t-310 : ms40
      n-310 : 0
      t-311 : ms250
      t-314 : s20
      t-315 : s30
      t-317 : infinity2
    ue-IdleTimersAndConstants
      t-300 : ms2000
      n-300 : 3
      t-312 : 6
      n-312 : s1
    v3a0NonCriticalExtensions
      sysInfoType1-v3a0ext
        ue-ConnTimersAndConstants-v3a0ext
          n-315 : s20
        ue-IdleTimersAndConstants-v3a0ext
          n-312 : s4
      v860NonCriticalExtentions
        sysInfoType1-v860ext
          ue-ConnTimersAndConstants
            t-323 : s5

SYS.INFO.TYPE 2
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 4
  sysInfoType2
    ura-IdentityList
      URA-IdentityList[0]
        URA-Identity : 0001(16 bits)

SYS.INFO.TYPE 3
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 18
  sysInfoType3
    sib4indicator : false
    cellIdentity : 2BECEEE0(28 bits)
    cellSelectReselectInfo
      cellSelectQualityMeasure
        cpich-Ec-N0
          q-HYST-2-S : 1
      modeSpecificInfo
        fdd
          s-Intrasearch : 6
          s-Intersearch : 5
          rat-List
            RAT-FDD-InfoList[0]
              rat-Identifier : gsm
              s-SearchRAT : 2
              s-Limit-SearchRAT : 0
          q-QualMin : -20
          q-RxlevMin : -58
      q-Hyst-l-S : 2
      t-Reselection-S : 1
      maxAllowedUL-TX-Power : 24
    cellAccessRestriction
      cellBarred
      cellReservedForOperatorUse : notReserved
      cellReservationExtension : notReserved
      accessClassBarredList
        AccessClassBarredList[0]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[1]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[2]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[3]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[4]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[5]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[6]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[7]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[8]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[9]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[10]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[11]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[12]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[13]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[14]
          AccessClassBarred : notBarred
        AccessClassBarredList[15]
          AccessClassBarred : notBarred
    v4b0NonCriticalExtensions
      sysInfoType3-v4b0ext
      v590NonCriticalExtension
        sysInfoType3-v590ext
        v5c0NoncriticalExtension
          sysInfoType3-v5c0ext
          v670NonCriticalExtension
            sysInfoType3-v670ext
              domainSpecificAccessRestrictionParametersForPLMNOfMIB
                cSDomainSpecificAccessRestriction
                pSDomainSpecificAccessRestriction

SYS.INFO.TYPE 5
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 69
  sysInfoType5
    sib6indicator : false
    pich-PowerOffset : -7
    modeSpecificInfo
      fdd
        aich-PowerOffset : -6
    primaryCCPCH-Info
      fdd
        tx-DiversityIndicator : false
    prach-SystemInformationList
      PRACH-SystemInformationList[0]
        prach-RACH-Info
          modeSpecificInfo
            fdd
              availableSignatures : 00FF(16 bits)
              availableSF : sfpr32
              preambleScramblingCodeWordNumber : 0
              puncturingLimit : pl1
              availableSubChannelNumbers : FFF0(12 bits)
        transportChannelIdentity : 1
        rach-TransportFormatSet
          commonTransChTFS
            tti
              tti20
                CommonDynamicTF-InfoList[0]
                  rlc-Size
                    fdd
                      octetModeRLC-SizeInfoType2
                        sizeType1 : 15
                  numberOfTbSizeList[0]
                  logicalChannelList
                CommonDynamicTF-InfoList[1]
                  rlc-Size
                    fdd
                      octetModeRLC-SizeInfoType2
                        sizeType2 : 3
                  numberOfTbSizeList[0]
                  logicalChannelList
            semistaticTF-Information
              channelCodingType
                convolutional : half
              rateMatchingAttribute : 1
              crc-Size : crc16
        rach-TFCS
          normalTFCI-Signalling
            complete
              ctfcSize
                ctfc2Bit[0]
                  ctfc2 : 0
                  powerOffsetInformation
                    gainFactorInformation
                      signalledGainFactors
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            gainFactorBetaC : 13
                        gainFactorBetaD : 15
                    powerOffsetPp-m : -3
                ctfc2Bit[1]
                  ctfc2 : 1
                  powerOffsetInformation
                    gainFactorInformation
                      signalledGainFactors
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            gainFactorBetaC : 10
                        gainFactorBetaD : 15
                    powerOffsetPp-m : -2
        prach-Partitioning
          fdd[0]
            accessServiceClass-FDD
              availableSignatureStartIndex : 0
              availableSignatureEndIndex : 7
              assignedSubChannelNumber : F0(4 bits)
        ac-To-ASC-MappingTable
          AC-To-ASC-MappingTable[0]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[1]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[2]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[3]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[4]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[5]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
          AC-To-ASC-MappingTable[6]
            AC-To-ASC-Mapping : 0
        modeSpecificInfo
          fdd
            primaryCPICH-TX-Power : 33
            constantValue : -20
            prach-PowerOffset
              powerRampStep : 2
              preambleRetransMax : 20
            rach-TransmissionParameters
              mmax : 8
              nb01Min : 0
              nb01Max : 0
            aich-Info
              channelisationCode256 : 2
              sttd-Indicator : false
              aich-TransmissionTiming : e1
    sCCPCH-SystemInformationList
      SCCPCH-SystemInformationList[0]
        secondaryCCPCH-Info
          modeSpecificInfo
            fdd
              dummy1 : mayBeUsed
              sttd-Indicator : false
              sf-AndCodeNumber
                sf64 : 1
              pilotSymbolExistence : false
              tfci-Existence : true
              positionFixedOrFlexible : flexible
              timingOffset : 50
        tfcs
          normalTFCI-Signalling
            complete
              ctfcSize
                ctfc4Bit[0]
                  ctfc4 : 0
                ctfc4Bit[1]
                  ctfc4 : 1
                ctfc4Bit[2]
                  ctfc4 : 2
                ctfc4Bit[3]
                  ctfc4 : 3
                ctfc4Bit[4]
                  ctfc4 : 4
                ctfc4Bit[5]
                  ctfc4 : 6
        fach-PCH-InformationList
          FACH-PCH-InformationList[0]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType1 : 24
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                    convolutional : half
                  rateMatchingAttribute : 230
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 3
            ctch-Indicator : false
          FACH-PCH-InformationList[1]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType1 : 15
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      numberOfTbSizeList[2]
                        small : 2
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                    convolutional : half
                  rateMatchingAttribute : 220
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 4
            ctch-Indicator : false
          FACH-PCH-InformationList[2]
            transportFormatSet
              commonTransChTFS
                tti
                  tti10
                    CommonDynamicTF-InfoList[0]
                      rlc-Size
                        fdd
                          octetModeRLC-SizeInfoType2
                            sizeType2 : 3
                      numberOfTbSizeList[0]
                      numberOfTbSizeList[1]
                      logicalChannelList
                semistaticTF-Information
                  channelCodingType
                  rateMatchingAttribute : 130
                  crc-Size : crc16
            transportChannelIdentity : 5
            ctch-Indicator : false
        pich-Info
          fdd
            channelisationCode256 : 3
            pi-CountPerFrame : e36
            sttd-Indicator : false
    v4b0NonCriticalExtensions
      sysInfoType5-v4b0ext
        frequencyBandIndicator : extension-indicator
      v590NonCriticalExtensions
        v650NonCriticalExtensions
          sysInfoType5-v650ext
            frequencyBandIndicator2 : bandVIII
          v680NonCriticalExtensions
            sysInfoType5-v680ext
              hsdpa-CellIndicator : hsdpa-CapableCell
            v690NonCriticalExtensions
              sysInfoType5-v690ext
                edch-CellIndicator : edch-CapableCell

SYS.INFO.TYPE 7
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 4
  sysInfoType7
    modeSpecificInfo
      fdd
        ul-Interference : -107
    prach-Information-SIB5-List
      DynamicPersistenceLevelList[0]
        DynamicPersistenceLevel : 1

SYS.INFO.TYPE 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 89
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    fach-MeasurementOccasionInfo
      fACH-meas-occasion-coeff : 3
      inter-freq-FDD-meas-ind : true
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      intraFreqCellID : 0
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 189
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      intraFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 163
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      intraFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 172
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      intraFreqCellID : 3
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 155
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      intraFreqCellID : 4
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 209
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      intraFreqCellID : 5
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 149
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      intraFreqCellID : 6
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 39
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[7]
                      intraFreqCellID : 7
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 47
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[8]
                      intraFreqCellID : 8
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 375
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[9]
                      intraFreqCellID : 9
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 356
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[10]
                      intraFreqCellID : 10
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 393
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[11]
                      intraFreqCellID : 11
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 429
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[12]
                      intraFreqCellID : 12
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 370
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[13]
                      intraFreqCellID : 13
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 288
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[14]
                      intraFreqCellID : 14
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 231
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[15]
                      intraFreqCellID : 15
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 204
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[16]
                      intraFreqCellID : 16
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 338
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[17]
                      intraFreqCellID : 17
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 381
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[18]
                      intraFreqCellID : 18
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 326
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[19]
                      intraFreqCellID : 19
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 303
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[20]
                      intraFreqCellID : 20
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 287
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[21]
                      intraFreqCellID : 21
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 333
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[22]
                      intraFreqCellID : 22
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 412
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[23]
                      intraFreqCellID : 23
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 469
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[24]
                      intraFreqCellID : 24
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 181
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-2-BestNeighbour
              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      interFreqCellID : 0
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-UL : 9614
                            uarfcn-DL : 10564
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 276
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      interFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 155
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

SYS.INFO.TYPE 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 20
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 4
        s-PrioritySearch1 : 2
        s-PrioritySearch2 : 2
        threshServingLow : 1
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 103
        measurementBandwidth : mbw50
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -64
        threshXhigh : 9
        threshXlow : 2
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 128
        measurementBandwidth : mbw25
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -64
        threshXhigh : 9
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[2]
        earfcn : 37950
        measurementBandwidth : mbw100
        priority : 7
        qRxLevMinEUTRA : -64
        threshXhigh : 9
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true