****

**Institutul de chimie |4580**

**Splaiul Independentei nr. 202A**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Emite spre** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **15** | Grozavesti  “Cotroceni” | 11132 | 45803 | 3  H4, H15, H47 | 2Ter | MB 0 |
| **33** | Calea Plevnei  “Plevnei” | 45801 | 3  H12, H33, H49 | 2Ter 0 |
| **37** | Casa radio  “Cotroceni” | 45802 | 3  H37, H40, H52 |



Aici era fostul sediu KissFm (s-au mutat la SEMA Park)…

Atentie, CRH pe 15 si 37 (intersectie respectiv cu LAC 11110 si 11142), si clasicul CRH 8 pe 33. Si destul EX mode, pe toate cele 3 sectoare (asta pe la ora 12)…

In BA\_List-uri avem ca si celule DCS declarate, pe :

* BCCH 15 celulele 639 / 641
* BCCH 33 & 37 nu au celule DCS declarate, deci probabil 2Ter inactiv (pe 33 e sigur, probabil ca si pe 37 la fel)

|  |  |
| --- | --- |
| RAM |GSM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM |DCS | - |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | 240 (TEMS) |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| GSM | EAHC B - 2Ter MB0 |

|  |  |
| --- | --- |
| DCS | - |

|  |  |
| --- | --- |
| LAC 3G | 32011 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CM  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 6 sau 8 |