****

**Metrou Pipera |3122**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **59** | Pipera | 11142 | 31221 | 2  H31, H59 | 2Ter 0  CRO 6 |

Si aici s-a ajuns târziu cu acoperirea GSM, Vodafone aducând semnal 2G abia pe durata verii 2006

Nu stiu daca acopera si cu 3G, probabil ca da dar nu-mi mai amintesc exact...

*Despre statie*

Pipera este capatul megistralei M2. Apartine celui de-al doilea tronson al M2-ului, lansat în 1987.

|  |  |
| --- | --- |
| BA\_List | |
|  | 5 / 9 / 15 / 53 / 59 |
|  | **Aurel Vlaicu BCCH ?** |
|  | Iesirea la suprafata se va efectua probabil în LAC 11147, pe site-ul macro DualBand 102 Platforma (bdul. Dimitrie Pompei n°9) chiar din fata iesirii din metrou |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 27 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 2 |
| DSF | 45 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

****

**Metrou Pipera |BI\_678**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **78** | 100 | 6781 | 2  H74, H78 | RAM -109 dBm |



Orange a ajuns extrem de târziu aici, cu mult chiar dupa Vodafone – adica undeva prin 2009 cred !

|  |  |
| --- | --- |
| DCS in BA\_List | |
|  | 581 / 589 |
|  | **Aurel Vlaicu BCCH ?** |
|  | Iesirea la suprafata se va efectua în LAC 140… Esti la doar câteva sute de metri distanta de BSC-ul Feper ! |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| T3212 | 60 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 1 |

****

**Baneasa\_M\_MI |BU958 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **e20** | 7030 | 9587 | - | - | - |



Cei de la Cosmote au început acoperirea metroului (abia) prin primavara 2007, iar pe 22 iulie au emis un comunicat de presa prin care anuntau ca au terminat extindera retelei în metrou – toate cele 42 de statii fiind *désormais* acoperite. Asadar aceasta statie a primit probabil semnal undeva pe durata acelei veri 2007… asadar aparent înaintea celor de la Orange deci !

Dupa ce metroul paraseste statia, cazi… în gaura !

Semnalul Cosmote se evapora imediat în tunel… si eu plec în cautarea unei retele mai serioase !

|  |  |
| --- | --- |
| BA\_List | |
|  |  |
|  | **Aurel Vlaicu BCCH ?** |
|  | La suprafata esti în LAC 7010 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |