****

**D6M\_3 |BI\_928**

 **Microcell| Str. Brezoianu n°26-32**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **67** | 100 | 9281 | 4H63, H65, H67, H80 | EDGE | RAM -101 dBm |



*Microcell* dat în functie mult mai târziu, pe 13 martie 2002 – adica în ultimele zile de viata ale *brand*-ului Dialog (schimbarea catre Orange fiind efectuata pe 5 aprilie). Face asadar parte din ultima faza care sa mai poarte numele de „densificare” / D6M în Capitala, faza pe durata careia nu au fost instalate în total decât 2 microcelule. Site-ul este amplasat la coltul strazii Aristide Demetriarde, vis-a-vis de sediul Apanova

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX | Master
* BTS Alcatel M5M | 2 TRX | Slave
* Kathrein K75 15 64 7 | Omni 890-960 MHz / 360° / 5dBi
* *Another antenna...*

Nu se emite si pe 1800MHz, am testat si în comunicatie

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 64 / 67 / 69 / 73 / 74 / 77 / 78 / 79 / 81 / 85 / 87 / 89 / 123 | 589 / 595 / 610 / 624 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 41 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |