****

**D3M Franklin |BI\_873**

 **Microcell| Str. Benjamin Kranklin n°5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **65** | 100 | 8731 | 2H65, H68 | EDGE | RAM -101 dBm |



*Microcell* lansat pe 19 noiembrie 1999 ! Omnidirectional amplasat la etajul 2, pe balconul cladirii din intersectia strazilor Benjamin Franklin si Nicolae Golescu

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 72 / 79 / 81 / 84 / 85 / 88 / 89 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |