****

**Ion Campineanu |3026**

**Microcell| Str. Ion Campineanu n° 31**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **59** | Sala Palatului | 11142 | 30261 | 3  FH 3 / 50 / 59 | 2Ter – MB0  CRO 10 |

Inca un site probabil destul de vechi, instalat pe fatada blocului exact din fata Salii Palatului. RBS-ul 2308v1 si PBC-ul sunt montate deasupra unui gang, iar daca urmaresti cablurile vei ajunge în spatele blocului unde vei da peste contorul electric – care are sigla Mobifon pe el…

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 45 / 57 / 59 / 61 | 641 / 643 / 649 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter MB0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 0 / RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |