****

**D3M CEC-ul Mare |BI\_889**

**Microcell| Calea Victoriei nr. 12A, Bloc B**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **86** | 100 | 18891 | 2  H79, H86 | EDGE | RAM -101 dBm  Not Barred |
| **602** | 48891 | 2  H602, H604 |  | RAM -48 dBm  Barred |

Lansat pe 1 septembrie 1999, tot pe durata primei faze mejore de densificare cu microcell-uri – care a avut loc în timpul verii 1999 în Bucuresti. Este situat la parterul blocului care are pe el site-ul macro Cosmote BU106, vis-à-vis de CEC si foarte aproape de microcell-ul CNX 3106 (treci de Biserica, si dai peste el deasupra Librarii Academiei)...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |GSM
* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |DCS

|  |
| --- |
| BA\_List 86 |
| 66 / 67 / 71 / 72 / 73 / 75 / 76 / 81 / 83 / 86 / 87 / 88 / 124 | 589 / 593 / 602 / 611 |

|  |
| --- |
| BA\_List 602 |
| 589 / 592 / 593 / 597 / 602 / 605 / 611 / 624 / 626 / 631 / 632 | 66 / 68 / 71 / 73 / 75 / 76 / 77 / 81 / 83 / 86 / 88 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 2 / 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCS  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCS  BS-AG-BLKS-RES | 3 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCS  CCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 102 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 6 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM |DCS | 8 |