****

 **Piata Victoriei |3042**

**Microcell| Stâlp RENEL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **59** | Piata Victoriei | 11132 | 30421 | 3FH 31 / 59 / 62 | 2Ter – MB 2 |



Probabil vechi *microcell* instalat de Mobifon pe coltul cladirii Europe House – deci între bulevardul Lascar Catargiu si Calea Victoriei – pe un stâlp electric înainte de trecerea de pietoni peste Calea Victoriei. RBS-ul cu antena integrata este orientat pentru a emite catre SUD, de-a lungul bulevardului Calea Victoriei (zona sediului ROMPETROL)

*HW equipment*

* RBS Ericsson 2302 | 2 TRX + Antenna | Main
* RBS Ericsson 2302 | 2 TRX | Extension
* Mini-Link Ericsson

MW-ul pare sa fie orientat catre istoricul 023 Dorobanti (pe bulevardul Iancu de Hunedoara catre Stefan ce Mare… LAC 11142)

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 40 / 45 / 55 / 59 / 61 | 643 / 647 / 653 / 681 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |  EAHC B | 2Ter MB2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 5 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |