****

**D3M Sf. Gheorghe |BI\_886**

**Microcell| Bd. I.C. Bratianu n°20 - sc. B**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **79** | 100 | 8861 | 2  **No FH |** 79 / 122 | No EDGE | RAM -48 dBm  Barred |



Microcell lansat pe 22 septembrie 1999, tot pe durata fazei de densificare D3M. Este montat pe fatada unui bloc (deasupra magazinul „Ilotti”) de pe bulevardul IC Bratianu, vis-à-vis de Biserica Sfântu-Gheorghe

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 63 / 67 / 70 / 72 / 75 / 76 / 82 / 83 / 86 / 87 / 88 / 89 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 42 / RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |