****

**Metro Station PIATA ROMANA |2108**

**FRESH| Metrou + Outdoor**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **59** | Romana | 11142 | 21082 | 2  H59, H62 | 2Ter 0 |

Ceea ce nu prea întelesesem asta-iarna iata ca s-a clarificat : antena BiDir montata la iesirea din statia Piata Romana este a celor de la Vodafone, si le serveste pentru a „scoate₺ semnalul 2G din metrou. Asadar istoricul *microcell* 3001 Romana 1 – Studio (situat chiar în fata statiei, pe celalalt trotuar) a fost demontat !

Insa nu stiu cât de benefica este defapt aceasta „evolutie₺ : pe vechiul site (au pastrat acelasi BCCH, si antena de LINK care emite catre site-ul macro de peste strada) aveam 4 TRX-uri, acum am ramas doar cu doua ! Te puteai însa gândi – fiind vorba de o antena DualBand (Kathrein 738 446), ca în mod foarte logic au facut aceasta schimbare pentru a putea emite si pe 3G de aici (chiar daca nu se stie cât de util ar fi, din moment ce la câtiva zeci de metri au istoricul site macro 001 Casata)… dar nici vorba de asa ceva !

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 59 / 61 |



**In metrou**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **18** | Romana | 11142 | 21081 | 4  FH 18 / 49 / 53 / 60 | 2Ter 0  CRO 6 | PRP 2 |

Iata si celula emisa în interiorul statiei de metrou. Cum totalizam 6 TRX-uri, este posibil sa avem aici un RBS Ericsson 2102 / 2106…

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 9 / 18 / 20 / 33 / 59 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 1 | LAC 32011 | CID 21081 | Intra/Intercells 8 + 1 | CID lung 209801817 | RNC id 3201 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 7 / 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |