****

**N.Balcescu |3004**

**Microcell| Bdul. Nicolae Balcescu| Stâlp RATB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **7** | Bd. Magheru | 11142 | 30041 | 4  FH 3 / 7 / 30 / 43 | 2Ter – MB1 |



Microcell dotat cu echipamente ceva mai recente, si montat pe un stâlp RATB din zona fostului magazin Zapp de pe Nicolae Balceascu, adica mai precis în intersectia strazilor Demetru I. Dobrescu cu Nicolae Balcescu, vis-a-vis de Biserica Italiana…

*HW equipment*

* RBS Ericsson 2308v1 | 4 TRX + Antenna
* EBB-01

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 53 / 57 / 59 / 61 | 637 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter MB1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |