****

***No name* |3207**

**Metrou 2118 + Outdoor| Metro station Universitate / Strada Batistei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **57** | Teatrul National | 11142 | 32071 | 3  FH 24 / 57 / 60 | 2Ter – MB1 |



Si aici aveam aceasi idee ca la Piata Romana : sa demontam vechiul *microcell* instalat pe stâlpul RATB pentru a-l înlocui cu unul nou „scos₺ din metrou. Asadar undeva prin primavara 2010 (asa cred, ca era înca prezent în lista oficiala din octombrie 2009) au demontat vechiul *microcell* 3005 N.Balcescu 5 (situat pe un stâlp RATB la iesirea din parkingul subteran, vis-a-vis de Intercontinental, RBS 2308v1 + EBB01) si l-au înlocuit cu acest Kathrein BiDir 738 445 montat deasupra iesirii din statia de metrou Universitate (cea pe lateralul hotelului Intercontinental, de pe strada Batistei)…

… site care emite însa doar pe 2G, si utilizeaza un ID diferit fata de cel al statiei de metrou ! Este asadar destul de straniu ca au utilizat un alt ID, dar nu cred sa fi gresit eu masuratorile (îl remarcasem si asta-toamna ca era puternic acolo în zona) ; din pacate nu am coborât pe acolo în statie pentru a vedea ce se întâmpla, dar ma gândesc ca celula care acopera metroul (5 TRX) este deja destul de complicata si de distribuita (pentru ca trebuie acoperit si pasajul Universitatii), si le era poate mai simplu sa construieasca un site nou, *standalone*…

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 12 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 53 / 57 / 59 / 61 | 637 |



**In metrou**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **33** | Universitatii | 11142 | 21181 | 5  FH 29 / 33 / 41 / 46 / 55 | 2Ter 0  CRO 6 | PRP 2 |

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 7 / 11 / 15 / 18 / 20 / 33 / 53 / 57 / 59 / 61 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 75 | LAC 32011 | CID 21181 | Intra/Intercells 11 + 1 | CID lung 209801917 | RNC id 3201 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter MB1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 36 / 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |