****

 **Metrou IZVOR |3103**

**Metrou + Outdoor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **39** | *Nu afiseaza* | 11142 | 31032 | 5FH 4 / 8 / 39 / 51 / 56 | 2Ter – MB1RAR 7 |



Acest site a fost modificat pentru a emite si *outdoor* undeva pe la sfârsitul verii 2009, pâna atunci fiind rezervat acoperirii statiei de metrou – partea *outdoor* fiind asigurata de fostul *microcell* 3099 Izvor ; însa undeva pe durata acelei veri 2009 acel *microcell* a fost demontat si „înlocuit₺ probabil în acelasi timp cu acest site ; posibilul motiv al acestei decizii a fost densificarea zonei si pe UMTS, aceasta locatie fiind asadar printre primele unde a fost pus în practica conceptul de a „scoate semnalu’ din metrou₺ !

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 22 / 26 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 58 / 59 / 61637 / 639 / 641 / 643 / 645 / 647 / 649 / 651 / 653 / 675 / 683 / 687In lista candidatelor, în stand-by, se raporta acolo unde eram eu (pe banci la intrarea în parc) doar BCCH 645, adica CID 10556 de la 055 Kogalniceanu... |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 211 |  Est| spre bd. Libertatii | LAC 32011 | CID 31030 | Cells 25 + 1 | CID 209811766 | RNC id 3201 |
| WCDMA 377 |  Vest| spre Opera | CID 31034 | Cells 27 + 1 | CID209811770 |





 **In metrou**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **61** | Izvor | 11142 | 31031 | 3FH 29 / 49 / 61 | 2Ter 0CRO 6 | PRP 2 |



Statia de metrou Izvor a fost acoperita de Connex-Vodafone pe durata primaverii 2006…

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 5 / 11 / 15 / 18 / 37 / 39 / 58 / 61 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 197 | In statia de metrou | LAC 32011 | CID 31032 | Cells 18 + 1 | CID 209811768 | RNC id 3201 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 21 / 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |