****

**Ministerul Apararii |3591**

 **± Microcell|**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **58** | MINISTAP | 11142 | 35911 | 6FH 4 / 21 / 37 / 50 / 52 / 58 | B58 | 2Ter – MB1 |



Nu mai revin din nou în detaliu asupra acestui relativ nou site (instalat abia în 2007/2008) pentru ca l-am descris deja destul de complet în documentul din noiembrie. Am revenit aici pentru ca oricum treceam prin zona si vroiam sa notez si detaliile despre celulele 3G, eventual sa încerc sa gasesc si antenele – dar *no way*, sunt bine ascunse !

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 29 | LAC 32011 | CID 35911 | Cells 22 + 1 | CID lung 209816647 | RNC id 3201 |
| WCDMA 316 | CID 35912 | CID lung 209816648 |



|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 58 / 59 / 60 | 637 / 643 / 651 / 655 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |  EAHC B | 2Ter MB1 |

|  |  |
| --- | --- |
| T3212 | 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 6 |