ROSIORI DE VEDE

———————————————————————————————————————————————————————
VODAFONE 3G
———————————————————————————————————————————————————————

	•	LAC 31109 / RNCid 3109, semn 3G
	•	Freqs. 10836 (CID 1/2/3) & 10811 (PSC+1 cu CID 7/8/9)
	•	Pe Freq. 10811 am Intercells pe 2938/10786...

	# GSM : LAC 12165, CBCH ("ROSIORI"), no EDGE

	# LTE Band 3 (20MHz) : TAC 30190, eNB 924181, PCI 211 = CLID 1 (CID 5377)
	   LTE Band 20 (10MHz) : eNB 923951, PCI 161 = CID 15 (CID 12047)

———————————————————————————————————————————————————————
ORANGE 3G
———————————————————————————————————————————————————————

	•	LAC 1910 / RNCid 34, semn 3.5G
	•	Freqs. 10713/10738 (same PSC)

	# GSM : LAC 3100 (CR_0264)

———————————————————————————————————————————————————————
TELEKOM 3G
———————————————————————————————————————————————————————

	•	LAC 2005 / RNCid 20, semn 3.5G
	•	Freqs. 10639 / 10664 / 10689
	•	Esti intre PSC 88 si 89 de la CR139

	# GSM : LAC 20020

	# LTE : TAC 42005, Band 3 - 20MHz, eNB 3139, CLID 1 (CID 17153)

———————————————————————————————————————————————————————
RDS
———————————————————————————————————————————————————————

	•	LAC 7021 / RNCid 710
	•	Freq. 10564 only pe E72 (Net forbidden) dar cand lock GS7 pe 900MHz only ai semnal full pe PSC 358 = CID 58924

	# LTE : TAC 7021, eNB 202892, CLID 21, Band 1 - 10MHz, PCI 0 (CID 35861)  -  SpeedTest indoor : 34.8/10.4, p39
	   No LTE Band 38

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TREN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

***************************************************
IR1826  /   8H45 (9H) - 10H28
***************************************************
- E72 : Vodafone [2G]
- GS4 : Telekom
- GS7 : RDS

* LAC 12110 dupa Rosiori : EDGE
     - 2956 VEDEA
     - 5434 RADOIESTI  (cu RDS 3981x)
     - 2775 CALINESTI  (pe aici TLK are LTE Band 20 - 5MHz, eNB 3399 / 3271 / 3634, TAC 42008)
     - 2392 OLTENI
     - 5437 TRIVALEA MOSTENI
     - 5432 FRASINET  (eNB 3094 TLK, apoi eNB 3268 in Band 3 cu 20MHz, TAC 42008, CLID 3) - (apoi eNB 3267 - Band 20 cu 5MHz, CLID 24)
     - 5027 VIDELE
     - 2587 BOTOROAGA

******  VIDELE : 9H45  ********

# TLK LTE : LAC 42008, eNB 3268, CLID 1, CiD 50177, PCI 438, 20MHz
# RDS : TAC 7021, eNB 201520, CLID 21, CID 12309, 10MHz in Band 1, PCI 0
# VDF 2G : 5027x in LAC 12110, cu EDGE. Apoi :
     - 4399 CREVENICU quadrisectorizat (si eNB 3472 apoi 3471 ambele cu 5MHz, LAC 42003)

* LAC 42110 : no EDGE, CB cu minuscule
     - 1205 (Vadu Lat, poze 9H56, si eNB 3471) : fara CB (CCCH) pe S3 si poate S2, pe S1 difuzeaza "Bucsani" (cu minuscule)
     - 4126 GRADINARI (eNB 3288, TAC 42003, 1800MHz, 20MHz)
     - 1184 : fara CB pe S2
     - 41224 "Gorneni" (cred)

* LAC 22210 : no EDGE, no CB
     - 2132 cu BCCH 99x si 984 ! Domnesti...

* Retur LAC 42110
     - 4133 "Bolintin Deal", cu BCCH 991 (ultimul CB primit, dupa meniul Diffusion cellules / CH50 din Messages pe E72)

* LAC 22210 again :
     - 2135 (no CB, BCCH 982)
     - 2131
     - 2135
     - 2175
     - 3420 quadri.
     - 3753
     - 2025 (Chiajna...)
    - 3466

* LAC 22230 : no EDGE, no CB
     - 3857
     - 3494
     - 3593
     - 3605
     - 2048
     - 3323

* LAC 22210 : no EDGE, no CB
     - 3490
     - 2095

# GARA de NORD : LAC 11177 pe BTS 3210 (cu CBCH dar nu afiseaza nimic) apoi 3327 si 3081

# Casa Radio : LAC 22220 pe BTS 2174 DCS / 3438 (fara CB) / 3161

# LAC 22210 pe 3119 (no CB)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telekom LTE

Date exrase din NSG, pornit undeva pe lânga Videle…

TAC			eNB			Band		Bandwidth	CLID	PCI	eCID
_______________________________________________________________________________________________

42008		3268			1800		20 MHz	  3	440	836611 
													  2	439	836610
													  1	438	836609

			3267			  800		  5 MHz	24	100	836376
													21	258	836373

			3472			  800		  5 MHz	22	192	888854

—————————————————————————————————————————————————————

42003		3471			  800		  5 MHz	22	  28	888598
													21	  27	888597

			3288			1800		20 MHz	  2	193	841730

—————————————————————————————————————————————————————

47112		 124			   800		   5 MHz	23	164	  31767

—————————————————————————————————————————————————————

47024		3005			    800		    5 MHz	23	200	769303

			  339			  1800		  20 MHz	  3	332	  86787

			  437			  1800		  20 MHz	  2	295	111874
													  1	294	111873

			    90			  1800		  20 MHz	  3	188	  23043

			    30			  1800		  20 MHz	  3	  71	    7683
													  1	  69	    7681

47022		  442			  1800		  20 MHz	  3	302	113155
													  1	300	113153

			  441			  1800		  20 MHz	  3	377	112899

			    42			  1800		  20 MHz	  2	244	  10754

			  257			  1800		  20 MHz	  3	248	  65795
													  1	246	  65793

			    92			  1800		  20 MHz	  2	154	  23554

			  389			  1800		  20 MHz	  1	342	  99585

			  302			  1800		  20 MHz	  3	161	  77315

			  232			  1800		  20 MHz	  1	384	  59393

			  475			  1800		  20 MHz	  3	  56	121603
													  2	  55	121602

			  547			  1800		  20 MHz	  1	396	140033

			  622			  1800		  20 MHz	  3	305	159235

			    86			  1800		  20 MHz	1	447	  22017