SYS.INFO.TYPE 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 104
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    fach-MeasurementOccasionInfo
      fACH-meas-occasion-coeff : 3
      inter-freq-FDD-meas-ind : true
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      intraFreqCellID : 0
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 275
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      intraFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 96
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      intraFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 42
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      intraFreqCellID : 3
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 41
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18

                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-2-BestNeighbour
              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      interFreqCellID : 0
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-UL : 9763
                            uarfcn-DL : 10713
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 275
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      interFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 195
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      interFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 56
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      interFreqCellID : 3
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 55
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      interFreqCellID : 4
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 274
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      interFreqCellID : 5
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 54
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      interFreqCellID : 6
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 86
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

          interRATMeasurementSysInfo
            interRATCellInfoList
              removedInterRATCellList
              newInterRATCellList
                NewInterRATCellList-B[0]
                  interRATCellID : 0
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 81
                NewInterRATCellList-B[1]
                  interRATCellID : 1
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 89
                NewInterRATCellList-B[2]
                  interRATCellID : 2
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 77
                NewInterRATCellList-B[3]
                  interRATCellID : 3
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 76
                NewInterRATCellList-B[4]
                  interRATCellID : 4
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 79
                NewInterRATCellList-B[5]
                  interRATCellID : 5
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 78
                NewInterRATCellList-B[6]
                  interRATCellID : 6
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 88
                NewInterRATCellList-B[7]
                  interRATCellID : 7
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 85

SYS.INFO.TYPE 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 20
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 4
        s-PrioritySearch1 : 2
        s-PrioritySearch2 : 2
        threshServingLow : 1
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 6350
        measurementBandwidth : mbw50
        priority : 5
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 2950
        measurementBandwidth : mbw100
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[2]
        earfcn : 1600
        measurementBandwidth : mbw75
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true

———————————————————————————
BLACKBERRY 9720
———————————————————————————

NEIGHBOUR CELLS 2G

Active RAT is GERAN

(2G) ARFCN Rssi C1 C2 CellId Bsic LAC RAC
SE  77  -57 53 53 22675 52 16105 161
 E  88  -89 21 21 12675 60 16105 161
 E  80  -97 10 10 12925 57 16105 161
 E  81 -104  6  6 32305 51 16105 161
*    83 -106  0  0 65535 30 00000 -1
*    85 -109  0  0 65535 10 00000 -1

(3G) UARFCN  SC  RSSI  EcNo  Rscp
    10713  0x0113   -78    -3   -81
    10738  0x0074   -73  N/A  N/A
    10738  0x0133   -73  N/A  N/A
    10713  0x0112   -78  N/A  N/A
    10738  0x0162   -73  N/A  N/A
    10738  0x0113   -73  N/A  N/A

NEIGHBOUR CELLS 3G

Active RAT is UTRAN - CELL_FACH

IntraFreqCells 30 Uarfcn:10713 RSSI:-68
S PSC:275 EcNo:-8 RSCP:-76
 PSC:86 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:42 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:41 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:312 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:40 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:354 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:54 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:274 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:56 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:179 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:96 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:218 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:97 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:326 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:106 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:26 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:244 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:116 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:53 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:22 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:196 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:167 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:195 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:183 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:220 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:123 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:182 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:219 EcNo:-40 RSCP:-167
 PSC:298 EcNo:-40 RSCP:-167

InterFreq Cells : 3
Uarfcn:10738 RSSI:-75
PSC:275 EcNo:-7 RSCP:-83
PSC:26 EcNo:-40 RSCP:-167
PSC:116 EcNo:-40 RSCP:-167

InterRAT Cells 24 RSSI: -110
G ARFCN:85 RSSI:-110 BSIC:6,4 Not Verified
G ARFCN:89 RSSI:-110 BSIC:1,1 Not Verified
G ARFCN:81 RSSI:-102 BSIC:6,3 Verified
G ARFCN:79 RSSI:-108 BSIC:6,1 Not Verified
G ARFCN:89 RSSI:-110 BSIC:6,7 Not Verified
G ARFCN:83 RSSI:-110 BSIC:3,6 Not Verified
G ARFCN:83 RSSI:-110 BSIC:7,4 Not Verified
G ARFCN:77 RSSI:-61 BSIC:6,7 Not Verified
G ARFCN:88 RSSI:-93 BSIC:0,4 Not Verified
G ARFCN:78 RSSI:-110 BSIC:7,3 Not Verified
G ARFCN:88 RSSI:-93 BSIC:7,4 Verified
G ARFCN:81 RSSI:-102 BSIC:6,6 Not Verified
G ARFCN:80 RSSI:-100 BSIC:7,1 Verified
G ARFCN:87 RSSI:-110 BSIC:4,6 Not Verified
G ARFCN:81 RSSI:-102 BSIC:1,1 Not Verified
G ARFCN:84 RSSI:-110 BSIC:5,0 Not Verified
G ARFCN:81 RSSI:-102 BSIC:1,6 Not Verified
G ARFCN:80 RSSI:-100 BSIC:5,5 Not Verified
G ARFCN:85 RSSI:-110 BSIC:1,2 Not Verified
G ARFCN:76 RSSI:-110 BSIC:1,1 Not Verified
G ARFCN:78 RSSI:-110 BSIC:3,4 Not Verified
G ARFCN:76 RSSI:-110 BSIC:3,5 Not Verified
G ARFCN:77 RSSI:-61 BSIC:6,4 Verified
G ARFCN:86 RSSI:-110 BSIC:1,5 Not Verified