————————————————————————————————
PSC 133
————————————————————————————————

SYS.INFO.TYPE 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : SIB
  RB ID : 40
  Length : 140
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    fach-MeasurementOccasionInfo
      fACH-meas-occasion-coeff : 3
      inter-freq-FDD-meas-ind : true
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0] : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS -> hcs-not-used
        cellSelectQualityMeasure -> cpich-Ec-N0
          intraFreqMeasurementSysInfo
            intraFreqCellInfoSI-List
              removedIntraFreqCellList -> removeAllIntraFreqCells : null
              newIntraFreqCellList[0]
                intraFreqCellID : 0
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 133
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newIntraFreqCellList[1]
                intraFreqCellID : 1
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 131
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newIntraFreqCellList[2]
                intraFreqCellID : 2
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 132
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false

            intraFreqReportingQuantityForRACH
              sfn-SFN-OTD-Type : noReport
              modeSpecificInfo -> fdd
                intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
            maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-2-BestNeighbour
          interFreqMeasurementSysInfo
            interFreqCellInfoSI-List
              removedInterFreqCellList -> removeAllInterFreqCells : null
              newInterFreqCellList[0]
                interFreqCellID : 0
                frequencyInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    uarfcn-UL : 9763
                    uarfcn-DL : 10713
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 133
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[1]
                interFreqCellID : 1
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 350
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[2]
                interFreqCellID : 2
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 351
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[3]
                interFreqCellID : 3
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 355
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[4]
                interFreqCellID : 4
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 55
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[5]
                interFreqCellID : 5
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 352
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false

              newInterFreqCellList[6]
                interFreqCellID : 6
                frequencyInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    uarfcn-UL : 9788
                    uarfcn-DL : 10738
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 90
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false

              newInterFreqCellList[7]
                interFreqCellID : 7
                frequencyInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    uarfcn-UL : 9763
                    uarfcn-DL : 10713
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 90
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[8]
                interFreqCellID : 8
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 25
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false

              newInterFreqCellList[9]
                interFreqCellID : 9
                frequencyInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    uarfcn-UL : 9788
                    uarfcn-DL : 10738
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 25
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false

              newInterFreqCellList[10]
                interFreqCellID : 10
                frequencyInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    uarfcn-UL : 9763
                    uarfcn-DL : 10713
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 132
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[11]
                interFreqCellID : 11
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 131
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[12]
                interFreqCellID : 12
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 385
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false
              newInterFreqCellList[13]
                interFreqCellID : 13
                cellInfo
                  modeSpecificInfo -> fdd
                    primaryCPICH-Info
                      primaryScramblingCode : 386
                    readSFN-Indicator : true
                    tx-DiversityIndicator : false

        interRATMeasurementSysInfo
          interRATCellInfoList
            removedInterRATCellList -> removeAllInterRATCells : null
            newInterRATCellList[0]
              interRATCellID : 0
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 1
                  bcc : 4
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 80
            newInterRATCellList[1]
              interRATCellID : 1
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 2
                  bcc : 2
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 80
            newInterRATCellList[2]
              interRATCellID : 2
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 2
                  bcc : 6
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 85
            newInterRATCellList[3]
              interRATCellID : 3
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 3
                  bcc : 1
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 78
            newInterRATCellList[4]
              interRATCellID : 4
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 7
                  bcc : 4
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 77
            newInterRATCellList[5]
              interRATCellID : 5
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 2
                  bcc : 6
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 79
            newInterRATCellList[6]
              interRATCellID : 6
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 1
                  bcc : 1
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 76
            newInterRATCellList[7]
              interRATCellID : 7
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 1
                  bcc : 3
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 88
            newInterRATCellList[8]
              interRATCellID : 8
              technologySpecificInfo -> gsm
                cellSelectionReselectionInfo
                  q-Offset1S-N : 0
                  modeSpecificInfo -> gsm
                    q-RxlevMin : -50
                interRATCellIndividualOffset : 0
                bsic
                  ncc : 2
                  bcc : 5
                frequency-band : dcs1800BandUsed
                bcch-ARFCN : 88