****

 **Piata Palatului |3019**

**Microcell| Calea Victoriei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **20** | - | 11142 | 30191 | 3FH 20 / 51 / 53 | 2Ter 0Barred |

Probabil înca unul dintre primele *microcell*-uri instalate de Mobifon în Bucuresti, acesta este instalat pe un stâlp electric din fata parcului situat la intrarea Atenelui Român

*SW configuration*

Baiatu’ este Barred, foarte rar sa vezi asa ceva pe Connex !

Si emite sanatos, nu gluma : în parculetul din fata Ateneului îl receptionezi cu -20 dBm...

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 45 / 57 / 59 / 61 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |  EAHC | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |