GARE D'ARRIVÉE COL DU JOLY

Bâtiment 10m
Support n° 587424
Altitude 1990m

ORANGE
200362

GSM 900  |  UMTS 2100  |  LTE 800 & 2600

Hauteur des antennes : 6.2m
FH 11GHz + 13GHz de 0.6m (Az 250.1° = HUB Croix de Coste, Villard-sur-Doron / 15.5Km) à 8m  —>  Implantation 30/03/2001  &  Modification 20/04/2018

Implantation 01/12/2000  |  Modification 06/07/2018
Mise en service GSM : 23/11/2000  |  UMTS : 13/09/2010  |  LTE 2600 : 30/11/2018

Az. 60 / 240°

SFR
1442786

GSM 900  |  UMTS 900 & 2100  |  LTE 800 & 1800

Hauteur des antennes : 7.1m [S1]  &  6.1m [S2]
FH 23GHz de 0.6m (Az 252.3° = HUB Le Signal de Bisanne TDF, Villard-sur-Doron / 13.8Km) à 7m

Implantation 01/07/2016  |  Modification 15/06/2018
Mise en service GSM / UMTS / LTE 800 : 29/09/2017  |  LTE 1800 : 08/03/2018

Az. 70 / 240°

BOUYGUES
357927

EGSM 900  |  UMTS 900 & 2100  |  LTE 800 & 1800

Hauteur des antennes : 7.1m [S1]  &  6.1m [S2]
FH 23GHz de 0.6m (Az 252° = HUB Le Signal de Bisanne TDF, Villard-sur-Doron / 13.8Km) à 6.2m

Implantation 03/12/2004  |  Modification 19/10/2018
Mise en service EGSM : 18/12/2004  |  UMTS 2100 : 01/04/2011  |  UMTS 900 : 28/09/2017  |  LTE 800 : 07/10/2017

Az. 70 / 240°

FREE
1601219

UMTS 900 & 2100  |  LTE 1800 & 2600

Hauteur des antennes : 5.7m [S1]  &  7.5m [S2]
FH 18GHz de 0.6m (Az 252.1° = HUB Le Signal de Bisanne TDF, Villard-sur-Doron / 13.8Km) à 7m

Implantation 27/10/2017  |  Modification 01/12/2017
Mise en service 20/11/2018

Az. 70 / 240°