****

 **Sorica |258**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **34** | Azuga - Sorica | 11176 | 12581 | 7CA\_List 30 / 32 / 34 / 43 / 47 / 51 / 68FH doar 30 / 32 / 34 / 43 / 51 | RAR 4PRP 2CRH 8 | RAM -109 dBmEAHC BBSIC 48 |
| **spre Azuga** |
| **53** | Azuga | 12582 | 2FH 53 / 64 | RAR 2PRP 4CRH 6 |



*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 34 | 26 / 28 / 36 / 45 / 53 / 55 / 56 / 57 / 65 / 66 *same in call* |
| BCCH 53 | 28 / 34 / 36 / 56 / 66 ***same in call*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 320 | Centru Azuga | LAC 31104 | CID 12581 | Cells 11 + 2 + 3 | F. 10836 / 10786 / 10811 |



PSC 321 pe Freq. 10811…

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 / 2  |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

****

 **Gara |2235**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **57** | Azuga | 11176 | 22351 | 2FH 38 / 57 | PRP 2EAHC B | RAM -109 dBmBSIC 50CRH 6 |
| **66** | 22352 | 2FH 66 / 72 |
| **28** | 22353 | 3FH 28 / 70 / 74 | BCCH nu e în FH | PRP 4EA C B |



In gara, pe peron, prinzi si BCCH 26 Gura Diham 53762 cu -97 dBm…

*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 57 | 28 / 32 / 34 / 36 / 45 / 66 *same in call* |
| BCCH 66 | 28 / 34 / 41 / 53 / 57  ***same in call*** |
| BCCH 28 | 26 / 34 / 57 / 65 / 66  ***same in call*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 0 | Nord | Predeal | LAC 31104 | CID 22351 | Cells 7 + 2 + 1 | F. 10836 / 10786 / 10811 |
| WCDMA 273 | **Est** | **Centru Azuga** | CID 22352 | Cells 4 + 2 + 2 ? |
| WCDMA 9 | **Sud** | **Busteni** | CID 22353 | Cells 6 + 2 + 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

****

**Colocare pe Cosmorom | UMTS only**

 **Ursoaia | 4212**





|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 416 | Nord | Predeal | LAC 31117 | CID 42121 | Cells 12 + 2 + 1 | F. 10836 / 10786 / 10811 |
| WCDMA 424 | **Sud** | **Azuga** | CID 42122 | Cells 10 + 2 + 1 |