****

 **Zamora |249**

**DCS is new**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **57** | Busteni | 11176 | 12491 | 4FH 38 / 40 / 54 / 57 | RAM -109 dBmEAHC B – MB 1PRP 2 / DSF 45BSIC 44CRH 8 |
| **Nord| Azuga** |
| **74** | Busteni – Poiana Tapului | 12492 | 4FH 31 / 42 / 71 / 74 |
| **Sud| Sinaia** |
| **63** | Busteni | 12493 | 4FH 36 / 59 / 63 / 69 |
| **Vest| Centru Busteni** |
| **565** | **Nord| Azuga** | 12495 | 2FH 555 / 565 | B32 | CRH 8EAHC – MB1CN 0 / BA 1 | RAM -109 dBmBarredPRP 4 / DSF 22 |
| **549** | **Sud| Sinaia** | 12496 | 3FH 549 / 571 / 583 | BSIC 39EAHC – MB3CRH 6CN 1 / BA 0 |
| **581** | **Vest| Centru Busteni** | 12498 | 6FH 545 / 559 / 569 / 575 / 579 / 581 |



S-a scos S4 de pe 900MHz (antena a fost demontata cu totul), asta pentru ca au DualBanduit cu 1800MHz (nu se stie de ce nu o exista totusi S7 – si se sare direct la S8)

*BA\_Lists*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCCH 57 | 26 / 28 / 32 / 34 / 63 / 65 / 74 | 549 / 565 / 581 |
| BCCH 74 | 26 / 28 / 37 / 39 / 51 / 54 / 55 / 57 / 61 / 63 / 65 | 549 / 581 |
| BCCH 63 | 26 / 28 / 38 / 51 / 57 / 65 / 74 | 549 / 581 *same in call* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCCH 565 | 26 / 28 / 57 / 74 | 549 / 581 / 679 |
| BCCH 549 | 26 / 57 / 63 / 65 / 74 | 565 / 663 |
| BCCH 581 | 57 / 63 / 74 | 565 / 588 / 695 *same in call* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 17 | Nord | Azuga | LAC 31104 | CID 12491 | Cells 6 + 2 + 1 | F. 10836 / 10786 / 10811 |
| WCDMA 25 | **Sud** | **Sinaia** | CID 12492 | Cells 7 + 2 + 2 |
| WCDMA 257 / 8 | **Vest** | **Centru Busteni** | CID 12493 / 9 | Cells 5 + 2 + 1 | F. 10811 / 10786 / 10836 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCSMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 0 |

****

 **Cabana Babele |257**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **26** | Babele | 11176 | 12571 | 658 / 60 / 62 / 66 / 68 / 70 [FH on all] | CRH 6EAHC B | RAM -109 dBmPRP 2 / DSF 45BSIC 11 |
| **52** | 12572 | 152 |

Deci micuta antena de pe cos catre Omu este DualBand si e cablata ca si cum ar fi DualBand… însa desigur tot nu exista 3G la Connex. Asa ca nu poti intra în retea, stai pe celule îndepartate – ca de exemplu pe... 50261 Albota (!! da da, Albota de la noi din Arges, LAC 31109 si RNCid 3019)



Ca si LTE, în telecabina în coborâre am vazut pe Blackberry Q10 cred ca o celula din LAC 301, eARFCN 1300, PCI 95 pe celula cu ECI 233006339 (deci ar fi CID scurt calculat 25859 si eNB-ID 910181...)

*BA\_List*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 26 | 40 / 44 / 52 / 55 *same in call* |
| BCCH 52 | 26 / 27 / 55 *same in call* |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

****

 **Poiana tapului |6382**

**Colocare pe Orange| GSM is new**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **28** | -  | 11176 | 63821 | 3FH 28 / 30 / 33 | RAM -109 dBmEAHC BPRP 4 / DSF 22BSIC 25CRH 8 |
| **Nord| Busteni** |
| **39** | - | 63822 | 2FH 39 / 43 |
| **Sud| Sinaia** |
| **54** | - | 63823 | 2FH 54 / 62 |
| **Vest| Poiana Tapului** |



Atentie, LAC 11176 (Sinaia fiind în 11177)

* S1 se prinde si în Busteni (TA 9)
* S2 se prinde si în Sinaia (TA 7)

*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 28 | 37 / 39 / 51 / 54 / 55 / 57 / 63 / 65 / 74 |
| BCCH 39 | 28 / 37 / 45 / 51 / 54 / 55 / 57 / 63 / 65 / 67 / 74 |
| BCCH 54 | 28 / 39 / 51 / 55 / 57 / 62 / 63 / 65 / 74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 12 | Nord | Busteni | LAC 31104 | CID 63821 | Cells 12 + 2 + 1 |
| WCDMA 20 | **Sud** | **Sinaia** | CID 63822 | Cells 9 + 2 + 1 |
| WCDMA 28 | **Vest** | **Poiana Tapului** | CID 63823 | Cells 6 + 2 + 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

****

 **Gura Diham |5376**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **26** | Gura diham | 11176 | 53762 | 2FH 26 / 48 | CRH 6EAHC B – MB1 | RAM -109 dBmPRP 4 / DSF 22BSIC 30 |

Este la TA 14 în Busteni, si era în *EXtended mode*…

*BA\_List*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCCH 26 | 28 / 34 / 45 / 55 / 56 / 57 / 63 / 65 / 74 | 549 |

BCCH 549 din BA\_List aici în Busteni este situl Zamora - CID 12496, dar probabil nu pe el îl cauta în BA\_List... (fiind vorba de sectorul catre Sinaia)

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |