****

**Zamora |249**

**DCS is new**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **57** | Busteni | 11176 | 12491 | 4  FH 38 / 40 / 54 / 57 | RAM -109 dBm  EAHC B – MB 1  PRP 2 / DSF 45  BSIC 44  CRH 8 | |
| **Nord| Azuga** |
| **74** | Busteni – Poiana Tapului | 12492 | 4  FH 31 / 42 / 71 / 74 |
| **Sud| Sinaia** |
| **63** | Busteni | 12493 | 4  FH 36 / 59 / 63 / 69 |
| **Vest| Centru Busteni** |
| **565** | **Nord| Azuga** | 12495 | 2  FH 555 / 565 | B32 | CRH 8  EAHC – MB1  CN 0 / BA 1 | RAM -109 dBm  Barred  PRP 4 / DSF 22 |
| **549** | **Sud| Sinaia** | 12496 | 3  FH 549 / 571 / 583 | BSIC 39  EAHC – MB3  CRH 6  CN 1 / BA 0 |
| **581** | **Vest| Centru Busteni** | 12498 | 6  FH 545 / 559 / 569 /  575 / 579 / 581 |



S-a scos S4 de pe 900MHz (antena a fost demontata cu totul), asta pentru ca au DualBanduit cu 1800MHz (nu se stie de ce nu o exista totusi S7 – si se sare direct la S8)

*BA\_Lists*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCCH 57 | 26 / 28 / 32 / 34 / 63 / 65 / 74 | 549 / 565 / 581 |
| BCCH 74 | 26 / 28 / 37 / 39 / 51 / 54 / 55 / 57 / 61 / 63 / 65 | 549 / 581 |
| BCCH 63 | 26 / 28 / 38 / 51 / 57 / 65 / 74 | 549 / 581 *same in call* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCCH 565 | 26 / 28 / 57 / 74 | 549 / 581 / 679 |
| BCCH 549 | 26 / 57 / 63 / 65 / 74 | 565 / 663 |
| BCCH 581 | 57 / 63 / 74 | 565 / 588 / 695 *same in call* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 17 | Nord | Azuga | LAC 31104 | CID 12491 | Cells 6 + 2 + 1 | F. 10836 / 10786 / 10811 |
| WCDMA 25 | **Sud** | **Sinaia** | CID 12492 | Cells 7 + 2 + 2 |
| WCDMA 257 / 8 | **Vest** | **Centru Busteni** | CID 12493 / 9 | Cells 5 + 2 + 1 | F. 10811 / 10786 / 10836 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCS  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 0 |

****

**Cabana Babele |257**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **26** | Babele | 11176 | 12571 | 6  58 / 60 / 62 / 66 / 68 / 70 [FH on all] | CRH 6  EAHC B | RAM -109 dBm  PRP 2 / DSF 45  BSIC 11 |
| **52** | 12572 | 1  52 |

Deci micuta antena de pe cos catre Omu este DualBand si e cablata ca si cum ar fi DualBand… însa desigur tot nu exista 3G la Connex. Asa ca nu poti intra în retea, stai pe celule îndepartate – ca de exemplu pe... 50261 Albota (!! da da, Albota de la noi din Arges, LAC 31109 si RNCid 3019)

https://s3.vodafonestatic.ro/images/v083759.png.pagespeed.ce.DurlCIjnCt.png  
  
Ca si LTE, în telecabina în coborâre am vazut pe Blackberry Q10 cred ca o celula din LAC 301, eARFCN 1300, PCI 95 pe celula cu ECI 233006339 (deci ar fi CID scurt calculat 25859 si eNB-ID 910181...)

*BA\_List*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 26 | 40 / 44 / 52 / 55 *same in call* |
| BCCH 52 | 26 / 27 / 55 *same in call* |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

****

**Poiana tapului |6382**

**Colocare pe Orange| GSM is new**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **28** | - | 11176 | 63821 | 3  FH 28 / 30 / 33 | RAM -109 dBm  EAHC B  PRP 4 / DSF 22  BSIC 25  CRH 8 |
| **Nord| Busteni** |
| **39** | - | 63822 | 2  FH 39 / 43 |
| **Sud| Sinaia** |
| **54** | - | 63823 | 2  FH 54 / 62 |
| **Vest| Poiana Tapului** |



Atentie, LAC 11176 (Sinaia fiind în 11177)

* S1 se prinde si în Busteni (TA 9)
* S2 se prinde si în Sinaia (TA 7)

*BA\_Lists*

|  |  |
| --- | --- |
| BCCH 28 | 37 / 39 / 51 / 54 / 55 / 57 / 63 / 65 / 74 |
| BCCH 39 | 28 / 37 / 45 / 51 / 54 / 55 / 57 / 63 / 65 / 67 / 74 |
| BCCH 54 | 28 / 39 / 51 / 55 / 57 / 62 / 63 / 65 / 74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 12 | Nord | Busteni | LAC 31104 | CID 63821 | Cells 12 + 2 + 1 |
| WCDMA 20 | **Sud** | **Sinaia** | CID 63822 | Cells 9 + 2 + 1 |
| WCDMA 28 | **Vest** | **Poiana Tapului** | CID 63823 | Cells 6 + 2 + 1 |



|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

****

**Gura Diham |5376**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **26** | Gura diham | 11176 | 53762 | 2  FH 26 / 48 | CRH 6  EAHC B – MB1 | RAM -109 dBm  PRP 4 / DSF 22  BSIC 30 |

Este la TA 14 în Busteni, si era în *EXtended mode*…

*BA\_List*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BCCH 26 | 28 / 34 / 45 / 55 / 56 / 57 / 63 / 65 / 74 | 549 |

BCCH 549 din BA\_List aici în Busteni este situl Zamora - CID 12496, dar probabil nu pe el îl cauta în BA\_List... (fiind vorba de sectorul catre Sinaia)

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB 2 / 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |