SYS.INFO.TYPE 11
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 304
  sysInfoType11
    sib12indicator : false
    fach-MeasurementOccasionInfo
      fACH-meas-occasion-coeff : 3
      inter-freq-FDD-meas-ind : true
      inter-freq-TDD-meas-ind : false
      inter-RAT-meas-ind[0]
        RAT-Type : gsm
    measurementControlSysInfo
      use-of-HCS
        hcs-not-used
          cellSelectQualityMeasure
            cpich-Ec-N0
              intraFreqMeasurementSysInfo
                intraFreqCellInfoSI-List
                  removedIntraFreqCellList
                  newIntraFreqCellList
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      intraFreqCellID : 0
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 55
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[1]
                      intraFreqCellID : 1
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 46
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[2]
                      intraFreqCellID : 2
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 131
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[3]
                      intraFreqCellID : 3
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 85
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[4]
                      intraFreqCellID : 4
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 45
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[5]
                      intraFreqCellID : 5
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 323
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[6]
                      intraFreqCellID : 6
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 384
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[7]
                      intraFreqCellID : 7
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 132
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[8]
                      intraFreqCellID : 8
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 387
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[9]
                      intraFreqCellID : 9
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 60
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[10]
                      intraFreqCellID : 10
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 86
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[11]
                      intraFreqCellID : 11
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 48
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[12]
                      intraFreqCellID : 12
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 133
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[13]
                      intraFreqCellID : 13
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 61
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[14]
                      intraFreqCellID : 14
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 166
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[15]
                      intraFreqCellID : 15
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 113
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[16]
                      intraFreqCellID : 16
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 70
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[17]
                      intraFreqCellID : 17
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 386
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[18]
                      intraFreqCellID : 18
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 53
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[19]
                      intraFreqCellID : 19
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 21
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[20]
                      intraFreqCellID : 20
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 167
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[21]
                      intraFreqCellID : 21
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 301
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[22]
                      intraFreqCellID : 22
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 195
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[23]
                      intraFreqCellID : 23
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 120
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[24]
                      intraFreqCellID : 24
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 25
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[25]
                      intraFreqCellID : 25
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 123
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[26]
                      intraFreqCellID : 26
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 218
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[27]
                      intraFreqCellID : 27
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 96
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-QualMin : -18
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[28]
                      intraFreqCellID : 28
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 56
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[29]
                      intraFreqCellID : 29
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 352
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[30]
                      intraFreqCellID : 30
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 355
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false
                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-RxlevMin : -58
                    NewIntraFreqCellSI-List-ECN0[31]
                      intraFreqCellID : 31
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 351
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

                        cellSelectionReselectionInfo
                          modeSpecificInfo
                            fdd
                              q-RxlevMin : -58
                intraFreqReportingQuantityForRACH
                  sfn-SFN-OTD-Type : noReport
                  modeSpecificInfo
                    fdd
                      intraFreqRepQuantityRACH-FDD : cpich-EcN0
                maxReportedCellsOnRACH : currentAnd-2-BestNeighbour
              interFreqMeasurementSysInfo
                interFreqCellInfoSI-List
                  removedInterFreqCellList
                  newInterFreqCellList
                    NewInterFreqCellSI-List-ECN0[0]
                      interFreqCellID : 0
                      frequencyInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            uarfcn-UL : 9788
                            uarfcn-DL : 10738
                      cellInfo
                        modeSpecificInfo
                          fdd
                            primaryCPICH-Info
                              primaryScramblingCode : 275
                            readSFN-Indicator : true
                            tx-DiversityIndicator : false

          interRATMeasurementSysInfo
            interRATCellInfoList
              removedInterRATCellList
              newInterRATCellList
                NewInterRATCellList-B[0]
                  interRATCellID : 0
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 87
                NewInterRATCellList-B[1]
                  interRATCellID : 1
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 80
                NewInterRATCellList-B[2]
                  interRATCellID : 2
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 85
                NewInterRATCellList-B[3]
                  interRATCellID : 3
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 83
                NewInterRATCellList-B[4]
                  interRATCellID : 4
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 76
                NewInterRATCellList-B[5]
                  interRATCellID : 5
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 80
                NewInterRATCellList-B[6]
                  interRATCellID : 6
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 0
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 83
                NewInterRATCellList-B[7]
                  interRATCellID : 7
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 84
                NewInterRATCellList-B[8]
                  interRATCellID : 8
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 0
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 89
                NewInterRATCellList-B[9]
                  interRATCellID : 9
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 78
                NewInterRATCellList-B[10]
                  interRATCellID : 10
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 88
                NewInterRATCellList-B[11]
                  interRATCellID : 11
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 84
                NewInterRATCellList-B[12]
                  interRATCellID : 12
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 78
                NewInterRATCellList-B[13]
                  interRATCellID : 13
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 80
                NewInterRATCellList-B[14]
                  interRATCellID : 14
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 4
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 82
                NewInterRATCellList-B[15]
                  interRATCellID : 15
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 85
                NewInterRATCellList-B[16]
                  interRATCellID : 16
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 79
                NewInterRATCellList-B[17]
                  interRATCellID : 17
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 76
                NewInterRATCellList-B[18]
                  interRATCellID : 18
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 6
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 83
                NewInterRATCellList-B[19]
                  interRATCellID : 19
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 3
                        bcc : 1
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 89
                NewInterRATCellList-B[20]
                  interRATCellID : 20
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 1
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 88
                NewInterRATCellList-B[21]
                  interRATCellID : 21
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 7
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 89
                NewInterRATCellList-B[22]
                  interRATCellID : 22
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 7
                        bcc : 4
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 77
                NewInterRATCellList-B[23]
                  interRATCellID : 23
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 6
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 81
                NewInterRATCellList-B[24]
                  interRATCellID : 24
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 2
                        bcc : 2
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 80
                NewInterRATCellList-B[25]
                  interRATCellID : 25
                  technologySpecificInfo
                    gsm
                      cellSelectionReselectionInfo
                        q-Offset1S-N : 0
                        modeSpecificInfo
                          gsm
                            q-RxlevMin : -50
                      interRATCellIndividualOffset : 0
                      bsic
                        ncc : 5
                        bcc : 3
                      frequency-band : dcs1800BandUsed
                      bcch-ARFCN : 76

SYS.INFO.TYPE 19
WCDMA RRC Signaling Messages
  Channel Type : UnKnOwN (254)
  RB ID : 40
  Length : 20
  sysInfoType19
    utra-PriorityInfoList
      utra-ServingCell
        priority : 4
        s-PrioritySearch1 : 2
        s-PrioritySearch2 : 2
        threshServingLow : 1
    eutra-FrequencyAndPriorityInfoList
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[0]
        earfcn : 2950
        measurementBandwidth : mbw100
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[1]
        earfcn : 1600
        measurementBandwidth : mbw75
        priority : 6
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 10
        eutraDetection : true
      EUTRA-FrequencyAndPriorityInfoList[2]
        earfcn : 6350
        measurementBandwidth : mbw50
        priority : 5
        qRxLevMinEUTRA : -70
        threshXhigh : 13
        threshXlow : 2
        eutraDetection : true